Как сделать / Настройка вашего принтера в сети

# Об общем принтере

В этом разделе описано, как разделять принтер в стандартной локальной сети Windows.

Компьютеры в сети могут разделять принтер, который подсоединен к одному из них непосредственно. Компьютер, подсоединенный к принтеру напрямую, служит принтерным сервером, а остальные компьютеры являются клиентами и им требуется разрешение на разделение принтера с принтерным сервером.

В соответствии с версиями операционных систем Windows и вашим правом на доступ к принтеру в сети выполните соответствующую настройку принтерного сервера и клиентов.

- Настройка вашего принтера как общего принтера (Для принтерного сервера в ОС Windows Me/98/95).

- Пользование дополнительным драйвером (Для принтерного сервера в ОС Windows 2000/NT 4.0)

- В Windows Me/98/95

- В Windows 2000

- В Windows NT 4.0

| Примечание:

| При совместном использовании принтера обязательно установите на компьютере утилиту EPSON Status Monitor 3, чтобы за общим принтером можно было контролировать на принтерном сервере. См. Настройка контролируемых параметров.

| Когда активизирована установка совместимого протокола IPX/SPX в Windows Me/98/95 и утилита EPSON Status Monitor 3 инсталлирована, у вас может появиться ошибка связи. Чтобы избежать этой ошибки, отключите совместимый протокол IPX/SPX.

| Принтерный сервер и клиенты должны быть предварительно установлены в одной и той же сетевой системе и подчинены единому административному управлению сетью.

| Иллюстрации экранов на следующих страницах могут различаться в зависимости от версии ОС Windows.

[К началу]

Предыдущая | Далее