Как сделать / Пользование драйвером принтера в Macintosh

# Контроль за вашим принтером (EPSON Status Monitor 3)

> Об EPSON Status Monitor 3
> Доступ к EPSON Status Monitor 3
> Получение сведений о состоянии принтера
> Установка Контролируемых параметров
> Окно Предупреждение о состоянии

## Об EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 - это сервисная программа, которая следит за вашим принтером и информирует вас о его текущем состоянии. Например, через эту утилиту вы можете узнать количество оставшегося тонера или об остаточном ресурсе тонерного картриджа. В случае появления ошибки эта утилита выведет на экран сообщение, описывающее неполадку. Доступ к EPSON Status Monitor 3 осуществляется через драйвер принтера. См. следующий раздел о более подробной информации.

[К началу]

## Доступ к EPSON Status Monitor 3

Вы можете войти в EPSON Status Monitor 3, выбрав альтернативное название утилиты EPSON Status Monitor 3 в меню Apple.

| Примечание:

| Утилита EPSON Status Monitor 3 открывается автоматически при появлении ошибки.

| К этому моменту в Селекторе уже должен быть выбран соответствующий порт, чтобы через заданный драйвер принтера можно получать необходимую информацию, когда будет запущена утилита EPSON Status Monitor 3. Если принтерный порт неправильный, возникнет ошибка.

| Если вы замените драйвер принтера в Селекторе во время фоновой печати буферного файла, передача данных на принтер может быть нарушена.

| Информация о состоянии принтера и расходных материалов появляется в окне состояния только, если Селектор правильно собирает сведения о состоянии.

[К началу]

## Получение сведений о состоянии принтера

Вы можете следить за состоянием принтера и получать информацию по расходным материалам через диалоговое окно EPSON Status Monitor 3.

1. | Значок/Сообщение: | Показывает состояние принтера.
2. | Рисунок принтера: | Рисунок в левом верхнем углу отображает состояние принтера графически.
3. | Текстовое поле: | Текстовое поле рядом с рисунком принтера отображает текущее состояние принтера. При возникновении проблемы в него выводится наиболее вероятное решение.
4. | Кнопка Закрыть: | Закрывает диалоговое окно.
5. | Бумага: | Показывает источники бумаги, размер бумаги и примерный остаток бумаги в источнике подачи бумаги.
6. | Тонер: | Показывает остаток тонера. Значок тонера мигает, если порошка осталось мало (менее 10 процентов) или нет совсем.
7. | Ресурс блока формирования изображения: | Показывает остаточный срок службы блока формирования изображения.

[К началу]

## Установка Контролируемых параметров

Для выполнения специальных установок по контролю выберите команду Установка контроля в меню Файл утилиты EPSON Status Monitor 3. Открывается диалоговое окно Контролируемые параметры.

В этом диалоговом окне появляются следующие установки и кнопки:

1. | Выбор предупреждений об ошибках: | Выбирает те типы ошибок, о которых вы хотите получать предупреждения.
2. | Кнопка По умолчанию: | Восстанавливает установки по умолчанию.
3. | Кнопка Отмена: | Отменяет любые изменения.
4. | Кнопка OK: | Сохраняет новые изменения.

[К началу]

## Окно Предупреждение о состоянии

Окно Предупреждение о состоянии появляется автоматически, когда возникает ошибка. Оно показывает, ошибка какого типа произошла, и предлагает вам возможное ее решение. Оно закрывается автоматически, как только проблема будет устранена.

При желании получить информацию о расходных материалах принтера щелкните кнопку Показ сведений. Если вы щелкнете эту кнопку, окно Предупреждение о состоянии не исчезнет даже после устранения проблемы. Для закрытия окна вам необходимо щелкнуть кнопку Закрыть.

[К началу]

Предыдущая | Далее