Установка и обслуживание / Чистка и транспортировка принтера

# Транспортировка принтера

Если вам необходимо перевезти принтер на большие расстояния, тщательно упакуйте его, используя сохраненные упаковочные материалы, как описано ниже:

| Выключите принтер.

| Выньте сетевой кабель из розетки и из принтера.

| Отключите все интерфейсные кабели от принтера.

| Удалите всю бумагу из многоцелевого лотка.

| Снимите или закройте многоцелевой лоток, в зависимости от модели принтера.

> EPL-6200

> Возьмите многоцелевой лоток двумя руками за нижнюю часть и отсоедините его от принтера, как показано на рисунке.

> EPL-6200L

| Снимите нижнюю кассету на 500 листов формата A4 и/или блок двусторонней печати, если они установлены. (только для EPL-6200)

| Прикрепите все защитные материалы к принтеру, после чего упакуйте принтер в его оригинальную коробку.

|  | Предостережение:

Не держите фотокондуктор и тонер-картридж его на свету дольше, чем необходимо.

[К началу]

Предыдущая