Установка и обслуживание / Замена расходных материалов

# Тонер-картридж

Доступны два типа тонер-картриджей:

- Тонер-картридж только для принтера EPL-6200 (S050166), ресурс которого составляет 6 000 страниц.

- Тонер-картридж (S050167), ресурс которого составляет 3 000 страниц.

Ресурс первоначального тонер-картриджа из комплекта принтера EPL-6200 составляет 3 000 страниц, в то время как ресурс первоначального тонер-картриджа из комплекта принтера EPL-6200L составляет 1 500 страниц.

Вам необходимо заменить тонер-картридж, когда в окне утилиты EPSON Status Monitor 3 появится соответствующее сообщение.

Если на принтере EPL-6200 индикатор Toner (Тонер) горит и индикатор Error (Ошибка) медленно мигает или на принтере EPL-6200L горит индикатор Ready (Готов) и мигает индикатор Error (Ошибка), в принтере закончился тонер. Если индикаторы горят как описано выше или в окне утилиты EPSON Status Monitor 3 появилось соответствующее сообщение, замените тонер-картридж.

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности при обращении с тонер-картриджами, во время их замены.

- Рекомендуется устанавливать только оригинальные тонер-картриджи. Использование неоригинальных тонер-картриджей может привести к снижению качества печати. EPSON не несет ответственности, в случае выхода принтера из строя и возникновения других проблем, при использовании расходных материалов, не рекомендованных компанией EPSON.

- При замене тонер-картриджей, всегда кладите их на чистую и ровную поверхность.

- Выждите не менее часа перед установкой тонер-картриджa, занесенного с холода в теплое помещение, чтобы избежать повреждения от конденсата.

| Предупреждение:

Не прикасайтесь к тонеру и оберегайте глаза от попадания тонера. Если тонер попал на кожу или одежду, немедленно смойте его водой с мылом.

Храните картриджи в местах, не доступных для детей.

Не бросайте отработанные тонер-картриджи в огонь, так как они могут взорваться и нанести вам травму. Утилизируйте их в соответствии с местными правилами.

Если тонер просыпался, вытрите его влажной тряпкой. Поскольку тонер легко воспламеняем, не используйте для его уборки пылесос.

### Замена тонер-картриджа

Выполните следующие действия для замены тонер-картриджа:

| Примечание:

Тонер-картридж не может быть установлен непосредственно в принтер. Картридж должен быть вставлен в корпус фотокондуктора и затем установлен в принтер.

Процедура установки описана на примере принтера EPL-6200.

| Откройте выходной лоток принтера.

| Откройте переднюю крышку, ухватив ее за углубления крышки, как показано ниже, и открыв ее на себя.

|  | Предостережение:

Вы должны полностью открыть крышку принтера для замены тонер-картриджа. В противном случае, вы можете повредить принтер.

| Возьмите фотокондуктор за ручку и медленно выньте его из принтера.

|  | Предупреждение:

Не прикасайтесь к термозакрепителю с надписью CAUTION Hot Surface (ОСТОРОЖНО, ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ). Если принтер только что работал, термозакрепитель и детали около него могут быть сильно нагретыми.

|  | Предостережение:

Будьте осторожны, оставшийся тонер может просыпаться из использованного тонер-картриджа. Если тонер просыпался внутрь принтера, вытрите его чистой сухой тряпочкой или используйте пылесос.

| Поверните фиксирующий рычаг против часовой стрелки, чтобы освободить тонер-картридж, и затем выньте его из корпуса фотокондуктора.

| Извлеките новый картридж из упаковки. Удерживая картридж горизонтально, встряхните его несколько раз для равномерного распределения тонера.

| Удалите из картриджа защитные материалы.

|  | Предостережение:

Никогда не прикасайтесь к ролику картриджа после удаления защитных материалов. В противном случае, качество печати может снизиться.

| Аккуратно вставьте тонер-картридж в корпус фотокондуктора, таким образом, чтобы защелки с двух сторон картриджа надежно зафиксировали его в корпусе фотокондуктора.

| Вставьте фотокондуктор в принтер.

| Закройте и защелкните переднюю крышку принтера.

При замене тонер-картриджа, вы также должны очистить ролик подачи бумаги, как это описано в разделе Очистка ролика подачи бумаги.

[К началу]

Предыдущая | Следующая