Информация об изделии / Использование утилиты Remote Control Panel (только для EPL-6200)

# Для DOS

> Обзор утилиты Remote Control Panel (Удаленная панель управления)
> Настройка параметров принтера
> Выбор эмуляции принтера
> Другие специальные параметры
> Печать образцов шрифтов

## Обзор утилиты Remote Control Panel (Удаленная панель управления)

Утилита Remote Control Panel (Удаленная панель управления) позволяет вам настраивать различные параметры принтера, такие как качество печати, размер бумаги и настройка RITech, в тех случаях, когда эти параметры не могут быть настроены с помощью приложения или драйвера принтера.

### При использовании утилиты Remote Control Panel

| Примечание:

Перед использованием этой утилиты, обязательно прочтите файл README, расположенный в папке RCP на компакт-диске с программным обеспечением принтера. (Имя папки может различаться в зависимости.) Этот файл содержит важную информацию об этой утилите.

Интерфейс утилиты Remote Control Panel позволяет вам выбрать режим эмуляции принтера и настроить параметры, которые вы обычно не можете настроить в драйвере принтера. Кроме того, эта утилита также позволяет вам настроить основные параметры принтера, такие как количество копий, размер бумаги и тип бумаги.

Однако, не следует использовать утилиту Remote Control Panel для настройки основных параметров принтера. Вы можете настроить основные параметры печати в большинстве приложений. Любые настройки сделанные из вашего приложения имеют приоритет перед настройками, сделанными с помощью Remote Control Panel. Однако, если вы не можете изменить какие-либо параметры принтера из используемого приложения или если вы работаете в DOS, утилита Remote Control Panel поможет вам настроить эти параметры.

### Рабочее окружение

Операционная система: | MS-DOS версии 3.3x или выше. Может быть использована мышь, если установлен соответствующий драйвер. (Microsoft Mouse v.7.04 или выше, или Logitech v.6.43 или выше.)
Память: | 360 KB минимум, хотя фактические требования к памяти зависят от используемой операционной системы.
Интерфейс: | Параллельный. Утилита работает в двунаправленном и однонаправленном режиме параллельного порта. В однонаправленном режиме, компьютер может отправлять данные на принтер, но не может получать данные из принтера.

### Установка утилиты Remote Control Panel

Для установки утилиты Remote Control Panel выполните следующие действия:

| Вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в привод CD-ROM.

| Наберите следующую команду DOS и нажмите клавишу Enter (Ввод).

> D:\RCP\SETUP

|  | Примечание:

Буквенное обозначение привода, зависит от настроек вашего компьютера.

| Следуйте инструкциям на экране.

### Доступ к утилите Remote Control Panel

Перед запуском Remote Control Panel, запомните клавиши клавиатуры, которые вы можете использовать для навигации по утилите:

TAB: | Переход к следующему меню
Shift+TAB: | Переход к предыдущему меню
Клавиши перемещения: | Перемещение по меню
ENTER: | Регистрация выбора (исполнительная операция)

Для запуска Remote Control Panel наберите следующую команду DOS и нажмите клавишу Enter (Ввод). (Если вы изменили директорию по умолчанию во время установки, введите путь к этой директории.)

> C:\EPSONRCP\EPRCP

Если утилита Remote Control Panel не может связаться с принтером в двунаправленном режиме, появится следующее диалоговое окно ошибки. Если связь в двунаправленном режиме возможна, пропустите этот раздел и переходите к разделу Диалоговое окно Mode-Select (Выбор режима).

В диалоговом окне Error (Ошибка) доступны следующие кнопки:

Yes (Да): | Нажмите эту кнопку, если вы хотите позволить утилите установить связь с принтером в однонаправленном режиме.
No (Нет): | Нажмите эту кнопку, если вы хотите попробовать еще раз установить связь в двунаправленном режиме.
Cancel (Отмена): | Нажмите эту кнопку, чтобы закрыть утилиту.

Нажмите кнопку Yes (Да), откроется диалоговое окно Printer-Select (Выбор принтера).

#### Диалоговое окно Printer-Select (Выбор принтера)

В данном диалоговом окне доступны следующие настройки и кнопки:

Меню Select Printer (Выбор принтера): | Позволяет выбрать из списка модель вашего принтера.
OK: | Нажмите эту кнопку, что перейти в диалоговое окно Mode-Select (Выбор режима).
Exit (Выход): | Нажмите эту кнопку, чтобы закрыть утилиту.
Help (Справка): | Нажмите эту кнопку, чтобы открыть экран Help (Справка).

Выберите ваш принтер и нажмите кнопку OK. Откроется диалоговое окно Mode-Select (Выбор режима).

#### Диалоговое окно Mode-Select (Выбор режима)

В данном диалоговом окне доступны следующие настройки и кнопки:

Список Select Mode (Выбор режима): | Позволяет вам выбрать из списка желаемый режим эмуляции.
OK: | Нажмите эту кнопку, что перейти в основное окно утилиты Remote Control Panel.
Exit (Выход): | Нажмите эту кнопку, чтобы закрыть утилиту.
Help (Справка): | Нажмите эту кнопку, чтобы открыть экран Help (Справка).

Выберите необходимый режим эмуляции и нажмите кнопку OK. Основное окно утилиты Remote Control Panel немного отличается, в зависимости от выбранного режима эмуляции. Далее описана настройка режима эмуляции LaserJet4.

[К началу]

## Настройка параметров принтера

Настройки, содержащиеся в данном разделе также доступны из драйвера принтера. Большинство приложений предоставляет вам доступ к драйверу принтера непосредственно из приложения. Всегда пробуйте изменять настройки драйвера принтера с помощью приложения или получив доступ к драйверу принтера напрямую из операционной системы.

Настройки сделанные из приложения или с помощью драйвера принтера имеют приоритет перед настройками, сделанными с помощью утилиты Remote Control Panel. Однако, если вы не можете изменить какие-либо параметры принтера из используемого приложения или если вы работаете в DOS, утилита Remote Control Panel поможет вам настроить эти параметры.

| Примечание:

Изменения сделанные в утилите Remote Control Panel не вступят в силу, пока вы не нажмете кнопку Send (Отправить) для загрузки информации в принтер. Если принтер открыт для общего доступа, настройки, отображаемые в утилите Remote Control Panel могут не соответствовать фактическим настройкам принтера, так как они могут быть изменены другими пользователями. Даже если в окне утилиты Remote Control Panel уже отображены необходимые вам настройки, всегда нажимайте кнопку Send (Отправить), чтобы удостовериться, что они вступили в силу.

### Кнопка Page Setup (Параметры страницы)

Нажмите на кнопку Page Setup (Параметры страницы) на экране Remote Control Panel, откроется следующее диалоговое окно:

| Примечание:

Используйте кнопки Next (Следующая) и Prev (Предыдущая) для доступа ко всем доступным параметрам.

#### Page Size (Размер страницы)

Вы можете установить размер бумаги по умолчанию. Вам следует изменять значение этого параметра, только если вы не можете установить размер бумаги в используемом приложении.

Если необходимый вам размер бумаги не указан ниже, вы можете установить пользовательский размер бумаги с помощью параметра Custom (Пользовательский). Пользовательский размер бумаги не может быть больше или меньше следующих размеров: от 76 до 216 мм x от 127 до 356 мм.

Для параметра Page Size (Размер страницы) доступны следующие значения:

A4 (по умолчанию)
A5
B5
LT (Letter)
HLT (Half letter)
LGL (Legal)
GLT (Government letter)
GLG (Government legal)
EXE (Executive)
F4
MON (Monarch)
C10 (Commercial 10)
DL
C5
C6
ISO B5 (International B5)
CTM (Пользовательский)

#### Copies (Копии)

Позволяет установить количество копий документа. Вы можете установить значение от 1 до 999. Если это возможно, установите число копий из используемого приложения. Эта настройка также эффективна для других режимов эмуляции.

#### Form (Форма) (только для LaserJet4)

Позволяет установить количество горизонтальных линий на странице. Вы можете установить значение от 5 до 128. Эта настройка доступна только для режима LaserJet4.

#### CR Function (Функция CR) (только для LaserJet4)

Определяет, должна ли быть выполнена только функция возврата каретки (CR) или должна быть выполнена функция возврата каретки и подачи линии (LF). При установленном значении CR (по умолчанию), принтер не выполняет команду подачи линии при каждом возврате каретки. CR+LF позволяет принтеру производить подачу линии после каждого возврата каретки. Выберите CR+LF если в вашем документе линии текста накладываются друг на друга.

#### LF Function (Функция LF) (только для LaserJet4)

Определяет, должна ли быть выполнена только функция подачи линии (LF) или должна быть выполнена функция возврата каретки и подачи линии (LF). При установленном значении LF (по умолчанию), принтер не выполняет команду возврата каретки при каждой подаче линии. CR+LF позволяет принтеру производить подачу линии после каждого возврата каретки. Выберите CR+LF если принтер печатает символы вне полей.

#### Orientation (Ориентация)

Определяет расположение документа на странице Portrait (Книжное) (по умолчанию) или Landscape (Альбомное).

#### Paper source (Источник бумаги)

Выберите источник бумаги. Доступны значения Auto Selection (Автовыбор) (бумага подается из лотка, содержащего бумагу выбранного размера), MP Tray (Многоцелевой лоток) и Lower Cassette (Нижняя кассета) (Нижняя кассета на 500 листов формата A4, если установлена). По умолчанию установлено значение Auto Selection (Автовыбор).

#### Manual Feed (Ручная подача)

При установленном значении 1st Page (Первая страница) производится ручная подача, при установленном значении Each Page (Каждая страница) будет производиться ручная подача всех страниц документа. Ручная подача всегда производится из многоцелевого лотка. По умолчанию установлено значение Off (Выкл.).

#### Wide A4 (Широкий А4) (только для LaserJet4)

Позволяет вам загружать формат A4 Wide (Широкий А4) из многоцелевого лотка.

#### MP Mode (Режим многоцелевого лотка)

Определяет очередность приоритета источников бумаги при установленном значении Auto (Авто) для параметра Paper Source (Источник бумаги) или когда источник бумаги не определен. Доступны значения Normal (Нормальный) (по умолчанию) и Last (Последний). Normal (Нормальный) дает приоритет многоцелевому лотку, в то время как значение Last (Последний) дает приоритет дополнительной нижней кассете на 500 листов формата А4.

#### Auto Eject Page (Автовывод страницы)

Определяет, выгружается ли бумага, если истек период ожидания, установленный с помощью параметра Timeout (Тайм-аут). По умолчанию установлено значение Off (Выкл.), при котором бумага не выгружается при истечении тайм-аута. Эта функция не доступна в режиме PCL6.

#### Skip Blank Page (Пропуск пустой страницы)

Если эта функция включена, принтер пропускает страницы, не содержащие символов или графики, таким образом вы экономите бумагу. По умолчанию установлено значение Off (Выкл.).

#### MP Type (Тип бумаги многоцелевого лотка)

Позволяет установить тип бумагу загруженной в многоцелевой лоток. Доступны значения Plain (Простая) (по умолчанию), Letterhead (Фирменные бланки), Recycled (Вторично переработанная), Color (Цветная), Transparency (Прозрачная пленка) и Labels (Этикетки).

#### LC Type (Тип бумаги нижней кассеты)

Позволяет установить тип бумагу загруженной в нижнюю кассету на 500 листов формата А4. Доступны значения Plain (Простая) (по умолчанию), Letterhead (Фирменные бланки), Recycled (Вторично переработанная) и Color (Цветная).

#### Duplex (Двусторонняя печать)

Включает или выключает двустороннюю печать. По умолчанию установлено значение Off (Выкл.).

#### Binding (Привязка)

Позволяет установить направление переплета при двусторонней печати. Выберите между значениями Long Edge (Длиная сторона) (по умолчанию) и Short Edge (Кототкая сторона).

#### Start Page (Начальная страница)

Эта функция определяет, будет ли печать начинаться с первой или со второй (обратной) страницы при двусторонней печати. Доступны значения Front (Лицевая) (по умолчанию) и Back (Обратная).

### Кнопка Printer Setup (Параметры принтера)

Нажмите на кнопку Printer Setup (Параметры принтера) на экране Remote Control Panel, откроется следующее диалоговое окно:

| Примечание:

Используйте кнопки Next (Следующая) и Prev (Предыдущая) для доступа ко всем доступным параметрам.

#### Page Protect (Защита страницы)

Функция Page Protect (Защита страницы) позволяет вам распределять дополнительную память принтера для печати данных. Вам может понадобится функция Page Protect (Защита страницы) при печати документов, содержащих большое количество графики. Если возникает ошибка Print Overrun (Переполнение печати), установите для этого параметра значение On (Вкл.) и напечатайте данные снова. Это уменьшит количество памяти для приема данных с компьютера и увеличит время приема данных, но позволит вам печатать сложные документы. Обычно функция Page Protect (Защита страницы) работает более эффективно, если установлено значение Auto (Авто) (по умолчанию). Вам может понадобиться увеличить объем памяти принтера, если ошибки памяти продолжают возникать.

| Примечание:

Изменение настройки параметра Page Protect (Защита страницы) приводит к перераспределению памяти принтера, что может стать причиной удаления загруженных шрифтов.

#### Resolution (Разрешение)

Выберите разрешение печати. Доступны значения 1200 dpi, 600 dpi (по умолчанию) и 300 dpi.

#### RITech

Позволяет разрешить или запретить использование технологии RITech (Resolution Improvement Technology). По умолчанию установлено значение On (Вкл.). Для получения дополнительной информации о технологии RITech, смотрите раздел Настройка качества печати (только для EPL-6200) (Windows) или Настройка качества печати (только для EPL-6200) (Macintosh).

#### Auto Continue (Автопродолжение)

Позволяет автоматически продолжать печать при возникновении ошибок Print Overrun (Переполнение печати), Insufficient Memory for Current Task (Недостаточно памяти для печати текущего задания) или Change Paper (Смените бумагу). Принтер продолжит печать через несколько секунд после возникновения ошибки.

Если для параметра Auto Continue (Автопродолжение) установлено значение Off (Выкл.), вы должны нажать кнопку Start/Stop (Пуск/Стоп) для возобновления печати. В большинстве случаев, рекомендуется оставить значение Off (Выкл.) (по умолчанию), чтобы при возникновении ошибки вы могли произвести необходимые исправления. Однако, вам может понадобиться установить значение On (Вкл.) при выполнении большого объема работ или если вы находитесь далеко от принтера.

#### Density (Плотность)

Определяет плотность печати. Нажимайте на кнопки со стрелкой, что печать была более светлой или темной.

#### Toner Save (Режим экономии тонера)

Вы можете установить для параметра Toner Save (Режим экономии тонера) значение On (Вкл.) или Off (Выкл.) (по умолчанию). Если эта опция включена, принтер экономит тонер, печатая черное заполнение символов серым цветом. Символы выделяются черной печатью правых и нижних граней.

#### Toner Out (Закончился тонер)

Позволяет установить будет ли принтер продолжать печать после возникновения ошибки Toner Out (Закончился тонер). Если установлено значение Continue (Продолжить) (по умолчанию), принтер продолжит печать после возникновения ошибки. Это значение рекомендуется установить, если вы находитесь далеко от принтера. Если установлено значение Stop (Стоп), принтер прекратит печать после возникновения ошибки Toner Out (Закончился тонер).

#### Image Optimum (Оптимизация изображения) (только для LaserJet4)

Позволяет вам печатать сложные графические документы при недостатке памяти. При установленном значении On (Вкл.), количество графических данных будет уменьшено, позволяя напечатать документ. Однако, качество печати графики будет снижено.

#### Tray Assign (Выбор лотка)

Позволяет производить выбор источника бумаги с помощью специальных команд. При установленном значении 4 система команд совместима с HP LaserJet4. При установленном значении 4K система команд совместима с HP LaserJet 4000, 5000 и 8000. При установленном значении 5S система команд совместима с HP LaserJet 5S.

#### MP Tray Size (Размер бумаги многоцелевого лотка)

Позволяет установить размер бумаги для многоцелевого лотка. Доступны такие же значения как для параметра Page Size (Размер бумаги). Эта настройка также эффективна для других режимов эмуляции.

#### Paper Type (Тип бумаги)

Выберите тип бумаги для увеличения качества печати. Thick W (Толстая широкая) (188 мм или шире) для бумаги шириной более 188 мм. Thick N (Толстая узкая) (шириной от 160 до 188 мм) для толстой и узкой бумаги, например конвертов. Transparency (Прозрачная пленка) для прозрачной пленки. Если возникают проблемы с качеством печати, используйте значение Normal (Нормальная) (по умолчанию).

#### Dot Correction (Коррекция точек)

Данная настройка эффективна только при печати с разрешением 1200 dpi. Если установлено значение On (Вкл.), печать первой точки линии автоматически корректируется, чтобы увеличить качество ее печати.

### Кнопка More (Дополнительно)

Нажмите на кнопку More (Дополнительно) на экране Remote Control Panel, откроется следующее диалоговое окно:

#### Top Offset (Верхний отступ)

Позволяет вам регулировать вертикальное расположение отпечатка на странице. Значения приведены в миллиметрах. Вы можете перемещать позицию печати от верхнего края с приращением 0.5 мм (от -99 до 99).

#### Left Offset (Левый отступ)

Позволяет вам регулировать горизонтальное расположение отпечатка на странице. Значения приведены в миллиметрах. Вы можете перемещать позицию печати от левого края с приращением 0.5 мм (от -99 до 99).

#### Standby (Спящий режим)

Позволяет вам разрешить или запретить использование спящего режима, установив значение Enable (Разрешен) (по умолчанию) или Disable (Запрещен). Когда спящий разрешен, принтер переключается в спящий режим через 15 минут после последнего использования. Принтер переключается в режим готовности и начинает прогрев при получении задания на печать, и начинает печать примерно через16 секунд. Когда спящий запрещен, принтер остается все время прогретым и готовым к печати.

#### Timeout (Тайм-аут)

Позволяет вам установить время, в течении которого принтер будет пытаться напечатать документ, перед приемом следующего задания на печать. Если принтер находится в состоянии готовности и не принимает новых данных в течение установленного временит, он автоматически переключается на другой канал приема данных. Вы можете установить тайм-аут с приращением 1 секунда (от 5 до 300).

#### Paper Size Ignore (Игнорировать размер бумаги)

Позволяет игнорировать ошибку размера бумаги. Если эта опция включена, принтер будет печатать, даже если размер изображения превышает область печати выбранного размера бумаги. Это может стать причиной смазывания, не переведенного на бумагу тонера. При установленном значении Off (Выкл.) (по умолчанию), принтер прекратит печать после возникновения ошибки бумаги.

#### Country (Страна) (только для ESCP2, FX)

Позволяет вам выбрать международный набор символов.

#### CG Table (Таблица символов) (только для ESCP2, FX)

Позволяет вам выбрать таблицу символов. Таблицы символов содержат знаки и символы, использующиеся в различных языках. Принтер печатает текст, основываясь на выбранной таблице символов.

#### Code Page (Кодовая страница) (только для I239X)

Позволяет вам выбрать таблицу символов. Таблицы символов содержат знаки и символы, использующиеся в различных языках. Принтер печатает текст, основываясь на выбранной таблице символов.

### Кнопка Port Selection (Выбор порта)

Нажмите на кнопку Port Selection (Выбор порта) на экране Remote Control Panel, откроется следующее диалоговое окно:

| Примечание:

Используйте кнопки Next (Следующая) и Prev (Предыдущая) для доступа ко всем доступным параметрам.

#### Parallel I/F (Параллельный интерфейс)

Позволяет вам включать и выключать параллельный порт. По умолчанию установлено значение On (Вкл.).

#### Parallel Speed (Скорость параллельного порта)

Позволяет вам установить ширину импульса сигнала ACKNLG при приеме данных параллельным портом. При установленном значении Fast (Быстрый) (По умолчанию), ширина импульса составляет около 1 NS. При установленном значении Normal (Нормальный), ширина импульса составляет около 10 NS.

#### Parallel Bi-D (Двунаправленный параллельный порт)

Позволяет вам установить режим двунаправленной связи: ECP (по умолчанию), Nibble (Пакетный) или Off (Выкл.).

#### Parallel Buffer Size (Размер буфера параллельного порта)

Позволяет установить количество памяти используемой для приема и печати данных с помощью параллельного интерфейса. Если установлено значение Maximum (Максимум), больше памяти отводится для приема данных. Если установлено значение Minimum (Минимум), больше памяти отводится для печати данных. По умолчанию установлено значение Normal (Нормально).

#### USB I/F (Интерфейс USB)

Позволяет вам включить или выключить порт USB. По умолчанию установлено значение On (Вкл.).

#### USB Buffer Size (Размер буфера порта USB)

Позволяет установить количество памяти используемой для приема и печати данных с помощью интерфейса USB. Если установлено значение Maximum (Максимум), больше памяти отводится для приема данных. Если установлено значение Minimum (Минимум), больше памяти отводится для печати данных. По умолчанию установлено значение Normal (Нормально).

#### AUX I/F (Интерфейс AUX)

Позволяет вам включить или выключить порт дополнительного интерфейса (если установлена плата дополнительного интерфейса). По умолчанию установлено значение On (Вкл.).

#### AUX Buffer Size (Размер буфера порта AUX)

Позволяет установить количество памяти используемой для приема и печати данных платой дополнительного интерфейса. Если установлено значение Maximum (Максимум), больше памяти отводится для приема данных. Если установлено значение Minimum (Минимум), больше памяти отводится для печати данных. По умолчанию установлено значение Normal (Нормально).

[К началу]

## Выбор эмуляции принтера

Изменить режим эмуляции вы можете изменить с помощью утилиты Remote Control Panel, поскольку драйвер принтера не дает возможности изменять этот параметр.

Поддерживаются стандартный режимы эмуляции: LJ4 (PCL5e), GL2, FX, ESCP2, I239X и PS3 (только для EPL-6200). Вы можете установить свой режим эмуляции для каждого интерфейса, другими словами, для каждого компьютера, подключенного к принтеру.

| Примечание:

Изменения сделанные в утилите Remote Control Panel не вступят в силу, пока вы не нажмете кнопку Send (Отправить) для загрузки информации в принтер. Если принтер открыт для общего доступа, настройки, отображаемые в утилите Remote Control Panel могут не соответствовать фактическим настройкам принтера, так как они могут быть изменены другими пользователями. Даже если в окне утилиты Remote Control Panel уже отображены необходимые вам настройки, всегда нажимайте кнопку Send (Отправить), чтобы удостовериться, что они вступили в силу.

### Кнопка Emulation (Эмуляция)

Нажмите на кнопку Emulation (Эмуляция) на экране Remote Control Panel, откроется следующее диалоговое окно:

#### Parallel (Параллельный)

Позволяет вам установить режим эмуляции для параллельного интерфейса.

#### USB

Позволяет вам установить режим эмуляции для интерфейса USB.

#### AUX

Позволяет вам установить режим эмуляции для дополнительного интерфейса. Эта функция доступна только при установленной плате дополнительного интерфейса Type B.

[К началу]

## Другие специальные параметры

В этом разделе доступны специальные параметры, которые вам может понадобиться настроить при использовании принтера. Для настройки этих параметров необходимо использовать утилиту Remote Control Panel поскольку драйвер принтера не предоставляет вам подобной возможности.

| Примечание:

Изменения сделанные в утилите Remote Control Panel не вступят в силу, пока вы не нажмете кнопку Send (Отправить) для загрузки информации в принтер. Если принтер открыт для общего доступа, настройки, отображаемые в утилите Remote Control Panel могут не соответствовать фактическим настройкам принтера, так как они могут быть изменены другими пользователями. Даже если в окне утилиты Remote Control Panel уже отображены необходимые вам настройки, всегда нажимайте кнопку Send (Отправить), чтобы удостовериться, что они вступили в силу.

### Кнопка Type (Начертание)

Нажмите на кнопку Type (Начертание) на экране Remote Control Panel, откроется следующее диалоговое окно:

| Примечание:

Данная кнопка и диалоговое окно доступны только в режиме LaserJet4.

#### Typeface (Гарнитура)

Позволяет вам выбрать гарнитуру шрифта.

#### Pitch (Шаг)

Позволяет вам выбрать шаг для шрифтов фиксированной ширины. Вы можете установить значение от 0.44 до 99.99.

#### Symbol Set (Набор символов)

Позволяет вам установить необходимый набор символов. Если выбранная гарнитура шрифта недоступна для установленного набора символов, она будет заменена гарнитурой установленного набора символов. Доступны следующие наборы символов:

Roman-8 | Norweg1 | Italian | ECM94-1
Swedis2 | ANSI ASCII | UK | French2
German | Legal | 8859-2 ISO | Spanish
PsMath | 8859-9 ISO | WiTurkish | MsPublishing
VeMath | DeskTop | Math-8 | WiE.Europe
PcTk437 | Windows | PsText | IBM-US
IBM-DN | VeInternational | PcMultilingual | PiFont
VeUS | Other | PcE.Europe | WiAnsi

| Примечание:

При использовании шрифтов Swiss 721 SWM и Dutch 801 SWM не могут быть установлены следующие наборы символов: PsMath, MsPublishing, VeMath, Math-8 и PiFont.

Символы с 9Bh по 9Fh в наборах символов VeInternational и VeUS не могут быть напечатаны при использовании шрифтов Swiss 721 SWM и Dutch 801 SWM.

### Кнопка Others (Другое)

Нажмите на кнопку Others (Другое). Откроется диалоговое окно Others (Другое). Диалоговые окно различаются в зависимости от режима эмуляции.

| Примечание:

Эта кнопка недоступна в режиме LaserJet4.

#### Режим GL2

При использовании режима GL2 откроется следующее диалоговое окно:

| Примечание:

Используйте кнопки Next (Следующая) и Prev (Предыдущая) для доступа ко всем доступным параметрам.

#### GL-Mode (Режим GL)

Позволяет вам выбрать режим LJ4GL2 или GLlike. По умолчанию установлено значение LJ4GL2.

#### Scale (Масштаб)

Позволяет вам переключаться между печатью оригинального размера изображения и измененного размера. Этот параметр также определяет масштаб сокращения или уменьшения печати. Вы можете печатать данные, первоначально созданные для размера бумаги выбранного с помощью параметра Scale (Масштаб), на бумаге размера выбранного с помощью параметра Page Size (Размер страницы). Например, вы можете печатать изображение созданное для формата A3 на бумаге формата A4.

#### Origin (Происхождение)

Позволяет вам установить начало системы координат плоттера из левого нижнего угла (Corner (Угол)) или центра жесткого крепления (Center (Центр)).

#### Pen (Перо)

Позволяет вам выбрать цвет печатаемых символов. Pen0 (Перо 0) - печатается белым цветом, который печатается фоном вместо символа, используемого в качестве предупреждения или предостережения в данном руководстве. Все остальные печатаются черным цветом, характерным для печати символов. (Значения Pens 2-6 печатаются различными цветами и используются цветными принтерами. Они доступны только в режиме GLlike.)

#### End (Конец)

Позволяет вам выбрать цвет окончания линии. По умолчанию установлено значение Butt (Торец). Смотрите на рисунок приведенный ниже.

#### Join (Сопряжение)

Позволяет вам определить, как будут сопрягаться концы линий. По умолчанию установлено значение Mitered. Смотрите на рисунок приведенный ниже.

#### Pen0 (Перо 0), Pen1 (Перо 1), Pen2 (Перо 2), Pen3 (Перо 3), Pen4 (Перо 4), Pen5 (Перо 5), Pen6 (Перо 6)

Позволяет вам установить ширину линии. Вы можете выбрать значение от 0.05 мм до 5.00 мм, с приращением 0.05 мм. Значения от Pen3 до Pen6 доступны только в режиме GLlike.

#### Режимы ESCP2, FX и I239X

При использовании режима ESCP2, FX или I239X откроется следующее диалоговое окно:

| Примечание:

Используйте кнопки Next (Следующая) и Prev (Предыдущая) для доступа ко всем доступным параметрам.

#### Condensed (Сжатый) (только для ESCP2, FX)

Позволяет вам изменить размер символов. Сжатая печать используется при печати крупномасштабных таблиц и в документах, в которых необходимо уместить большое количество информации на одной линии. Однако, символы 15-cpi (символов на дюйм) не могут быть сжаты.

#### T.Margin (Верхнее поле) (только для ESCP2, FX)

Позволяет вам установить расстояние от верхнего края листа до первой линии документа. Вы можете устанавливать значения с приращением 0.05 дюйма.

#### Text (Текст) (только для ESCP2, FX)

Позволяет вам настроить длину страницы в линиях. Вы можете устанавливать значения с приращением 1/6 дюйма.

| Примечание:

Если вы устанавливаете значение параметров Orientation (Ориентация), Page Size (Размер бумаги) или T.Margin (Верхнее поле), длина страницы автоматически возвращается к значениям по умолчанию для каждого размера бумаги.

#### Auto CR (Авто CR)

Позволяет вам выполнять команду возврата каретки для выполнения команды подачи линии (CR-LF) всякий раз когда позиция печати выходит за правое поле. Если для параметра Auto CR (Авто CR) установлено значение Off (Выкл.), принтер не печатает символы за правым полем и не выполняет подачу линии, пока не поступит команда CR. Большинство приложений поддерживают эту функцию.

#### Auto LF (Авто LF)

Позволяют вам произвести настройку функции подачи линии. Если вы установили для параметра Auto LF (Авто LF) значение Off (Выкл.), принтер не выполняет команду автоматической подачи линии (LF) при каждом возврате каретки (CR). Если вы установили для параметра Auto LF (Авто LF) значение On (Вкл.), принтер выполняет команду автоматической подачи линии при каждом возврате каретки. Если в вашем документе линии текста перекрывают друг друга, установите для параметра Auto LF (Авто LF) значение On (Вкл.).

#### Bit Image (Растр изображения)

С помощью значений параметра Bit Image (Растр изображения) Dark (Темное) или Light (Светлое), ваш принтер может правильно устанавливать плотность изображения. Если вы установили значение Dark (Темное), плотность изображения будет высокой. Если вы установили значение Light (Светлое), плотность изображения будет низкой.

Если вы установили для параметра Bit Image (Растр изображения) значение BarCode (Штрих-код), ваш принтер будет конвертировать растровое изображение в штрих-коды, автоматически заполняя любые вертикальные пробелы между точками. Это позволит печатать неломанные вертикальные линии, которые могут быть прочитаны сканером штрих-кодов. Значение BarCode (Штрих-код) недоступно в режиме I239X.

Этот режим уменьшает размер печатаемого изображения, что может стать причиной неправильной печати растровой графики.

#### ZeroChar (Символ "ноль")

Позволяет вам определить способ печати символа "ноль" ( ) или не перечеркнутый ноль (0). Эта функция необходимо использовать, чтобы была видна разница в начертании символа "ноль" и буквы O при печати документов, таких как листинг программ.

#### Font (Шрифт)

Позволяет вам выбрать гарнитуру шрифта. По умолчанию установлено значение Courier. После выбора необходимого шрифта, вы можете также настроить ширину символов и размер шрифта с помощью параметров Pitch (Шаг) и Condensed (Сжатый).

#### Pitch (Шаг)

Вы можете установить шаг символов 10, 12 или 15 cpi (символов на дюйм) или выбрать пропорциональный шаг.

#### Alt.Graphics (Альтернативная графика) (только I239X)

Включает и выключает режим Alternate Graphics (Альтернативная графика). По умолчанию установлено значение Off (Выкл.).

#### Character Set (Набор символов) (только I239X)

Позволяет вам выбрать таблицу символов 1 или 2. При установленном значении 1, коды символов от 80h до 9Fh заменяется управляющими кодами от 00h до 1Fh. При установленном значении 2, коды символов от 80h до 9Fh заменяются обычными символами.

[К началу]

## Печать образцов шрифтов

Чтобы напечатать образцы шрифтов, доступные для различных режимов эмуляции принтера, выберите образец шрифта, который вы хотите напечатать, из меню File (Файл). Ниже показано меню File (Файл) для режима эмуляции LaserJet4.

[К началу]

Предыдущая | Следующая