Установка и обслуживание / Установка и удаление дополнительного оборудования (только для EPL-6200)

# Нижняя кассета на 500 листов формата A4

> Установка нижней кассеты на 500 листов формата A4
> Удаление нижней кассеты на 500 листов формата A4

Дополнительная нижняя кассета на 500 листов формата A4 дает вам второй источник бумаги в дополнение к многоцелевому лотку. В этом разделе описывается, как устанавливать и удалять этот кассетный блок.

## Установка нижней кассеты на 500 листов формата A4

Выполните следующие действия для установки нижней кассеты на 500 листов формата A4:

| Выключите принтер.

| Выньте сетевой кабель из розетки и из принтера.

| Отключите все интерфейсные кабели от всех интерфейсных разъемов.

| Распакуйте нижнюю кассету на 500 листов формата A4 и удалите все защитные материалы.

| Убедитесь, что принтер и нижняя кассета расположены одинаково. Поднимите принтер, затем выровняйте углы принтера так, чтобы они совпадали с углами блока, затем опустите принтер на кассетный блок, чтобы он надежно установился на принтере.

| Поднимите крышку лотка и нажмите на пластину в нижней части лотка, пока она не защелкнется в этом положении. Затем вставьте бумагу в кассету.

| Установите крышку лотка.

| Подсоедините все интерфейсные кабели.

| Убедитесь, что выключатель питания выключен, перед подключением сетевого кабеля к электрической цепи.

| Включите принтер.

Чтобы проверить, что нижняя кассета на 500 листов формата A4 установлена правильно, напечатайте тестовую страницу. Смотрите раздел Печать тестовой страницы.

Для использования нижней кассеты на 500 листов формата A4 как источника бумаги, установите значение Lower Cassette (Нижняя кассета) в драйвере принтера или значение Lower Cassette (Нижняя кассета) в утилите Remote Control Panel в разделе Paper Source (Источник бумаги).

| Примечание:

Если на вашем компьютере запущена операционная система Windows Me, 98, 95, XP, 2000 или NT 4.0, вы можете подтвердить установку нижней кассеты на 500 листов формата A4, проверив в драйвере принтера информацию, отображенную в меню Optional Settings (Дополнительные параметры).

[К началу]

## Удаление нижней кассеты на 500 листов формата A4

Для удаления нижней кассеты на 500 листов формата A4 выполните процедуру установки в обратном порядке.

[К началу]

Предыдущая | Следующая