Информация об изделии / Использование утилиты Remote Control Panel (только для EPL-6200)

# Для пользователей Macintosh

> Обзор утилиты Remote Control Panel (Удаленная панель управления)
> Настройка параметров принтера
> Сброс счетчика ресурса фотокондуктора

## Обзор утилиты Remote Control Panel (Удаленная панель управления)

В данном разделе приводится полное описание функций утилиты Remote Control Panel, и даются рекомендации по ее установке и использованию.

### При использовании утилиты Remote Control Panel

Интерфейс утилиты Remote Control Panel позволяет вам выбрать порт принтера и настроить параметры, которые вы обычно не можете настроить в драйвере принтера.

### Рабочее окружение

Операционная система: | Mac OS 8.1 - 9.x Mac OS X, версии 10.1.2 или выше
Память: | 210 KB для установки
Свободное место на жестком месте: | 190 KB свободного дискового пространства
Интерфейс: | USB 1.1 - совместимый/AppleTalk

### Установка утилиты Remote Control Panel

Для установки утилиты Remote Control Panel выполните следующие действия:

| Вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в привод CD-ROM.

| Перетащите значок RCP for EPL-6200 на рабочий стол вашего компьютера или в любое место на вашем жестком диске.

### Доступ к утилите Remote Control Panel

Для доступа к утилите Remote Control Panel выполните следующие действия:

| Дважды щелкните на значке RCP for EPL-6200. Откроется диалоговое окно Remote Control Panel for EPL-6200 (Удаленная панель управления для EPL-6200).

| Выберите порт принтера и нажмите кнопку Select (Выбрать).

|  | Примечание:

Если принтер подключен через порт USB, нажмите USB port (Порт USB).

Если принтер подключен через плату дополнительного интерфейса, нажмите AppleTalk.

| Щелкните на имени вашего принтера, затем нажмите кнопку OK. Если в предыдущем шаге вы выбрали USB port (Порт USB), откроется следующее диалоговое окно:

> Если в предыдущем шаге вы выбрали AppleTalk, откроется следующее диалоговое окно:

|  | Примечание:

Если принтер подключен по сети, будут отображены зоны AppleTalk. Выберите зону, к которой подключен принтер. Если вы не знаете, к какой зоне AppleTalk подключен ваш принтер, проконсультируйтесь у вашего системного администратора.

Имя принтера может отличаться при подключении его к сети AppleTalk. Проконсультируйтесь у вашего системного администратора об имени вашего принтера.

| Нажмите кнопку Setting (Настройка).

|  | Примечание:

Вы можете напечатать тестовую страницу принтера, нажав на кнопку Status Sheet (Тестовая страница).

| Выполните необходимую настройку, и когда закончите, нажмите на кнопку OK. Для получения дополнительной информации смотрите раздел Настройка параметров принтера.

| Нажмите кнопку Quit (Выход).

[К началу]

## Настройка параметров принтера

Вы можете настраивать параметры принтера с помощью утилиты Remote Control Panel. Для доступа к утилите Remote Control Panel смотрите раздел Доступ к утилите Remote Control Panel.

В данном диалоговом окне доступны следующие настройки и кнопки:

Кнопка Reset (Сброс): | Внутренние настройки принтера и параметры диалоговых окон сбрасываются к их значениям по умолчанию.
Кнопка Default (По умолчанию): | Параметры диалоговых окон сбрасываются к их значениям по умолчанию. Для выполнения этой команды нажмите на кнопку Execute (Выполнить).
Кнопка Cancel (Отмена): | Нажмите эту кнопку, чтобы закрыть утилиту без сохранения сделанных изменений.
Кнопка Execute (Выполнить): | Нажмите эту кнопку для выполнения сделанных изменений. Сделанные изменения вступают в силу после нажатия этой кнопки.

| Примечание:

Изменения сделанные в утилите Remote Control Panel не вступят в силу, пока вы не нажмете кнопку Execute (Выполнить).

#### Standby (Спящий режим)

Позволяет вам разрешить или запретить использование спящего режима, установив значение Enable (Разрешен) (по умолчанию) или Disable (Запрещен). Когда спящий разрешен, принтер переключается в спящий режим через 15 минут после последнего использования. Принтер переключается в режим готовности и начинает прогрев при получении задания на печать, и начинает печать примерно через 11 секунд. Когда спящий запрещен, принтер остается все время прогретым и готовым к печати.

#### MP Tray Paper Size (Размер бумаги многоцелевого лотка)

Позволяет установить размер бумаги для многоцелевого лотка.

| Примечание:

Пользовательский размер бумаги установленный в драйвере принтера не выбирается в этом меню.

Для параметра Page Size (Размер бумаги) доступны следующие значения:

A4 (по умолчанию)
A5
B5
LT (Letter)
HLT (Half letter)
LGL (Legal)
GLT (Government letter)
GLG (Government legal)
EXE (Executive)
F4
MON (Monarch)
C10 (Commercial 10)
DL
C5
C6
IB5 (International B5)

#### MP Tray Paper Type (Тип бумаги многоцелевого лотка)

Позволяет установить тип бумаги для многоцелевого лотка. Доступны значения Plain (Простая) (по умолчанию), Letterhead (Фирменные бланки), Recycled (Переработанная вторично), Color (Цветная), Trnsprncy (Прозрачная пленка) и Labels (Этикетки).

#### Cassette 1 Paper Type (Тип бумаги кассеты 1)

Позволяет установить тип бумаги для дополнительной нижней кассеты на 500 листов формата A4. Доступны значения Plain (Простая) (по умолчанию), Letterhead (Фирменные бланки), Recycled (Переработанная вторично) и Color (Цветная).

| Примечание:

Данная функция доступна, только если установлена дополнительная нижняя кассета на 500 листов формата A4.

#### Timeout (Тайм-аут)

Позволяет вам установить время, в течение которого принтер будет пытаться напечатать документ, перед приемом следующего задания на печать. Если принтер находится в состоянии готовности и не принимает новых данных в течении установленного временит, он автоматически переключается на другой канал приема данных. Вы можете установить тайм-аут с приращением 1 секунда (от 0 до 300).

#### Parallel I/F Buffer Size (Размер буфера параллельного порта)

Позволяет установить количество памяти используемой для приема и печати данных с помощью параллельного интерфейса. Если установлено значение Maximum (Максимум), больше памяти отводится для приема данных. Если установлено значение Minimum (Минимум), больше памяти отводится для печати данных. По умолчанию установлено значение Normal (Нормально).

#### USB I/F Buffer Size (Размер буфера порта USB)

Позволяет установить количество памяти используемой для приема и печати данных с помощью интерфейса USB. Если установлено значение Maximum (Максимум), больше памяти отводится для приема данных. Если установлено значение Minimum (Минимум), больше памяти отводится для печати данных. По умолчанию установлено значение Normal (Нормально).

#### AUX I/F Buffer Size (Размер буфера порта AUX)

Позволяет установить количество памяти используемой для приема и печати данных платой дополнительного интерфейса. Если установлено значение Maximum (Максимум), больше памяти отводится для приема данных. Если установлено значение Minimum (Минимум), больше памяти отводится для печати данных. По умолчанию установлено значение Normal (Нормально).

#### Toner Out Error (Закончился тонер)

Позволяет установить будет ли принтер продолжать печать после возникновения ошибки Toner Out (Закончился тонер). Если установлено значение Continue (Продолжить) (по умолчанию), принтер продолжит печать после возникновения ошибки. Это значение рекомендуется установить, если вы находитесь далеко от принтера. Если установлено значение Stop (Стоп), принтер прекратит печать после возникновения ошибки Toner Out (Закончился тонер).

#### Auto Continue (Автопродолжение)

Позволяет автоматически продолжать печать при возникновении ошибок Print Overrun (Переполнение печати), Insufficient Memory for Current Task (Недостаточно памяти для печати текущего задания) или Change Paper (Смените бумагу). Принтер продолжит печать через несколько секунд после возникновения ошибки.

Если функция Auto Continue (Автопродолжение) выключена, вы должны нажать кнопку Start/Stop (Пуск/Стоп) для возобновления печати. В большинстве случаев, рекомендуется оставить значение Disable (Запрещено) (по умолчанию), чтобы при возникновении ошибки вы могли произвести необходимые исправления. Однако, вам может понадобиться установить значение Enable (Разрешено) при выполнении большого объема работ или если вы находитесь далеко от принтера.

#### Avoid Error (Избежать ошибки)

При печати сложных данных (данных включающих в себя большое количество слов и графики), может возникнуть ошибка страницы, поскольку скорость печати принтера выше скорости обработки данных. Чтобы избежать появления ошибки страницы, установите для параметра Avoid Error (Избежать ошибки) значение On (Вкл.).

| Примечание:

При установленном значении On (Вкл.), время печати может увеличиться. Если вы не печатаете сложных документов, установите значение Off (Выкл.) (по умолчанию).

#### Dot Correction (Коррекция точек)

Данная настройка эффективна только при печати с разрешением 1200 dpi. Если установлено значение On (Вкл.), печать первой точки линии автоматически корректируется, чтобы увеличить качество ее печати.

| Примечание:

Если в драйвере принтера для параметра Print Mode (Режим печати установлено значение) CRT, эта функция недоступна.

#### Reset OPC Level (Сбросить уровень OPC)

Нажмите эту кнопку, чтобы сбросить счетчик ресурса фотокондуктора.

| Примечание:

Сбрасывайте счетчик ресурса фотокондуктора только после замены фотокондуктора.

[К началу]

## Сброс счетчика ресурса фотокондуктора

После замены фотокондуктора, сбросьте счетчик ресурса фотокондуктора.

Вы можете сбросить счетчик с помощью утилиты Remote Control Panel.

### Сброс счетчика ресурса фотокондуктора

Выполните следующие действия для сброса счетчика ресурса фотокондуктора:

| Получите доступ к утилите Remote Control Panel.

| Нажмите кнопку Setting (Настройка).

| Нажмите кнопку Reset OPC Level (Сбросить уровень OPC).

| Нажмите кнопку OK.

> Счетчик фотокондуктора будет сброшен.

[К началу]

Предыдущая | Следующая