Использование драйвера принтера / Для Macintosh

# Для пользователей Mac OS X

> Установка драйвера принтера
> Выбор драйвера принтера
> Настройки драйвера принтера
> Установка драйвера PostScript (только для EPL-6200)
> Выбор драйвера PostScript
> Изменение настроек конфигурации принтера
> Настройки драйвера PostScript

## Установка драйвера принтера

Драйвер принтера находится на компакт-диске из комплекта принтера. Для получения информации об установке драйвере принтера смотрите руководство по установке.

[К началу]

## Выбор драйвера принтера

Процедура выбора принтера может различаться, в зависимости от протокола или интерфейса используемого при подключении принтера.

| Примечание:

Вы должны вручную настраивать параметры установленного оборудования при использовании USB, IP-печати или Rendezvous. Если принтер подключен с помощью AppleTalk, программное обеспечение принтера произведет автоматическую настройку.

#### AppleTalk

Выполните следующие действия для выбора принтера, подключенного с помощью AppleTalk:

| Откройте папку Utilities, расположенную в папке Applications, и затем дважды щелкните на Print Center (Центр печати). Откроется окно Printer List (Список принтеров).

|  | Примечание:

Если вы запускаете Print Center (Центр печати) первый раз или нет принтера, который необходимо добавить в Print Center (Центр печати), откроется следующее окно:

Нажмите Add (Добавить) и переходите к шагу 3.

| Нажмите Add (Добавить) в окне Printer List (Список принтеров). Также, вы можете выбрать Add Printer (Добавить принтер) из меню Printers (Принтеры).

| В открывшемся окне выберите пункт AppleTalk из открывающегося списка.

| Выберите имя вашего принтера из списка Name (Имя), и выберите пункт Auto Select (Автовыбор) из списка Printer Model (Модель принтера).

|  | Примечание:

По умолчанию, шестизначный MAC-адрес отображается после имени принтера.

| Нажмите Add (Добавить). Установочная программа начнет соединяться с принтером. Когда связь установлена и конфигурация завершена, ваш принтер автоматически добавляется к списку Printer List (Список принтеров).

| Закройте Print Center (Центр печати).

#### IP-печать

Выполните следующие действия для выбора принтера, подключенного с помощью IP-печати:

| Откройте папку Utilities, расположенную в папке Applications, и затем дважды щелкните на Print Center (Центр печати). Откроется окно Printer List (Список принтеров).

|  | Примечание:

Если вы запускаете Print Center (Центр печати) первый раз или нет принтера, который необходимо добавить в Print Center (Центр печати), откроется следующее окно:

Нажмите Add (Добавить) и переходите к шагу 3.

| Нажмите Add (Добавить) в окне Printer List (Список принтеров). Также, вы можете выбрать Add Printer (Добавить принтер) из меню Printers (Принтеры).

| В открывшемся окне выберите пункт IP Printing (IP-печать) из открывающегося списка.

| Введите IP-адрес принтера.

|  | Примечание:

Смотрите сетевое руководство или проконсультируйтесь с вашим сетевым администратором о IP-адресе вашего принтера.

| Убедитесь, что установлен флажок Use default queue on server (Использовать очередь по умолчанию на сервере).

| Выберите пункт Epson из списка Printer Model (Модель принтера). Откроется список Model Name (Имя модели).

| Выберите модель вашего принтера из списка Model Name (Имя модели).

| Нажмите Add (Добавить). IP-адрес вашего принтера будет автоматически добавлен в список Printer List (Список принтера) как имя принтера.

| Выберите IP-адрес вашего принтера из списка, и выберите пункт Show Info (Показать информацию) меню Printers (Принтеры). Откроется диалоговое окно Printer Info (Информация о принтере).

| Выберите пункт Installable Options (Установленное оборудование) из открывающегося списка и выполните соответствующую настройку.

| Нажмите Apply Changes (Принять изменения), затем закройте диалоговое окно Printer Info (Информация о принтере).

| Закройте Print Center (Центр печати).

#### USB

Выполните следующие действия для выбора принтера, подключенного с помощью USB:

| Примечание:

Убедитесь, что выбрали принтер с помощью описанной ниже процедуры. Функция Plug and Play автоматически выбирает принтер при подключении его с помощью интерфейса USB. Однако, автоматический выбор может работать неправильно.

| Убедитесь, что принтер правильно подключен к компьютеру с помощью кабеля USB, и что принтер включен.

| Откройте папку Utilities, расположенную в папке Applications, и затем дважды щелкните на Print Center (Центр печати). Откроется окно Printer List (Список принтеров).

|  | Примечание:

Если вы запускаете Print Center (Центр печати) первый раз или нет принтера, который необходимо добавить в Print Center (Центр печати), откроется следующее окно:

Нажмите Add (Добавить) и переходите к шагу 3.

| Нажмите Add (Добавить) в окне Printer List (Список принтеров). Также, вы можете выбрать Add Printer (Добавить принтер) из меню Printers (Принтеры).

| В открывшемся окне выберите пункт USB из открывающегося списка. Имя вашего принтера автоматически появится в списке Name (Имя).

| Убедитесь, что модель вашего принтера выбрана в списке Printer Model (Модель принтера).

| Нажмите Add (Добавить). Имя вашего принтера будет автоматически добавлено в список Printer List (Список принтера).

| Выберите имя вашего принтера из списка, и выберите пункт Show Info (Показать информацию) меню Printers (Принтеры). Откроется диалоговое окно Printer Info (Информация о принтере).

| Выберите пункт Installable Options (Установленное оборудование) из открывающегося списка и выполните соответствующую настройку.

| Нажмите Apply Changes (Принять изменения), затем закройте диалоговое окно Printer Info (Информация о принтере).

| Закройте Print Center (Центр печати).

#### Rendezvous

Существует два способа выбора принтера при подключении его с помощью Rendezvous.

##### Выбор в Print Center (Центр печати)

Выполните следующие действия для выбора принтера в Print Center (Центр печати):

| Откройте папку Utilities, расположенную в папке Applications, и затем дважды щелкните на Print Center (Центр печати). Откроется окно Printer List (Список принтеров).

|  | Примечание:

Если вы запускаете Print Center (Центр печати) первый раз или нет принтера, который необходимо добавить в Print Center (Центр печати), откроется следующее окно:

Нажмите Add (Добавить) и переходите к шагу 3.

| Нажмите Add (Добавить) в окне Printer List (Список принтеров). Также, вы можете выбрать Add Printer (Добавить принтер) из меню Printers (Принтеры).

| В открывшемся окне выберите пункт Rendezvous из открывающегося списка.

| Выберите ваш принтер в списке Name (Имя). Имя вашего принтера должно появиться в конце списка.

| Убедитесь, что модель вашего принтера выбрана в списке Printer Model (Модель принтера).

| Нажмите Add (Добавить). Имя вашего принтера будет автоматически добавлен в список Printer List (Список принтера).

| Выберите имя вашего принтера из списка, и выберите пункт Show Info (Показать информацию) меню Printers (Принтеры). Откроется диалоговое окно Printer Info (Информация о принтере).

| Выберите пункт Installable Options (Установленное оборудование) из открывающегося списка и выполните соответствующую настройку.

| Нажмите Apply Changes (Принять изменения), затем закройте диалоговое окно Printer Info (Информация о принтере).

| Закройте Print Center (Центр печати).

##### Выбор из приложения

Выполните следующие действия для выбора принтера из используемого приложения:

| Запустите приложение, и затем выберите пункт Print (Печать) из меню File (Файл).

| В открывшемся окне, выберите пункт Rendevous Printer (Принтер Rendevous) из списка Printer (Принтер).

| Из появившегося списка принтеров, выберите модель вашего принтера.

[К началу]

## Настройки драйвера принтера

Вы можете контролировать принтер и изменять его настройки, используя драйвер принтера. Драйвер принтера позволяет вам легко изменять все настройки печати, включая источник бумаги, размер бумаги и ориентацию отпечатка. Как получить доступ к меню драйвера, смотрите ниже.

Для доступа к драйверу принтера из Mac OS X, зарегистрируйте принтер в Print Center (Центр печати), затем выберите пункт Print (Печать) в меню File (Файл) используемого приложения и выберите ваш принтер.

[К началу]

## Установка драйвера PostScript (только для EPL-6200)

Установочная программа PS Installer, которая находится на компакт-диске с программным обеспечением принтера, поможет вам установить драйвер PostScript 3.
Перед установкой драйвера принтера убедитесь, что на вашем компьютере Macintosh не запущены какие-либо приложения. При некоторых запущенных приложениях, например, таких как Print Center (Центр печати), драйвер принтера не может быть установлен правильно.

Для установки драйвера принтера выполните следующие действия:

| Включите ваш Macintosh, если он выключен.

| Вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в ваш дисковод CD-ROM.

| Дважды щелкните на значке CD-ROM, затем откройте папку Mac OS X.

| Дважды щелкните на PS Installer. Откроется диалоговое окно Authenticate (Аутентификация). Убедитесь, что ввели имя пользователя и пароль администратора.

|  | Примечание:

Вам необходимо войти в Mac OS X с правами администратора для установки программного обеспечения принтера.

| Когда откроется стартовое окно, нажмите Continue (Продолжить) и следуйте инструкциям на экране.

| Когда откроется следующее окно, нажмите Install (Установить).

| Когда установка завершится, нажмите Close (Закрыть).

На этом процесс установки драйвера PostScript 3 завершен. Теперь вам необходимо выбрать драйвер принтера, как это описано в следующем разделе.

[К началу]

## Выбор драйвера PostScript

Процедура выбора принтера может различаться, в зависимости от протокола или интерфейса используемого при подключении принтера.

| Примечание:

Вы не можете использовать подключение FireWire в режиме PostScript 3. Несмотря на то, что пункт EPSON FireWire присутствует в списке интерфейсов, он не может быть использован драйвером PostScript 3.

Вы должны вручную настраивать параметры установленного оборудования при использовании USB, IP-печати или Rendezvous. Если принтер подключен с помощью AppleTalk, программное обеспечение принтера произведет автоматическую настройку.

#### AppleTalk

Выполните следующие действия для выбора принтера, подключенного с помощью AppleTalk:

| Откройте папку Utilities, расположенную в папке Applications, и затем дважды щелкните на Print Center (Центр печати). Откроется окно Printer List (Список принтеров).

|  | Примечание:

Если вы запускаете Print Center (Центр печати) первый раз или нет принтера, который необходимо добавить в Print Center (Центр печати), откроется следующее окно:

Нажмите Add (Добавить) и переходите к шагу 3.

| Нажмите Add (Добавить) в окне Printer List (Список принтеров). Также, вы можете выбрать Add Printer (Добавить принтер) из меню Printers (Принтеры).

| В открывшемся окне выберите пункт AppleTalk из открывающегося списка.

|  | Примечание:

Убедитесь, что выбрали пункт AppleTalk. Не выбирайте пункт EPSON AppleTalk, поскольку он не может быть использован драйвером PostScript 3.

| Выберите имя вашего принтера из списка Name (Имя), и выберите пункт Auto Select (Автовыбор) из списка Printer Model (Модель принтера).

|  | Примечание:

По умолчанию, шестизначный MAC-адрес отображается после имени принтера.

| Нажмите Add (Добавить). Установочная программа начнет соединяться с принтером. Когда связь установлена и конфигурация завершена, ваш принтер автоматически добавляется к списку Printer List (Список принтеров).

| Закройте Print Center (Центр печати).

#### IP-печать

Выполните следующие действия для выбора принтера, подключенного с помощью IP-печати:

| Примечание:

Убедитесь, что установили для данных формат ASCII в приложении. Двоичные данные не могут быть напечатаны правильно при IP-печати.

| Откройте папку Utilities, расположенную в папке Applications, и затем дважды щелкните на Print Center (Центр печати). Откроется окно Printer List (Список принтеров).

|  | Примечание:

Если вы запускаете Print Center (Центр печати) первый раз или нет принтера, который необходимо добавить в Print Center (Центр печати), откроется следующее окно:

Нажмите Add (Добавить) и переходите к шагу 3.

| Нажмите Add (Добавить) в окне Printer List (Список принтеров). Также, вы можете выбрать Add Printer (Добавить принтер) из меню Printers (Принтеры).

| В открывшемся окне выберите пункт IP Printing (IP-печать) из открывающегося списка.

|  | Примечание:

Убедитесь, что выбрали пункт IP Printing (IP-печать). Не выбирайте пункт EPSON TCP/IP, поскольку он не может быть использован драйвером PostScript 3.

| Введите IP-адрес принтера.

|  | Примечание:

Смотрите сетевое руководство или проконсультируйтесь с вашим сетевым администратором о IP-адресе вашего принтера.

| Убедитесь, что установлен флажок Use default queue on server (Использовать очередь по умолчанию на сервере).

| Выберите пункт Epson из списка Printer Model (Модель принтера). Откроется список Model Name (Имя модели).

| Выберите модель вашего принтера из списка Model Name (Имя модели).

| Нажмите Add (Добавить). IP-адрес вашего принтера будет автоматически добавлен в список Printer List (Список принтера) как имя принтера.

| Выберите IP-адрес вашего принтера из списка, и выберите пункт Show Info (Показать информацию) меню Printers (Принтеры). Откроется диалоговое окно Printer Info (Информация о принтере).

| Выберите пункт Installable Options (Установленное оборудование) из открывающегося списка и выполните соответствующую настройку.

| Нажмите Apply Changes (Принять изменения), затем закройте диалоговое окно Printer Info (Информация о принтере).

| Закройте Print Center (Центр печати).

#### USB

Выполните следующие действия для выбора принтера, подключенного с помощью USB:

| Примечание:

Убедитесь, что установили режим PS3 на панели управления принтера.

Убедитесь, что выбрали принтер с помощью описанной ниже процедуры. Функция Plug and Play автоматически выбирает принтер при подключении его с помощью интерфейса USB. Однако, автоматический выбор может работать неправильно.

| Убедитесь, что принтер правильно подключен к компьютеру с помощью кабеля USB, и что принтер включен.

| Откройте папку Utilities, расположенную в папке Applications, и затем дважды щелкните на Print Center (Центр печати). Откроется окно Printer List (Список принтеров).

|  | Примечание:

Если вы запускаете Print Center (Центр печати) первый раз или нет принтера, который необходимо добавить в Print Center (Центр печати), откроется следующее окно:

Нажмите Add (Добавить) и переходите к шагу 3.

| Нажмите Add (Добавить) в окне Printer List (Список принтеров). Также, вы можете выбрать Add Printer (Добавить принтер) из меню Printers (Принтеры).

| В открывшемся окне выберите пункт USB из открывающегося списка. Имя вашего принтера автоматически появится в списке Name (Имя).

|  | Примечание:

Убедитесь, что выбрали пункт USB. Не выбирайте пункт EPSON USB, поскольку он не может быть использован драйвером PostScript 3.

| Убедитесь, что модель вашего принтера выбрана в списке Printer Model (Модель принтера).

|  | Примечание:

Если модель вашего принтера автоматически не появилась в списке Printer Model (Модель принтера), вам необходимо переустановить драйвер принтера PostScript. Смотрите раздел Установка драйвера PostScript (только для EPL-6200) для получения дополнительной информации.

| Нажмите Add (Добавить). Имя вашего принтера будет автоматически добавлено в список Printer List (Список принтера).

| Выберите имя вашего принтера из списка, и выберите пункт Show Info (Показать информацию) меню Printers (Принтеры). Откроется диалоговое окно Printer Info (Информация о принтере).

| Выберите пункт Installable Options (Установленное оборудование) из открывающегося списка и выполните соответствующую настройку.

| Нажмите Apply Changes (Принять изменения), затем закройте диалоговое окно Printer Info (Информация о принтере).

| Закройте Print Center (Центр печати).

#### Rendezvous

Существует два способа выбора принтера при подключении его с помощью Rendezvous.

| Примечание:

Убедитесь, что установили для данных формат ASCII в приложении. Двоичные данные не могут быть напечатаны правильно при использовании Rendevous.

##### Выбор в Print Center (Центр печати)

Выполните следующие действия для выбора принтера в Print Center (Центр печати):

| Откройте папку Utilities, расположенную в папке Applications, и затем дважды щелкните на Print Center (Центр печати). Откроется окно Printer List (Список принтеров).

|  | Примечание:

Если вы запускаете Print Center (Центр печати) первый раз или нет принтера, который необходимо добавить в Print Center (Центр печати), откроется следующее окно:

Нажмите Add (Добавить) и переходите к шагу 3.

| Нажмите Add (Добавить) в окне Printer List (Список принтеров). Также, вы можете выбрать Add Printer (Добавить принтер) из меню Printers (Принтеры).

| В открывшемся окне выберите пункт Rendezvous из открывающегося списка.

| Выберите ваш принтер в списке Name (Имя). Имя принтера должно иметь в конце надпись (PostScript).

| Убедитесь, что модель вашего принтера выбрана в списке Printer Model (Модель принтера).

|  | Примечание:

Если модель вашего принтера автоматически не появилась в списке Printer Model (Модель принтера), вам необходимо переустановить драйвер принтера PostScript. Смотрите раздел Установка драйвера PostScript (только для EPL-6200) для получения дополнительной информации.

| Нажмите Add (Добавить). Имя вашего принтера будет автоматически добавлен в список Printer List (Список принтера).

| Выберите имя вашего принтера из списка, и выберите пункт Show Info (Показать информацию) меню Printers (Принтеры). Откроется диалоговое окно Printer Info (Информация о принтере).

| Выберите пункт Installable Options (Установленное оборудование) из открывающегося списка и выполните соответствующую настройку.

| Нажмите Apply Changes (Принять изменения), затем закройте диалоговое окно Printer Info (Информация о принтере).

| Закройте Print Center (Центр печати).

##### Выбор из приложения

Выполните следующие действия для выбора принтера из используемого приложения:

| Запустите приложение, и затем выберите пункт Print (Печать) из меню File (Файл).

| В открывшемся окне, выберите пункт Rendevous Printer (Принтер Rendevous) из списка Printer (Принтер).

| Из появившегося списка принтеров, выберите модель вашего принтера.

[К началу]

## Изменение настроек конфигурации принтера

Вы легко можете изменять настройки конфигурации принтера. Они включают в себя информацию об установленной памяти и дополнительном оборудовании, например, блоке двусторонней печати и нижней кассете.

Для изменения настроек конфигурации принтера выполните следующие действия:

| Откройте папку Utilities, расположенную в папке Applications, и затем дважды щелкните на Print Center (Центр печати). Откроется окно Printer List (Список принтеров).

| Выберите ваш принтер из списка.

| Выберите пункт Show Info (Показать информацию) меню Printers (Принтеры). Откроется диалоговое окно Printer Info (Информация о принтере).

| Выполните необходимую настройку и закройте диалоговое окно.

| Закройте Print Center (Центр печати).

[К началу]

## Настройки драйвера PostScript

Драйвер принтера позволяет вам производить настройку печати. Получить доступ к настройкам драйвера принтера можно из диалоговых окон Page Setup (Параметры страницы) и Print (Печать) используемого приложения. Настройки печати сгруппированы в диалоговых окнах Page Setup (Параметры страницы) и Print (Печать) следующим образом:

- Диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы): Настройки, определяющие атрибуты печатаемых страниц, такие как, ориентация отпечатка и печать полей.

- Диалоговое окно Print (Печать): Все остальные настройки печати, такие как источник бумаги, разрешение и другие доступные настройки PostScript.

Доступные настройки могут различаться, в зависимости от используемого приложения.

| Примечание:

При печати из Mac OS X, текст или черно-белые изображения могут быть напечатаны с помощью смешения четырех цветов тонера (Cyan (Голубой), Magenta (Пурпурный), Yellow (Желтый) и Black (Черный)), вместо использования только черного тонера, при включенном режиме Pure Black (Чистый черный), в зависимости от используемого приложения. Точно так же, в зависимости от используемого приложения, вы не сможете использовать функцию Press Simulation (Имитация печати).

#### Диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы)

При выборе пункта Page Setup (Параметры страницы) в меню File (Файл) вашего приложения, откроется диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы). В этом диалоговом окне доступны следующие настройки: Page Attributes (Атрибуты страницы), Custom Page Default (Пользовательские параметры страницы) и Summary (Сводка).

Параметры и кнопки доступные из диалогового окна Page Setup (Параметры страницы) описаны ниже.

##### Cancel (Отмена)

Нажмите на эту кнопку для выхода из диалогового окна без сохранения сделанных изменений.

##### Page Attributes (Атрибуты страницы)

Paper (Бумага)
Выберите необходимый размер бумаги из списка Paper (Бумага). Выбранный размер должен совпадать с размером бумаги загруженной в принтер. Доступные размеры бумаги различаются в зависимости от принтера. По умолчанию установлено значение A4 или Letter, в зависимости от вашего региона.

Orientation (Ориентация)
Определяет расположение документа на странице. Установите книжную (вертикально) или альбомную (горизонтально).

Scale (Масштаб)
Эта функция позволяет уменьшать или увеличивать печатаемое изображение. Вы можете установить значение от 25% до 400%. Для уменьшения изображения установите значение менее 100%. Для увеличения изображения установите значение более 100%. Однако, если вам необходимо увеличить или уменьшить изображение для последующей печати его из какого-либо приложения, сделайте это с помощью приложения, а не драйвера принтера.

##### Custom Page Default (Пользовательские параметры страницы)

Paper Size (Размер бумаги)
Установите значения для параметров Width (Ширина) и Height (Длина).

| Примечание:

При использовании бумаги пользовательского размера, убедитесь, что значения ширины и длины пользовательского размера не превышают размера, поддерживаемого вашим принтером.

Данные изображения могут быть неправильно напечатаны при использовании пользовательского размера бумаги.

Margins (Поля)
Выберите желаемое расположение полей Top (Сверху), Bottom (Снизу), Left (Слева) и Right (Справа).

Custom Page Name (Имя пользовательской страницы)
Введите имя созданной пользовательской страницы.

##### Summary (Сводка)

Отображает все значения параметров в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы).

#### Диалоговое окно Print (Печать)

При выборе пункта Print (Печать) в меню File (Файл) вашего приложения, откроется диалоговое окно показанное ниже. Диалоговые окна могут незначительно различаться, в зависимости от вашего приложения. В этом окне находятся некоторые настройки страницы, такие как Copies & Pages (Копии & Страницы), Layout (Макет), Duplex (Двусторонняя печать), Output Options (Параметры вывода), Error Handling (Обработка ошибок), Paper Feed (Подача бумаги), Printer Features (Параметры принтера) и Summary (Сводка).

Параметры и кнопки доступные из диалогового окна Print (Печать) описаны ниже.

Cancel (Отмена)
Нажмите на эту кнопку для выхода из диалогового окна без сохранения сделанных изменений.

Save Settings (Сохранить настройки)
Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить сделанные настройки. До тех пор, пока вам не понадобится сделать дополнительную настройку, сохраненные вами настройки будут устанавливаться по умолчанию.

Preview (Предпросмотр)
Нажмите на эту кнопку для предпросмотра печатаемого изображения.

Save AS PDF... (Сохранить как PDF...)
Нажмите на эту кнопку для сохранения файла в формате PDF.

##### Copies & Pages (Копии & Страницы)

Copies (Копии)
Определяет количество копий документа. Введите значение от 1 (по умолчанию) до 32,000.
Включите опцию Collate (Подбор) при печати множества копий многостраничного документа, таким образом, страницы каждого документа будут распечатаны по порядку.

Collated (Подбор)
Установите этот флажок, для печати нескольких копий полного документа. Если этот флажок не установлен, каждая страница печатается указанное количество и только после этого печатается следующая.

| Примечание:

Если вы включили опцию Collated (Подбор) в драйвере принтера, не включайте опцию Collate (Подбор) в используемом приложении.

Pages (Страницы)

All (Все)
Включите эту опцию для печати всех страниц документа.

From, To (С, По)
Определяет диапазон печатаемых страниц.

##### Layout (Макет)

Pages per sheet (Страниц на листе)
Определяет количество страниц на одном листе.

Layout direction (Направление макета)
Определяет направление печати макета документа, справа налево или слева направо.

Border (Рамка)
Позволяет настроить печать рамки вокруг каждой страницы. Доступны значения none (нет), Single hairline (Одиночная очень тонкая линия), Single thin line (Одиночная тонкая линия), Double hairline (Двойная очень тонкая линия) и Double thin line (Двойная тонкая линия).

##### Duplex (Двусторонняя печать)

Print on Both Sides (Печатать с двух сторон)
Установите этот флажок для печати с двух сторон листа.

| Примечание:

Вы можете установить этот флажок только при настройках параметров блока двусторонней печати. Смотрите раздел Изменение настроек конфигурации принтера для получения дополнительной информации.

Binding (Привязка)
Позволяет вам выбрать с какой стороны будет переплетен документ.

| Примечание:

Эта опция доступна только при включенной опции Print on Both Sides (Печатать с двух сторон).

##### Output Options (Параметры вывода)

Save as File (Сохранить как файл)
Установите этот флажок для создания файла PDF или PostScript.

Format (Формат)
Выберите формат создаваемого файла. Доступны значения: PDF и PostScript.

##### Error Handling (Обработка ошибок)

PostScript Errors (Ошибки PostScript)

No special reporting (Не создавать специальных отчетов)
Если эта опция включена, об ошибках PostScript не сообщается.

Print detailed report (Печатать подробный отчет)
Если эта опция включена, будет распечатан детальный отчет об ошибках PostScript.

##### Paper Feed (Подача бумаги)

All pages from (Все страницы из)
Выберите источник бумаги. Доступны значения Auto Tray Select (Автовыбор лотка), MP Tray (Многоцелевой лоток), Cassette 1 (Кассета 1), Cassette 2 (Кассета 2), Cassette 3 (Кассета 3), Cassette 4 (Кассета 4), Manual Feed 1st Page (Ручная подача первой страницы) и Manual Feed EachPage (Ручная подача каждой страницы). Однако, некоторые источники доступны только при установленном соответствующем оборудовании.

First page from (Первая страница из)
Определяет источник бумаги, из которого будет подана первая страница документа.

Remaining from (Остальные из)
Определяет источник бумаги, из которого будут поданы остальные страницы документа.

| Примечание:

Cassette 2 (Кассета 2), Cassette 3 (Кассета 3) и Cassette 4 (Кассета 4) могут быть выбраны, только если на принтер установлено соответствующее дополнительное оборудование.

Если вы печатаете на бумаге пользовательского размера, установленного на странице Custom Page Default (Пользовательские параметры страницы) в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы), установите для источника бумаги значение MP Tray (Многоцелевой лоток). В этом случае, могут быть установлены только значения Auto Tray Select (Автовыбор лотка) и MP Tray (Многоцелевой лоток).

##### Printer Features (Параметры принтера)

Resolution (Разрешение)
Выберите разрешение печати. Доступны значения Fast (Скорость) и Quality (Качество). При значении Quality (Качество) устанавливается высокое разрешение, но снижается скорость печать.

RITech
Включает или выключает использование технологии RITech. Технология RITech улучшает качество печати линий, текста и графики.

Toner Save (Режим экономии тонера)
Включает или выключает использование режима экономии тонера. При включенном режиме экономии тонера, принтер использует для печати примерно на 50% меньше тонера, чем обычно.

Image Protect (Защита изображения)
Включение этой опции дает приоритет качеству печатаемого изображения. Когда эта опция включена, компрессия с потерей данных не используется. Если эта опция выключена, компрессия с потерей данных используется при снижении объема доступной памяти принтера.

Separations (Разделение)
Данная настройка определяет цвет, которым будет производиться печать разделительных линий. Доступны значения None (Нет), Cyan (Голубой), Magenta (Пурпурный), Yellow (Желтый) и Black (Черный).

MediaType (Тип носителя)
Выберите желаемый тип носителя. Доступны для выбора Normal (Нормальная), Thick (Толстая), Transparency (Прозрачная пленка) и Letterhead (Фирменые бланки). Убедитесь, что выбрали верный тип носителя, чтобы избежать смазывания и повышенного расхода чернил.

##### Summary (Сводка)

Отображает все значения параметров в диалоговом окне Print (Печать).

[К началу]

Предыдущая | Следующая