Решение проблем / Решение проблем

# Удаление замятой бумаги

> Меры предосторожности при удалении замятой бумаги
> Предотвращение проблем замятия бумаги
> Замятие бумаги — внутри принтера
> Замятие бумаги — крышка выходного лотка
> Замятие бумаги — многоцелевой лоток (только для EPL-6200)
> Замятие бумаги — многоцелевой лоток (только для EPL-6200L)
> Замятие бумаги — блок двусторонней печати (только для EPL-6200)
> Замятие бумаги — слот ручной подачи (только для EPL-6200)
> Замятие бумаги — нижняя кассета на 500 листов формата A4 (только для EPL-6200)

Если бумага замята в принтере, утилита EPSON Status Monitor 3 выдаст предупредительные сообщения.

## Меры предосторожности при удалении замятой бумаги

Соблюдайте, пожалуйста, следующие правила при удалении замятой бумаги:

- Не удаляйте замятую бумагу с усилием. Порванную бумагу трудно удалить и она может быть причиной повторных замятий. Вытаскивайте бумагу осторожно, чтобы не порвать.

- Во избежание разрыва бумаги всегда старайтесь удалять ее обеими руками.

- Если замятая бумага порвана и осталась в принтере, или замятие не описано в данном разделе, свяжитесь с аттестованным представителем службы технической поддержки.

| Предупреждение:

Не прикасайтесь к термозакрепителю с надписью CAUTION Hot Surface (ОСТОРОЖНО, ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ) или к деталям вокруг него. Если принтер только что работал, термозакрепитель и детали около него могут быть сильно нагретыми.

[К началу]

## Предотвращение проблем замятия бумаги

При часто возникающем замятии бумаги соблюдайте следующие меры:

- Перед загрузкой пачки бумаги в лоток, проверьте, что края листов не слиплись.

- Не закладывайте в лоток слишком много бумаги.

- Убедитесь, что бумага свободно перемещается между направляющими бумаги.

- Не допускайте, чтобы на нижнелицевом лотке скапливалось более 100 листов, а на верхнелицевом лотке - более 20 листов.

- Попробуйте перевернуть стопку в лотке для бумаги. На большинстве пачек верхняя сторона бумаги показана стрелкой.

- Не добавляйте бумагу во время печати.

[К началу]

## Замятие бумаги — внутри принтера

Если замятая бумага находится внутри принтера, удалите застрявший лист следующим образом:

| Примечание:

Примеры приведены для принтера EPL-6200.

| Закройте выходной лоток.

| Откройте переднюю крышку, ухватив ее за углубления крышки, как показано ниже, и открыв ее на себя.

| Выньте картридж.

|  | Предостережение:

Никогда не прикасайтесь к ролику картриджа. В противном случае, качество печати может снизиться.

Никогда не прикасайтесь к светочувствительному барабану фотокондуктора. В противном случае, может снизиться качество печати.

| Возьмите бумагу за края двумя руками и удалите из принтера.

|  | Примечание:

Если бумагу трудно вытащить из принтера, поскольку видна небольшая ее часть, смотрите раздел Замятие бумаги — крышка выходного лотка.

| Установите картридж в принтер.

| Закройте передняя крышку принтера.

Печать автоматически возобновится с застрявшей страницы. Если индикатор Error (Ошибка) (красный) продолжает гореть после удаления всей застрявшей бумаги, откройте и закройте переднюю крышку принтера, чтобы сбросить сообщение об ошибке.

[К началу]

## Замятие бумаги — крышка выходного лотка

Если бумагу трудно вытащить из принтера, поскольку видна небольшая ее часть, удалите ее как описано ниже:

| Примечание:

Примеры приведены для принтера EPL-6200.

| Убедитесь, что выходной лоток выдвинут.

| Откройте крышку выходного лотка.

| Возьмите бумагу за края двумя руками и удалите из принтера.

| Закройте крышку выходного лотка.

| Откройте и закройте переднюю крышку принтера. Печать автоматически возобновится с застрявшей страницы.

[К началу]

## Замятие бумаги — многоцелевой лоток (только для EPL-6200)

На следующем рисунке показаны типы замятия бумаги в многоцелевом лотке:

Для удаления бумаги из многоцелевого лотка выполните следующие действия:

| Снимите крышку многоцелевого лотка.

| Удалите бумагу из лотка.

| Удалите все листы, застрявшие в механизме протяжки бумаги принтера.

| Закройте выходной лоток и откройте переднюю крышку принтера.

| Удалите все кусочки бумаги, которые могли оторваться и остаться в принтере.

|  | Примечание:

Если необходимо, выньте картридж и удалите все листы, застрявшие в механизме протяжки бумаги принтера. Затем переустановите картридж.

| Постучите ребрами стопки о плоскую поверхность, после чего осторожно заложите стопку в многоцелевой лоток.

|  | Примечание:

Не загружайте листов с изгибами и морщинами.

| Установите крышку многоцелевого лотка.

| Снова откройте переднюю крышку принтера, и затем закройте до щелчка. Печать автоматически возобновится с застрявшей страницы.

[К началу]

## Замятие бумаги — многоцелевой лоток (только для EPL-6200L)

На следующем рисунке показаны типы замятия бумаги в многоцелевом лотке:

Для удаления бумаги из многоцелевого лотка выполните следующие действия:

| Удалите бумагу из лотка.

| Удалите все листы, застрявшие в механизме протяжки бумаги принтера.

| Закройте выходной лоток и откройте переднюю крышку принтера.

| Удалите все кусочки бумаги, которые могли оторваться и остаться в принтере и затем закройте переднюю крышку.

|  | Примечание:

Если необходимо, выньте картридж и удалите все листы, застрявшие в механизме протяжки бумаги принтера. Затем переустановите картридж.

| Постучите ребрами стопки о плоскую поверхность, после чего осторожно заложите стопку в многоцелевой лоток.

|  | Примечание:

Не загружайте листов с изгибами и морщинами.

| Снова откройте переднюю крышку принтера, и затем закройте до щелчка. Печать автоматически возобновится с застрявшей страницы.

[К началу]

## Замятие бумаги — блок двусторонней печати (только для EPL-6200)

Если бумага застряла в блоке двусторонней печати, возможно она застряла под верхней или нижней крышкой. Сначала попробуйте удалить бумагу из под верхней крышки принтера. Если застрявшая страница не видна или ее сложно удалить из-за того, что видна небольшая ее часть, попробуйте удалить ее, открыв нижнюю крышку принтера.

Если сообщение о застрявшей бумаге не исчезло, откройте переднюю крышку и удалите застрявшую бумагу. Смотрите раздел Замятие бумаги — внутри принтера для получения дополнительной информации.

| Примечание:

Хотя сообщение о застрявшей бумаге может не появиться, оторванные кусочки бумаги могут все еще находиться в принтере под нижней крышкой блока двусторонней печати. Рекомендуется снять блок двусторонней печати и проверить наличие оторванных кусков бумаги.

### Замятие бумаги под верхней крышкой

Для удаления бумаги из-под верхней крышки блока двусторонней печати выполните следующие действия:

| Откройте верхнюю крышку блока двусторонней печати.

| Осторожно удалите все листы из блока двусторонней печати.

| Закройте верхнюю крышку блока двусторонней печати. Печать автоматически возобновится с застрявшей страницы.

### Замятие бумаги под нижней крышкой

Для удаления бумаги из-под нижней крышки блока двусторонней печати выполните следующие действия:

| Откройте нижнюю крышку блока двусторонней печати.

| Осторожно удалите все листы из блока двусторонней печати.

| Закройте нижнюю крышку блока двусторонней печати. Печать автоматически возобновится с застрявшей страницы.

[К началу]

## Замятие бумаги — слот ручной подачи (только для EPL-6200)

Если бумага застряла в слоте подачи бумаги, удалите ее как описано ниже:

| Снимите крышку многоцелевого лотка.

| Удалите бумагу из лотка.

| Удалите все листы, застрявшие в механизме протяжки бумаги принтера.

| Постучите ребрами стопки о плоскую поверхность, после чего осторожно заложите стопку в многоцелевой лоток.

| Установите крышку многоцелевого лотка.

| Откройте и закройте переднюю крышку принтера. Печать автоматически возобновится с застрявшей страницы.

[К началу]

## Замятие бумаги — нижняя кассета на 500 листов формата A4 (только для EPL-6200)

На следующем рисунке показаны типы замятия бумаги:

Для удаления бумаги из нижней кассеты на 500 листов формата A4 выполните следующие действия:

| Выньте лоток для бумаги из нижней кассеты на 500 листов формата A4.

| Удалите всю сложенную или замятую бумагу из лотка для бумаги и из кассеты, и удалите из пачки все сморщенные и смятые листы.

| Удалите всю бумагу из лотка для бумаги и нажмите на пластину лотка до ее фиксации.

| Постучите ребрами стопки о плоскую поверхность, после чего осторожно заложите стопку в лоток для бумаги.

|  | Примечание:

Убедитесь, что бумага выровнена и верхней лист находится ниже отметки максимального количества бумаги.

Убедитесь, что используете правильный размер бумаги, и что эта бумага поддерживается спецификациями принтера. Лоток может быть использован только для бумаги формата A4.

| Вставьте лоток обратно в нижнюю кассету на 500 листов формата A4.

| Откройте и закройте переднюю крышку принтера. Печать автоматически возобновится с застрявшей страницы.

[К началу]

Предыдущая | Следующая