Информация об изделии / Технические характеристики

# Дополнительное оборудование и расходные материалы

> Нижняя кассета на 500 листов формата A4 (C12C802042) (только для EPL-6200)
> Блок двусторонней печати (C12C802051) (только для EPL-6200)
> Модули памяти (только для EPL-6200)
> Тонер-картридж (S050166)
> Тонер-картридж (S050167)
> Фотокондуктор (S051099)

## Нижняя кассета на 500 листов формата A4 (C12C802042) (только для EPL-6200)

Размер: | A4
Плотность: | от 60 до 90 г/м2 (от 16 до 24 lb)
Подача бумаги: | Система автоматической подачи Вместимость кассеты до 500 листов (75 г/м2 или 20 lb)
Скорость подачи бумаги: | Для первого листа - 16 секунд или меньше, следующие - 20 страниц в минуту (при разрешении 600 dpi)
Типы бумаги: | Простая бумага, бумага для копировальных аппаратов и вторично переработанная бумага
Электропитание: | 5V/24V от принтера
Габариты и вес:
Высота: | 119 мм (5.4 дюймов)
Ширина: | 401 мм (15.0 дюймов)
Глубина: | 438 мм (17.5 дюймов) включая кассету для бумаги
Вес: | 4.0 кг (8.8 lb) включая кассету для бумаги
Модель: | 4516*
| * Данный продукт удовлетворяет требованиям CE описанных в EC Directive 89/336/EEC.

[К началу]

## Блок двусторонней печати (C12C802051) (только для EPL-6200)

Высота: | 395.6 мм
Ширина: | 324.7 мм
Глубина: | 109.3 мм
Вес: | 1.8 кг
Модель: | 4517*
| * Данный продукт удовлетворяет требованиям CE описанных в EC Directive 89/336/EEC.

[К началу]

## Модули памяти (только для EPL-6200)

Убедитесь в том, что модуль DIMM, который вы устанавливаете на ваш принтер, совместим с продукцией EPSON. Свяжитесь с вашим поставщиком или с представителем сервисного центра EPSON для получения более подробной информации.

Объем памяти: | 16 MB, 32 MB, 64 MB или 128 MB

[К началу]

## Тонер-картридж (S050166)

| Примечание:

Данный тонер-картридж используется только с моделью EPL-6200.

Температура хранения: | от 0 до 35°C (от 32 до 95°F)
Влажность воздуха при хранении: | от 30 до 85% RH
Срок годности: | 18 месяцев с даты изготовления
Ресурс: | До 6,000 страниц формата Letter или A4 при 5% заполнении и непрерывной печати
Модель: | 4518*
| * Данный продукт удовлетворяет требованиям CE описанных в EC Directive 89/336/EEC.

[К началу]

## Тонер-картридж (S050167)

Температура хранения: | от 0 до 35°C (от 32 до 95°F)
Влажность воздуха при хранении: | от 30 до 85% RH
Срок годности: | 18 месяцев с даты изготовления
Ресурс: | До 3,000 страниц формата Letter или A4 при 5% заполнении и непрерывной печати
Модель: | 4518*
| * Данный продукт удовлетворяет требованиям CE описанных в EC Directive 89/336/EEC.

| Примечание:

Данный тонер-картридж поставляется с принтером EPL-6200 в стандартной комплектации. Тонер-картридж из комплекта принтера EPL-6200L имеет ресурс 1,500 страниц.

[К началу]

## Фотокондуктор (S051099)

Температура хранения: | от 0 до 35 °C (от 32 до 95 °F)
Влажность воздуха при хранении: | от 30 до 85% RH
Срок годности: | 18 месяцев с даты изготовления
Ресурс: | До 20,000 страниц формата Letter или A4 при 5% заполнении и непрерывной печати

| Примечание:

Фактическое число страниц, которое вы можете напечатать с использованием одного тонер-картриджа или фотокондуктора, изменяется и зависит от вида печати. Если вы печатаете много страниц за один раз или плотность текста превышает 5% заполнения страницы, картридж и/или фотокондуктор может напечатать меньшее количество страниц. 5%-е заполнение страницы соответствует печати обычного текста с двойным межстрочным интервалом.

[К началу]

Предыдущая | Следующая