Установка и обслуживание / Установка и удаление дополнительного оборудования (только для EPL-6200)

# Платы дополнительного интерфейса

> Установка платы дополнительного интерфейса
> Удаление платы дополнительного интерфейса

В данном разделе описывается процедура установки платы дополнительного интерфейса в слот Type B.

## Установка платы дополнительного интерфейса

Выполните следующие действия для установки дополнительной интерфейсной платы:

| Предостережение:

Перед установкой платы дополнительного интерфейса обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Выключите принтер.

| Выньте сетевой кабель из розетки и из принтера.

| Отключите все интерфейсные кабели от всех интерфейсных разъемов.

| Распакуйте интерфейсную плату и удалите все упаковочные материалы.

| Подойдите к принтеру с задней стороны.

| Удалите два винта крышки слота и снимите крышку.

|  | Предупреждение:

При удалении других винтов и крышек, вы попадаете в зону высокого напряжения.

Будьте осторожны при работе внутри принтера, так как некоторые из его деталей острые и могут нанести вам травму.

| Вставьте интерфейсную плату в слот, как показано ниже. Затем закрепите интерфейсную плату с помощью двух винтов.

| Подсоедините все интерфейсные кабели.

| Подключите сетевой кабель к принтеру и к электросети.

| Включите принтер.

Чтобы проверить, что интерфейсная плата установлена правильно, напечатайте тестовую страницу. Смотрите раздел Печать тестовой страницы.

Если на тестовой странице не будет указана интерфейсная плата, выключите принтер, отключите все интерфейсные кабели и повторите описанные выше действия для правильной установки интерфейсной платы. Если, тем не менее, интерфейсная плата не будет указана, свяжитесь с вашим поставщиком или обратитесь в службу технической поддержки.

[К началу]

## Удаление платы дополнительного интерфейса

Для удаления платы дополнительного интерфейса выполните процедуру установки в обратном порядке.

[К началу]

Предыдущая | Следующая