Установка и обслуживание / Замена расходных материалов

# Фотокондуктор

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности во время замены фотокондуктора:

- При установке фотокондуктора не держите его на свету дольше, чем необходимо.

- Не поцарапайте поверхность барабана. Также запрещается прикасаться к барабану, потому что ваши пальцы могут оставить на его рабочей поверхности жировые отпечатки, что снизит качество печати.

- Чтобы получать высокое качество печати, не храните фотокондуктор под воздействием прямых солнечных лучей, в запыленном помещении, если воздух насыщен соляными парами или вызывающим коррозию газом (например, аммоний). Избегайте хранилищ с экстремальными условиями и резкими перепадами температур и влажности воздуха.

- Не наклоняйте фотокондуктор.

| Предупреждение:

Не бросайте отработавший фотокондуктор в огонь: он может взорваться и нанести вам травму. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами.

Храните фотокондуктор в местах, не доступных для детей.

### Замена фотокондуктора

Выполните следующие действия для замены фотокондуктора:

| Примечание:

Фотокондуктор не является независимым блоком, устанавливаемым непосредственно в принтер. В корпус фотокондуктора установлен тонер-картридж. Поэтому, при замене фотокондуктора необходимо временно снять тонер-картридж.

Процедура установки описана на примере принтера EPL-6200.

| Откройте выходной лоток принтера.

| Откройте переднюю крышку, ухватив ее за углубления крышки, как показано ниже, и открыв ее на себя.

|  | Предостережение:

Вы должны полностью открыть крышку принтера для замены тонер-картриджа. В противном случае, вы можете повредить принтер.

| Возьмите фотокондуктор за ручку и выньте его из принтера.

| Поверните фиксирующий рычаг против часовой стрелки, чтобы освободить тонер-картридж, и затем выньте его из корпуса фотокондуктора.

| Извлеките новый фотокондуктор из упаковки.

|  | Предостережение:

Никогда не прикасайтесь к светочувствительному барабану фотокондуктора. В противном случае, может снизиться качество печати.

| Аккуратно вставьте тонер-картридж в корпус фотокондуктора, таким образом, чтобы защелки с двух сторон картриджа надежно зафиксировали его в корпусе фотокондуктора.

| Возьмите фотокондуктор за ручку и осторожно вставьте фотокондуктор в принтер, до его надежной фиксации в принтере.

| Закройте и защелкните переднюю крышку принтера.

После замены фотокондуктора вам необходимо обнулить счетчик ресурса фотокондуктора. Счетчик ресурса фотокондуктора принтера EPL-6200 может быть обнулен с помощью панели управления или драйвера принтера, в то время как счетчик ресурса фотокондуктора принтера EPL-6200L может быть обнулен только с помощью драйвера принтера.

Для EPL-6200, убедитесь, что принтер выключен, и удерживая копки Start/Stop (Пуск/Стоп) и Information (Информация) на панели управления принтера, включите принтер. Удерживайте кнопки до тех пор, пока горят индикаторы Ready (Готов) (зеленый) и Error (Ошибка) (красный). Счетчик фотокондуктора будет сброшен.

Чтобы обнулить счетчик фотокондуктора с помощью драйвера принтера, смотрите раздел Обнуление счетчика ресурса фотокондуктора (Windows) или Обнуление счетчика ресурса фотокондуктора (Macintosh).

[К началу]

Предыдущая | Следующая