Информация об изделии / Технические характеристики

# Принтер

> Общие данные
> Условия окружающей среды
> Соответствие стандартам и нормам
> Механические
> Электротехнические
> PostScript

## Общие данные

Метод печати: | Развертка лазерного луча и сухое электрофотографическое копирование
Разрешение: | EPL-6200: 1200 dpi, Class 1200 dpi, или 600 dpi, 300 dpi EPL-6200L: 600 dpi
Скорость печати: | 300dpi/600 dpi: | До 20 страниц в минуту для бумаги формата A4
1200 dpi: | До 10 страниц в минуту для бумаги формата A4
(в зависимости от используемых шрифтов и объема данных)
Печать первой страницы: | 13 секунд или менее для бумаги формата A4/Letter (При подаче из МЦ-лотка и разрешении 600 dpi)
Подача бумаги: | EPL-6200: Автоматическая или ручная подача EPL-6200L: Автоматическая подача
Выравнивание подаваемой бумаги: | Центральное выравнивание для всех размеров
Вместимость источников бумаги: (75 г/м2 ): | МЦ-лоток: | EPL-6200: До 250 листов простой бумаги EPL-6200L: До 150 листов простой бумаги До 10 конвертов, в зависимости от их толщины
Выходной лоток: | Нижний
Вместимость выходного лотка: (75 г/м2 ): | До 100 листов обычной бумаги
ОЗУ: | EPL-6200: 8 MB, расширяется до 136 MB EPL-6200L: 2 MB

[К началу]

## Условия окружающей среды

Температура: | Для работы: Для хранения: | от 10 до 35°C (от 50 до 95°F) от 0 до 35°C (от 32 до 95°F)
Влажность: | Для работы: Для хранения: | от 15 до 85% RH от 30 до 85% RH
Высота над уровнем моря: | максимум 2,500 метров (8,200 футов)

[К началу]

## Соответствие стандартам и нормам

Стандарт безопасности:

Модель США: | UL 60950 CSA C22.2 No.60950
Европейская модель: | Директива 73/23/EEC EN60950

EMC:

Модель США: | FCC часть 15 подраздел B класс B
Европейская модель: | Директива 89/336 /EEC
| EN 55022 (CISPR Pub. 22) класс B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Австралийская модель: | AS/NZS 3548 класс B

[К началу]

## Механические

Вес и размеры: | EPL-6200: | Высота: 261 мм (10.4 дюймов) Ширина: 407 мм (16.3 дюймов) Глубина: 436 мм (17.4 дюймов) Вес: около 7.5 кг (16.5 lb), без установленного дополнительного оборудования и расходных материалов
EPL-6200L: | Высота: 261 мм (10.4 дюймов) Ширина: 385 мм (15.4 дюймов) Глубина: 279 мм (11.1 дюймов) Вес: около 7.5 кг (16.5 lb), без установленного дополнительного оборудования и расходных материалов
Срок службы: | 5 лет или 180,000 страниц, что наступит раньше

[К началу]

## Электротехнические

### EPL-6200

| Модель от 110 до 120 V | Модель от 220 до 240 V
Напряжение | 110 V - 120 V ± 10% | 220 V - 240 V ± 10%
Номинальная частота | 50 Hz - 60 Hz ± 3 Hz | 50 Hz - 60 Hz ± 3 Hz
Сила тока | 8.0 A | 4.5 A
Потребляемая мощность | Во время печати | Максимум | 900 W | 861 W
Средняя | 370 Wh | 372 Wh
Средняя в режиме ожидания* | 44 Wh | 48 Wh
В спящем режиме | Менее 7 Wh | Менее 7 Wh

### EPL-6200L

| Модель от 110 до 120 V | Модель от 220 до 240 V Model
Напряжение | 110 V - 120 V ± 10% | 220 V - 240 V ± 10%
Номинальная частота | 50 Hz - 60 Hz ± 3 Hz | 50 Hz - 60 Hz ± 3 Hz
Сила тока | 8.0 A | 4.5 A
Потребляемая мощность | Во время печати | Максимум | 900 W | 825 W
Средняя | 372 Wh | 357 Wh
Средняя в режиме ожидания* | 46 Wh | 48 Wh
В спящем режиме | Менее 8 Wh | Менее 8 Wh

| * При установленном дополнительном оборудовании.

| Примечание:

Проверьте табличку с задней стороны принтера, для получения информации об электротехнических характеристиках вашего принтера.

### Лазерная безопасность

Данный принтер аттестован Министерством здравоохранения и социального обеспечения США (DHHS) по Классу 1 на лазерную аппаратуру в соответствии с действующими нормами на допустимое радиоактивное излучение, согласно федеральному закону США о контроле над радиацией в интересах здравоохранения и безопасности, принятому в 1968 г. Это означает, что принтер не выделяет опасного лазерного излучения.

Поскольку радиация полностью гасится защитным материалом корпуса принтера, излучение лазерного луча не может проникнуть из корпуса принтера ни при каких условиях.

### Правила CDRH

Центр по контролю над оборудованием и радиационной безопасностью (CDRH) при Управлении по контролю за продуктами питания и лекарствами (США) утвердил 2 августа 1976 г. правила сертификации лазерной аппаратуры. Их соблюдение обязательно для товаров, продаваемых в Соединенных Штатах. Ниже показана этикетка, которая должна наклеиваться на лазерную аппаратуру, продаваемую в Соединенных Штатах, и она подтверждает соответствие правилам CDRH.

[К началу]

## PostScript

### Язык

Adobe PostScript 3

### Имя эмуляции

в PJL: | POSTSCRIPT
в EJL: | PS

### Протокол AppleTalk

Тип класса: | LaserWriter
Тип эмуляции: | POSTSCRIPT-00

### Системные требования

Ваш принтер должен соответствовать следующим системным требованиям для использования языка PostScript 3.

- Требования к памяти для использования языка PostScript 3 показаны ниже. Установите опциональный модуль памяти в принтер, если установленный объем памяти не удовлетворяет вашим запросам.

Минимальный объем памяти | Рекомендованный объем памяти
8 MB* (для печати простых документов с разрешением 300 dpi) | 40 MB или более

| * С данным объемом памяти печать некоторых сложных документов может быть невозможна.

[К началу]

Предыдущая | Следующая