Установка и обслуживание / Установка и удаление дополнительного оборудования (только для EPL-6200)

# Модули памяти

> Установка модулей памяти
> Удаление модулей памяти

Установив дополнительные модули DIMM, вы можете увеличить объем памяти принтера до 136 MB (стандартный объем 8 MB плюс дополнительно 16, 32, 64 или 128 MB). Увеличивать объем памяти рекомендуется если вы печатаете документы, насыщенные графикой.

| Примечание:

Максимальный объем памяти равен 136 MB.

Для получения информации о спецификациях модулей памяти смотрите раздел Модули памяти (только для EPL-6200).

## Установка модулей памяти

Выполните следующие действия для установки дополнительного модуля памяти:

| Предупреждение:

Во избежание поражения электрическим током, выполняйте все процедуры по установке и удаления модуля памяти только при выключенном принтере.

| Выключите принтер.

| Выньте сетевой кабель из розетки и из принтера.

| Отключите все интерфейсные кабели от всех интерфейсных разъемов.

| Для установки модуля памяти снимите крышку слота с правой стороны принтера.

|  | Предупреждение:

Будьте осторожны при работе внутри принтера, так как некоторые из его деталей острые и могут нанести вам травму.

Избегайте прикасаться к электрическим компонентам принтера, находящимся под крышкой слота модуля памяти. Если принтер только что использовался, эти компоненты могут быть горячими.

|  | Предостережение:

Перед установкой модуля памяти обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Распакуйте модуль памяти и удалите все упаковочные материалы.

| Аккуратно вставьте модуль в слот RAM (серый). Защелки должны слота зафиксировать модуль.

|  | Примечание:

Обязательно перед установкой модуля правильно сориентируйте его относительно слота RAM, как показано ниже.

Надежно вставьте модуль в слот, пока защелки слота не зафиксируют его.

| Установите крышку слота с правой стороны принтера, как показано ниже.

| Подсоедините все интерфейсные кабели.

| Подключите сетевой кабель к принтеру и к электросети.

| Включите принтер.

Чтобы проверить, что модуль памяти установлен правильно, напечатайте тестовую страницу. Смотрите раздел Печать тестовой страницы.

Если на тестовой странице будет указан неверный объем памяти, выключите принтер и повторите описанные выше действия для правильной установки модуля памяти. Если, тем не менее, объем памяти указывается неверный, свяжитесь с вашим поставщиком или обратитесь в службу технической поддержки.

| Примечание:

После установки драйвера принтера и утилиты EPSON Status Monitor 3, пользователи Windows могут проверить объем установленной памяти с помощью драйвера принтера. Объем памяти принтера отображается на странице Optional Settings (Установленные опции) диалогового окна свойств принтера.

[К началу]

## Удаление модулей памяти

Для удаления модуля памяти выполните процедуру установки в обратном порядке. При удалении модуля памяти из слота помните следующее:

Нажмите на защелки слота RAM (серый), чтобы освободить модуль памяти, затем возьмите модуль за края и вытащите его.

> * Нажать здесь

[К началу]

Предыдущая | Следующая