# Глоссарий

bitmap font (растровый шрифт)
  Представление шрифта по точкам. Растровые шрифты отображаются на мониторе и используются при печати на матричном принтере. Смотрите outline font (контурные шрифты).

buffer (буфер)
  Получает и хранит данные в памяти.

character set (набор символов)
  Набор букв, цифр и символов, используемых в конкретном национальном языке.

cpi (characters per inch) (символов на дюйм)
  Мера величины текстовых символов фиксированной ширины.

default (по умолчанию)
  Значение параметра или установка, активизируемые при включении, сбросе текущих установок или инициализации принтера.

developer cartridge (тонер-картридж)
  Компонент принтера, содержащий тонер, при помощи которого производится печать изображений на бумаге.

dpi (dots per inch) (точек на дюйм)
  Число точек на дюйм - размерность разрешения принтера. Чем больше число точек на дюйм, тем выше разрешающая способность.

download (загрузить)
  Переслать информацию с компьютера на принтер.

downloaded font (загружаемый шрифт)
  Шрифт, загружаемый в память принтера из внешнего источника, например с компьютера, называемый также soft font (программный шрифт).

dpi (dots per inch) (точек на дюйм)
  Смотрите раздел dots per inch (dpi) (точек на дюйм).

driver (драйвер)
  Часть программного обеспечения, которая переводит команды программных приложений в команды, используемые принтером. Также называется драйвером принтера.

emulation (эмуляция)
  Смотрите printer emulation (эмуляция принтера).

fixed-width font (шрифт фиксированной ширины)
  Шрифт, все символы которого печатаются в горизонтальной строке с одинаковым шагом независимо от ширины самих букв. Например, прописной букве M отводится тот же шаг печати, что и строчной литере l.

font (шрифт)
  Набор символов и знаков обычного типографского рисунка и начертания.

font family (семейство шрифтов)
  Набор всех размеров и начертаний шрифта определенного рисунка.

halftone (растровый полутон)
  Изображение в градациях серой шкалы, состоящее из мелких точек. Точки могут располагаться плотно, создавая черный цвет, или редко, передавая оттенки серого или белого на участках изображения. Газетные фотографии могут служить типичным примером растровых полутонов.

initialization (инициализация)
  Процедура возвращения принтера к установкам и значениям параметров по умолчанию (к фиксированному набору установок).

interface (интерфейс)
  Связующее звено между принтером и компьютером. Параллельный интерфейс принтера передает данные по одному символу или одному коду за один раз, а последовательный интерфейс передает данные по одному биту за один раз.

landscape (альбомная ориентация)
  Печать с горизонтальным расположением текста на странице. При этой ориентации ширина страницы больше высоты. Ее применяют при печати электронных и крупноформатных таблиц.

memory (память)
  Часть электронной системы принтера, используемая для хранения информации. Часть информации хранится постоянно и используется для управления операциями принтера. Информация, посылаемая на принтер от компьютера (например, загружаемые шрифты), хранится в памяти временно. Смотрите также RAM (ОЗУ) и ROM (ПЗУ).

orientation (ориентация)
  Направление печати символов на странице. Ориентация может быть либо книжной, когда длина страницы больше ее ширины, либо альбомной, когда ширина страницы больше ее длины.

outline font (контурный шрифт)
  Шрифт, очертание которого описывается математически, что позволяет воспроизводить (печатать или вычерчивать) его ровно, без разрывов, зазубрин и с любым размером.

photoconductor unit (фотокондуктор)
  Компонент принтера, содержащий светочувствительный печатающий барабан, который фиксирует тонер на бумаге с помощью высокой температуры и давления.

pitch (шаг)
  Число символов на дюйм (cpi) у шрифтов фиксированной ширины.

portrait (книжная ориентация)
  Печать с вертикальным расположением текста на странице (в противоположность альбомной ориентации, при которой текст печатается параллельно широкой стороне листа). Это стандартная ориентация печати деловых писем и документов.

printer driver (драйвер принтера)
  Смотрите driver (драйвер).

printer emulation (эмуляция принтера)
  Набор операционных команд, который определяет, как следует интерпретировать данные, посланные от компьютера, и как их выполнять. Эмуляции принтеров копируют существующие принтеры, например принтер HP LaserJet 4.

proportional font (пропорциональный шрифт)
  Шрифт, печатаемый с переменным шагом в горизонтальной строке. Величина шага зависит от ширины символа. Например, прописная буква M занимает намного больше места по длине строки, чем строчная литера l.

RAM (ОЗУ)
  Random Access Memory (Оперативное запоминающее устройство) - часть памяти принтера, где хранится временная информация.

resolution (разрешение)
  Показатель тонкости структуры и четкости изображения, воспроизводимого при печати
  или на экране монитора. Разрешение принтера (его разрешающая способность) выражается количеством точек на дюйм. Разрешение монитора выражается в пикселах.

RITech
  Технология улучшения разрешения. Функция сглаживания зубчатых краев линий и профилей при распечатке.

ROM (ПЗУ)
  Read Only Memory (Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)). Часть памяти, которую можно только считывать и в которой нельзя хранить данные. ПЗУ сохраняет свое содержимое при выключении принтера.

status sheet (тестовая страница)
  Отчет, перечисляющий параметры, установки и другие сведения о принтере.

symbol set (набор символов)
  Набор специальных символов и знаков, которые приписаны к специальным кодам в таблице символов.

TrueType
  Формат контурного шрифта, разработанный совместно фирмами Apple Computer и Microsoft Corporation. Шрифты семейства TrueType - контурные, размер (кегль) которых можно легко изменять для показа текста на мониторе компьютера или для его печати.

[К началу]