Установка и обслуживание / Чистка и транспортировка принтера

# Чистка принтера

> Чистка корпуса принтера
> Чистка внутреннего механизма принтера
> Чистка ролика подачи бумаги
> Удаление просыпанного тонера

Принтер требует лишь минимальной чистки. Если вы заметили, что качество печати снизилось, очистите внутренний механизм принтера, как описано в этом разделе.

Также, необходимо очищать многоцелевой лоток и корпус принтера один раз в несколько месяцев.

## Чистка корпуса принтера

Если наружные поверхности корпуса принтера загрязнены или запылены, выключите принтер и оботрите его чистой и мягкой салфеткой, смоченной в слабом растворе стирального порошка.

| Предостережение:

При чистке корпусных деталей принтера никогда не используйте спиртосодержащие жидкости и растворители; эти вещества могут повредить, как детали, так и сам корпус. Не допускайте попадания воды на механизм принтера и на его электронные компоненты.

[К началу]

## Чистка внутреннего механизма принтера

Мелкие частицы тонера могут оседать на частях механизма принтера, снижая таким образом качество печати. Выполните следующие действия для очистки внутреннего механизма принтера и податчика бумаги:

| Выключите принтер.

| Откройте переднюю крышку, ухватив ее за углубления крышки, как показано ниже, и открыв ее на себя.

| Возьмите фотокондуктор за ручку и выньте его и тонер-картридж из принтера.

| Протрите внутренний механизм принтера чистой, сухой тряпочкой. Не используйте сжатый воздух. Если возникают проблемы при подаче бумаги, протрите ролик подачи бумаги чистой, сухой тряпочкой.

| Установите фотокондуктор и тонер-картридж.

| Закройте и защелкните переднюю крышку принтера.

| Откройте крышку выходного лотка принтера.

| Аккуратно протрите ролики подачи бумаги сложенной тряпочкой.

| Закройте крышку выходного лотка.

| Удалите всю бумагу из многоцелевого лотка и протрите лоток чистой, сухой тряпочкой.

[К началу]

## Чистка ролика подачи бумаги

Иногда на бумагу может просыпаться тонер, с листов уже отпечатанной бумаги, положенных сверху пачки. При подаче такой бумаги из многоцелевого лотка могут загрязниться ролики подачи бумаги и возникнуть проблемы при подаче бумаги. При возникновении проблем с подачей бумаги из многоцелевого лотка, произведите очистку ролика подачи бумаги.

Выполните следующие действия для очистки ролика подачи бумаги:

| Выключите принтер.

| Откройте переднюю крышку, ухватив ее за углубления крышки, как показано ниже, и открыв ее на себя.

| Возьмите фотокондуктор за ручку и выньте его и тонер-картридж из принтера.

| Аккуратно протрите резиновые части ролика подачи бумаги сложенной тряпочкой.

| Установите фотокондуктор и тонер-картридж.

| Закройте и защелкните переднюю крышку принтера.

[К началу]

## Удаление просыпанного тонера

Если тонер просыпался внутрь принтера, не используйте принтер пока не удалите просыпавшийся тонер.

Если просыпалось небольшое количество тонера, осторожно удалите его чистой, сухой тряпочкой.

Если просыпалось большое количество тонера, используйте небольшой пылесос (обычно доступен в центрах обслуживания компьютерной техники) для его удаления. Затем осторожно удалите его чистой, сухой тряпочкой.

| Предостережение:

Тонер и другие мелкие частицы могут повредить некоторые пылесосы. Обязательно прочтите документацию к пылесосу перед удалением тонера, чтобы не повредить его.

| Примечание:

Если тонер просыпался на вашу одежду, смойте его холодной водой. Не смывайте тонер горячей водой, поскольку тонер может окрасить ткань.

[К началу]

Предыдущая | Следующая