Использование драйвера принтера / Для Macintosh

# Для пользователей Mac OS 8.6 - 9.x

> Установка драйвера принтера
> Выбор драйвера принтера
> Настройки драйвера принтера
> Установка драйвера PostScript (только для EPL-6200)
> Выбор драйвера PostScript
> Настройки драйвера PostScript
> Использование интерактивной справочной системы

## Установка драйвера принтера

Драйвер принтера находится на компакт-диске из комплекта принтера. Для получения информации об установке драйвере принтера смотрите руководство по установке.

[К началу]

## Выбор драйвера принтера

Если ваш принтер оснащен дополнительной сетевой платой, выберите его с помощью Chooser, как это описано ниже.

| Примечание:

Если принтер подключен к компьютеру с помощью интерфейса USB, смотрите раздел Настройка для подключения по USB, для получения информации о выборе принтера.

| В меню Apple, выберите пункт Chooser. Откроется диалоговое окно Chooser.

| Убедитесь, что активна опция AppleTalk.

| Щелкните на значке EPL-6200, чтобы выделить его. Имя вашего принтера появится в окне Select a Printer Port (Выбор порта принтера).

| Щелкните на имени вашего принтера для его выбора.

|  | Примечание:

Если ваш компьютер подключен более чем к одной зоне AppleTalk, щелкните на зоне AppleTalk, к которой подключен ваш принтер, в списке AppleTalk Zones (Зоны AppleTalk).

| Закройте Chooser.

[К началу]

## Настройки драйвера принтера

Вы можете контролировать принтер и изменять его настройки, используя драйвер принтера. Драйвер принтера позволяет вам легко изменять все настройки печати, включая источник бумаги, размер бумаги и ориентацию отпечатка. Как получить доступ к меню драйвера, смотрите ниже.

Для доступа к драйверу принтера из Mac OS 8.6 - 9.x, выберите пункт Chooser из меню Apple. Затем щелкните на значке EPL-6200 и нажмите Setup (Настройка).

- Чтобы открыть диалоговое окно Paper Setting (Параметры бумаги), выберите пункт Page Setup (Параметры страницы) из меню File (Файл любого приложения).

- Чтобы открыть диалоговое окно Basic Settings (Главное), выберите пункт Print (Печать) из меню File (Файл любого приложения).

- Чтобы открыть диалоговое окно Layout (Макет), щелкните на значке макета в диалоговом окне Basic Settings (Главное).

### Настройка качества печати (только для EPL-6200)

| Примечание:

Качество печати принтера EPL-6200L не может быть изменено. Данная модель может печатать только с разрешением 600 dpi.

Вы можете изменять качество печати или разрешение отпечатков, в зависимости от требуемой скорости печати и уровня детализации изображения. Если вы хотите получить отпечатки высокого качества, установите более высокое разрешение. Однако помните, что это снижает скорость печати.

Доступны три уровня качества печати: 600 dpi, Class 1200 dpi и True 1200 dpi. Class 1200 dpi позволяет получать отпечатки высокого качества, с помощью разрешения 1200 dpi и использования технологий Enh. MG и RITech (для 600 dpi).

| Откройте диалоговое окно Basic Settings (Главное).

| Включите опцию Automatic (Автоматический) в разделе Print Quality (Качество печати), и выберите необходимое разрешение из списка Resolution (Разрешение).

|  | Примечание:

Если качество печать неудовлетворительное или на экране появляется сообщение об ошибке памяти, установите более низкое разрешение, которое позволит продолжить печать.

Для получения информации о технологиях Enh. MG и RITech, в интерактивной справочной системе.

### Настройка размера отпечатка

Функция Fit to page (В размер листа) в диалоговом окне Layout (Макет) позволяет вам увеличивать или уменьшать размер отпечатка, умещая его в установленный размер бумаги.

| Примечание:

Степень увеличения или уменьшения задается автоматически в соответствии с размером бумаги, выбранным в диалоговом окне Paper Setting (Параметры бумаги).

Степень изменения или уменьшения, выбранная в диалоговом окне Paper Setting (Параметры бумаги), недоступна.

| Откройте диалоговое окно Layout (Макет).

| Установите флажок Fit to Page (В размер листа).

| Выберите требуемый размер бумаги из открывающегося списка Output Paper (Используемая бумага). Страница будет печататься в размер листа выбранной вами бумаги.

| Нажмите кнопку OK для сохранения изменений.

### Настройка макета страницы

В этом режиме вы можете печатать по две или по четыре страницы на одном листе бумаги и задавать очередность их печати, автоматически изменяя размер каждой страницы в заданный размер листа. Вы также можете включить печать рамки вокруг страниц документов.

| Откройте диалоговое окно Layout (Макет).

| Установите флажок Print Layout (Макет печати) и нажмите кнопку Print Layout Settings (Настройка макета листа). Откроется диалоговое окно Print Layout Settings (Настройка макета листа).

| Выберите число страниц, которое вы хотите печатать на одном листе бумаги.

| Задайте порядок страниц для очередности печати страниц на каждом листе.

|  | Примечание:

Возможность выбора параметра Page Order (Порядок страниц) зависит от установки числа страниц, заданной выше, и от ориентации страницы.

| Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно Print Layout Settings (Настройка макета печати).

| Установите флажок Print the Frame (Печать рамки) в диалоговом окне Layout (Макет), если вы хотите печатать рамку вокруг документа.

| Нажмите кнопку OK в диалоговом окне Layout (Макет), чтобы сохранить сделанные изменения.

### Печать водяных знаков

Выполните следующие действия, для печати водяных знаков на вашем документе. В диалоговом окне Watermark (Водяной знак), вы можете выбирать из списка доступных водяных знаков, а также можете создавать свой пользовательский водяной знак с помощью текстового или растрового файла. Диалоговое окно Watermark (Водяной знак) также позволит вам выполнить разнообразные дополнительные установки для печати водяного знака. Например, вы можете задавать размер, насыщенность и расположение вашего водяного знака.

| Откройте диалоговое окно Layout (Макет).

| Установите флажок Watermark Settings (Настройка водяного знака).

| Выберите водяной знак из списка Watermark (Водяной знак).

| Выберите место расположения на странице водяного знака, используя окно предпросмотра. Также, если вы хотите изменить размер водяного знака, вы можете сделать это, просто перетащив его с помощью мыши.

| Отрегулируйте насыщенность изображения водяного знака с помощью бегунка Intensity (Интенсивность).

| Если вы используете свой текст водяного знака, вы можете повернуть его, вводя градус поворота в поле Angle (Угол). Или установить флажок Rotate by mouse (Повернуть мышью) и повернуть текст водяного знака указателем мыши в окне предпросмотра.

| Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить сделанные изменения.

#### Создание нового водяного знака

Вы можете создать новый водяной знак, выполняя следующие действия:

| Откройте диалоговое окно Layout (Макет).

| Установите флажок Watermark Settings (Настройка водяного знака).

| Нажмите кнопку New/Delete (Новый/Удалить).

| Нажмите кнопку Add Text (Добавить текст).

| Введите текст водяного знака в поле Text (Текст), установите значение для параметров Font (Шрифт) и Style (Стиль) и нажмите кнопку OK.

| Введите имя файла в поле Name (Имя) и нажмите кнопку Save (Сохранить).

|  | Примечание:

Для редактирования сохраненного текстового водяного знака, выберите его в окне List (Лист) и нажмите кнопку Edit Text (Редактирование текста). После редактирования нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно.

| Нажмите кнопку OK в диалоговом окне Layout (Макет).

| Примечание:

Для редактирования сохраненного текстового водяного знака, выберите его в окне List (Лист) и нажмите кнопку Edit Text (Редактирование текста) в шаге 4.

Для создания графического водяного знака, выполните следующие действия:

| Примечание:

Перед созданием пользовательского водяного знака вам необходимо подготовить растровый файл (PICT).

| Откройте диалоговое окно Layout (Макет).

| Установите флажок Watermark Settings (Настройка водяного знака).

| Нажмите кнопку New/Delete (Новый/Удалить).

| Нажмите кнопку Add PICT (Добавить изображение).

| Выберите PICT-файл и нажмите кнопку Open (Открыть). При нажатии на кнопку Create (Создать), водяной знак отображается в окне предпросмотра.

| Введите имя файла в поле Name (Имя) и нажмите кнопку Save (Сохранить).

|  | Примечание:

Для редактирования сохраненного текстового водяного знака, выберите его в окне List (Лист) и нажмите кнопку Edit Text(Редактирование текста). После редактирования нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно.

| Нажмите на кнопку OK в диалоговом окне Layout (Макет).

| Примечание:

Для редактирования сохраненного текстового водяного знака, выберите его в окне List (Лист) и нажмите кнопку Edit Text(Редактирование текста) в шаге 4.

[К началу]

## Установка драйвера PostScript (только для EPL-6200)

Чтобы печатать файлы языка Adobe PostScript 3 из Mac OS 8.6 - 9.x и Mac OS X, версии 10.2.x, вы должны установить драйвер PostScript, который находится на компакт-диске из комплекта принтера. Смотрите соответствующий раздел, в зависимости от используемой операционной системы.

Установочная программа, которая находится на CD-ROM из комплекта принтера, установит драйвер PostScript и экранные шрифты. Перед установкой драйвера принтера, убедитесь, что на жестком диске вашего компьютера имеется 3.1 MB свободного пространства.

Инсталляционная программа имеет два способа установки: Easy Install (Простая установка) и Custom Install (Расширенная установка).

Простая установка устанавливает все необходимые для работы файлы. Как правило, вам необходимо использовать только простую установку, так как это гарантирует, что на компьютер будут установлены все необходимые файлы.

Расширенная установка устанавливает только выбранные вами файлы. Расширенная установка используется, если на жестком диске мало свободного места или вы хотите установить только необходимые файлы. Однако, если вы имеете достаточное количество свободного дискового пространства, мы рекомендуем использовать простую установку.

#### Easy Install (Простая установка)

Если ваш компьютер Macintosh автоматически запускает какие-либо приложения (такие как антивирусные программы) при запуске компьютера, закройте все приложения перед запуском установочной программы.

Для установки драйвера принтера выполните следующие действия:

| Включите ваш Macintosh если он выключен.

| Вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в ваш дисковод CD-ROM.

| Дважды щелкните на значке CD-ROM, затем откройте папку English.

| Дважды щелкните на AdobePS 8.7, и затем дважды щелкните на AdobePS Installer.

| Следуйте инструкциям на экране, пока не появится окно установочной программы.

| Выберите Easy Install (Простая установка), затем нажмите Install (Установить).

|  | Примечание:

При установке драйвера принтера EPL-6200L доступна только простая установка.

| Когда установка завершится, нажмите Restart (Перезагрузить) для перезагрузки компьютера.

На этом процесс установки драйвера принтера завершен. Теперь вам необходимо выбрать драйвер принтера, как это описано в следующем разделе.

Если вы подключаете два или более принтера EPSON одинаковой модели с помощью AppleTalk, и вы хотите переименовать принтер, смотрите руководство администратора из комплекта принтера.

#### Custom Install (Расширенная установка) (только для EPL-6200)

Если ваш компьютер Macintosh автоматически запускает какие-либо приложения (такие как антивирусные программы) при запуске компьютера, закройте все приложения перед запуском установочной программы.

При расширенной установке, при которой вы выбираете устанавливаемые файлы, выполните шаги с 1 по 5 простой установки (смотрите предыдущий раздел), и выполните следующие действия:

| Выберите Custom Install (Расширенная установка).

| Выберите объект(ы), которые вы хотите установить.

|  | Примечание:

Если вы хотите получить информацию о каком-либо объекте, щелкните на значке справа от объекта.

| Нажмите Install (Установить).

| Когда установка завершится, нажмите Quit (Выход).

| Перегрузите компьютер.

На этом процесс установки драйвера принтера завершен. Теперь вам необходимо выбрать драйвер принтера, как это описано в следующем разделе.

Если после расширенной установки печать невозможна, выполните простую установку, чтобы скопировать на компьютер все необходимые файлы.

Если вы подключаете два или более принтера EPSON одинаковой модели с помощью AppleTalk, и вы хотите переименовать принтер, смотрите руководство администратора из комплекта принтера.

[К началу]

## Выбор драйвера PostScript

Если ваш принтер оснащен дополнительной сетевой платой, выберите его с помощью Chooser, как это описано ниже.

| Примечание:

Если принтер подключен к компьютеру с помощью интерфейса USB, смотрите раздел Настройка для подключения по USB, для получения информации о выборе принтера.

| В меню Apple, выберите пункт Chooser. Откроется диалоговое окно Chooser.

| Убедитесь, что активна опция AppleTalk.

| Щелкните на значке AdobePS, чтобы выделить его. Имя вашего принтера появится в окне Select a PostScript Printer (Выбор принтера PostScript).

|  | Примечание:

По умолчанию, шестизначный MAC-адрес отображается после имени принтера. Для получения дополнительной информации смотрите документацию к вашей сетевой карте.

| Щелкните на имени вашего принтера для его выбора. Появится кнопка Create (Создать).

|  | Примечание:

Если ваш компьютер подключен более чем к одной зоне AppleTalk, щелкните на зоне AppleTalk, к которой подключен ваш принтер, в списке AppleTalk Zones (Зоны AppleTalk).

| Нажмите кнопку Create (Создать).

> Появившееся сообщение будет означать окончание установки. Снова появится диалоговое окно Chooser. (Кнопку Create (Создать) заменит кнопка Setup (Настройка)).

Чтобы проверить, что установка прошла успешно, нажмите кнопку Setup (Настройка) в диалоговом окне Chooser, и затем нажмите кнопку Printer Info (Информация о принтере) и Configure (Конфигурация).

Если установка прошла неправильно, выполните следующие действия:

| Вернитесь в диалоговое окно, описанное выше.

| Нажмите Select PPD (Выбор PPD). Появится диалоговое окно выбора PPD.

| Выберите EPL-6200 PS3, и затем нажмите кнопку Select (Выбрать).

> Если вам необходимо отменить установку выбранного PPD, нажмите кнопку Cancel (Отмена). Попробуйте установить принтер снова, повторив вышеописанный шаг 5.

| Примечание:

Если установлена утилита QuickDrawGX, вы должны выключить ее с помощью Extensions Manager (Диспетчер расширений) перед использованием драйвера Adobe PostScript.

[К началу]

## Настройки драйвера PostScript

Драйвер принтера позволяет вам производить настройку печати. Получить доступ к настройкам драйвера принтера можно из диалоговых окон Page Setup (Параметры страницы) и Print (Печать) используемого приложения. Настройки печати сгруппированы в диалоговых окнах Page Setup (Параметры страницы) и Print (Печать) следующим образом:

- Диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы): Настройки, определяющие атрибуты печатаемых страниц, такие как, ориентация отпечатка и печать полей.

- Диалоговое окно Print (Печать): Все остальные настройки печати, такие как источник бумаги, разрешение и другие доступные настройки PostScript.

Доступные настройки могут различаться, в зависимости от используемого приложения.

### Диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы)

При выборе пункта Page Setup (Параметры страницы) в меню File (Файл) вашего приложения, откроется диалоговое окно показанное ниже. Диалоговые окна могут незначительно различаться, в зависимости от вашего приложения. В этом диалоговом окне доступны следующие настройки: Page Attributes (Атрибуты страницы), Watermark (Водяной знак), PostScript Options (Параметры PostScript) и Custom Page Default (Пользовательские параметры страницы).

Параметры и кнопки доступные из диалогового окна Page Setup (Параметры страницы) описаны ниже.

##### Cancel (Отмена)

Нажмите на эту кнопку для выхода из диалогового окна без сохранения сделанных изменений.

#### Page Attributes (Атрибуты страницы)

##### Paper (Бумага)

Выберите необходимый размер бумаги из списка Paper (Бумага). Выбранный размер должен совпадать с размером бумаги загруженной в принтер. Доступные размеры бумаги различаются в зависимости от принтера. По умолчанию установлено значение A4 или Letter, в зависимости от вашего региона.

##### Orientation (Ориентация)

Определяет расположение документа на странице. Установите книжную (вертикально) или альбомную (горизонтально).

##### Scale (Масштаб)

Эта функция позволяет уменьшать или увеличивать печатаемое изображение. Вы можете установить значение от 25% до 400%. Для уменьшения изображения установите значение менее 100%. Для увеличения изображения установите значение более 100%. Однако, если вам необходимо увеличить или уменьшить изображение для последующей печати его из какого-либо приложения, сделайте это с помощью приложения, а не драйвера принтера.

##### Booklet (Буклет)

Установите этот флажок, чтобы печатать две страницы документы на одном листе бумаги. Если такой лист согнуть посередине получится буклет. Вы можете установить ориентацию страницы, чтобы выбрать, как сгибать буклет справа налево или сверху вниз.

#### Watermark (Водяной знак)

##### None (Нет)

Эта опция установлена по умолчанию и обозначает, что документ будет печататься без водяных знаков.

##### First (Первая)

Включите эту опцию, если вы хотите печатать водяные знаки только на первой странице документа.

##### All (Все)

Включите эту опцию, если вы хотите печатать водяные знаки на всех страницах документа.

##### PICT

Включите эту опцию, чтобы просмотреть все доступные графические водяные знаки в меню Watermark (Водяной знак).

##### EPS

Включите эту опцию, чтобы просмотреть все доступные водяные знаки формата EPS в меню Watermark (Водяной знак).

##### TEXT (Текст)

Включите эту опцию, чтобы просмотреть все доступные текстовые водяные знаки в меню Watermark (Водяной знак).

##### Foreground (На передней плане)

Включите эту опцию, если вы хотите печатать водяные знаки на переднем плане документа.

##### Save With Document (Сохранить с документом)

Установите этот флажок, если вы хотите сохранить документ с водяными знаками для последующей печати.

##### Edit (Правка)

Нажмите эту кнопку для редактирования выбранного водяного знака. Могут быть отредактированы только текстовые водяные знаки. Эта кнопка доступна только при выбранном значении TEXT (Текст).

#### PostScript Options (Параметры PostScript)

##### Visual Effects (Визуальные эффекты)

Flip Horizontal (Повернуть горизонтально)
Установите этот флажок, чтобы повернуть печатаемое изображение горизонтально.

Flip Vertical (Повернуть вертикально)
Установите этот флажок, чтобы повернуть печатаемое изображение вертикально.

Invert Image (Инвертировать изображение)
Установите этот флажок, чтобы инвертировать изображение или текст на странице, печатая белые области черным цветом, а черные белым.

##### Image and Text (Изображение и текст)

Substitute Fonts (Замена шрифтов)
Установите этот флажок, чтобы позволить принтеру заменять шрифты во время печати.

Smooth Text (Сглаживание текста)
Установите этот флажок для улучшения качества печати растровых шрифтов.

Smooth Graphics (Сглаживание графики)
Установите этот флажок для улучшения качества печати краев печатаемого изображения.

Precision Bitmap Alignment (Точное выравнивание растра)
Установите этот флажок, чтобы уменьшить печатаемый документ для исправления ошибок, которые могут возникать при печати растровой графики.

Unlimited Downloadable Fonts (Неограниченное количество загружаемых шрифтов)
Установите этот флажок, чтобы использовать большое количество загружаемых шрифтов в документе. Эта опция может снизить скорость печати.

#### Custom Page Default (Пользовательские параметры страницы)

##### Units (Единицы измерения)

Выберите необходимые единицы измерения пользовательских параметров настройки страницы. Доступны значения cm (см), inches (дюймы) и pts (пункты).

##### Меню Paper size (Размер бумаги)

В этом меню автоматически показывается размер бумаги, выбранный на странице Page Attributes (Атрибуты страницы). Вы можете изменить размер бумаги, открыв меню и выбрав его из списка.

##### Paper Size (Размер бумаги)

Установите значения для параметров Width (Ширина), Height (Длина) и Offset (Переплет).

##### PPD Limits (Ограничения PPD)

Откройте это меню и выберите необходимые значения для просмотра минимальных и максимальных значений разрешенных при выборе файлов PPD (PostScript Printer Description (Описание принтера PostScript)).

##### Margins (Поля)

Выберите желаемое расположение полей Top (Сверху), Bottom (Снизу), Left (Слева) и Right (Справа).

##### Custom Page Name (Имя пользовательской страницы)

Введите имя созданной пользовательской страницы.

##### Remove (Удалить)

Нажмите эту кнопку, чтобы удалить пользовательскую страницу, выбранную в меню размера бумаги. Эта кнопка недоступна, если выбран не пользовательский размер бумаги.

##### Add (Добавить)

Нажмите эту кнопку, чтобы добавить пользовательскую страницу в список выбираемых размеров бумаги. Эта кнопка недоступна, если не заполнено поле Custom Page Name (Имя пользовательской страницы).

### Диалоговое окно Print (Печать)

При выборе пункта Print (Печать) в меню File (Файл) вашего приложения, откроется диалоговое окно показанное ниже. Диалоговые окна могут незначительно различаться, в зависимости от вашего приложения. В этом диалоговом окне доступны следующие настройки: General (Главное), Background Printing (Фоновая печать), Cover Page (Обложка), Color Matching (Управление цветом), Layout (Макет), Error Handling (Обработка ошибок), PostScript Settings (Параметры PostScript) и Print Setting (Настройка печати).

Параметры и кнопки доступные из диалогового окна Print (Печать) описаны ниже.

##### Cancel (Отмена)

##### Нажмите на эту кнопку для выхода из диалогового окна без сохранения сделанных изменений.

##### Save Settings (Сохранить настройки)

Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить сделанные настройки. До тех пор пока вам не понадобится сделать дополнительную настройку, сохраненные вами настройки будут устанавливаться по умолчанию.

#### General (Главное)

##### Copies (Копии)

Определяет количество копий документа. Введите значение от 1 (по умолчанию) до 32,000. Включите опцию Collate (Подбор) при печати множества копий многостраничного документа, таким образом, страницы каждого документа будут распечатаны по порядку. Включите опцию Reverse Order (Изменить порядок), чтобы изменить порядок печати страниц на обратный (т.е печать начинается с последней страницы).

##### Reverse Order (Изменить порядок)

Установите этот флажок, чтобы изменить порядок печати страниц на обратный.

##### Pages (Страницы)

All (Все)
Включите эту опцию для печати всех страниц документа.

From, To (С, По)
Определяет диапазон печатаемых страниц. Доступны значения от 1 до 32,000.

##### Paper Source (Источник бумаги)

All pages from (Все страницы из)
Выберите источник бумаги. Доступны значения Auto Select (Автовыбор), MP Tray (Многоцелевой лоток), Cassette 1 (Кассета 1), Cassette 2 (Кассета 2), Cassette 3 (Кассета 3) и Manual Feed (Ручная подача). Однако, некоторые источники доступны только при установленном соответствующем оборудовании.

First page from (Первая страница из)
Определяет источник бумаги, из которого будет подана первая страница документа.

Remaining from (Остальные из)
Определяет источник бумаги, из которого будут поданы остальные страницы документа.

| Примечание:

Cassette 2 (Кассета 2) и Cassette 3 (Кассета 3) могут быть выбраны, только если на принтер установлено соответствующее дополнительное оборудование.

Если вы печатаете на бумаге пользовательского размера, установленного на странице Custom Page Default (Пользовательские параметры страницы) в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы), установите для источника бумаги значение MP Tray (Многоцелевой лоток). В этом случае, могут быть установлены только значения Auto Select (Автовыбор) и MP Tray (Многоцелевой лоток).

#### Background Printing (Фоновая печать)

##### Print in (Печатать в)

Foreground (no spool file) (Напрямую (без файла буферизации))
Включите эту опцию, для печати принтера в обычном режиме. Когда эта опция включена, вы не можете использовать компьютер во время печати.

Background (В фоновом режиме)
Включите эту опцию, для печати принтера в фоновом режиме. Когда эта опция включена, вы можете использовать компьютер во время печати.

##### Print Time (Время печати)

Urgent (Срочно)
Включите эту опцию, чтобы дать документу первоочередный приоритет перед другими заданиями.

Normal (Нормально)
Включите эту опцию, чтобы печатать документ в порядке общей очереди.

Print at (Печатать в)
Включите эту опцию, чтобы определить дату и время печати документа.

Put Document on Hold (Отправить документ на хранение)
Включите эту опцию, чтобы отравить документ в очередь заданий, но не распечатывать его.

#### Cover Page (Обложка)

##### Print Cover Page (Печать обложки)

None (Нет)
Включите эту опцию, если вы не хотите печатать обложку.

Before Document (Перед документом)
Включите эту опцию, чтобы печатать обложку как первую страницу документа.

After Document (После документа)
Включите эту опцию, чтобы печатать обложку как последнюю страницу документа.

##### Cover Page Paper Source (Источник бумаги для обложки)

Выберите источник бумаги для обложки. Доступны значения Same as document (Такой же, как для документа), MP Tray (Многоцелевой лоток), Cassette 1 (Кассета 1), Cassette 2 (Кассета 2) и Cassette 3 (Кассета 3). Однако, некоторые источники доступны только при установленном соответствующем оборудовании.

| Примечание:

Cassette 2 (Кассета 2) и Cassette 3 (Кассета 3) могут быть выбраны, только если на принтер установлено соответствующее дополнительное оборудование.

#### Color Matching (Управление цветом)

##### Print Color (Печать цвета)

Определяет, как будет напечатан документ в цвете или в монохромном режиме. Доступны значения: Black and White (Черно-белый) и Color/Grayscale (Цветной/В градациях серого). Когда установлено значение Black and White (Черно-белый), производится печать совместимая с Apple LaserWriter 7.x.

#### Layout (Макет)

##### Pages per sheet (Страниц на листе)

Определяет количество страниц на одном листе.

##### Layout direction (Направление макета)

Определяет направление печати макета документа, справа налево или слева направо.

##### Border (Рамка)

Позволяет настроить печать рамки вокруг каждой страницы. Доступны значения none (нет), Single hairline (Одиночная очень тонкая линия), Single thin line (Одиночная тонкая линия), Double hairline (Двойная очень тонкая линия) и Double thin line (Двойная тонкая линия).

##### Print on Both Sides (Печатать с двух сторон)

Установите этот флажок для печати с двух сторон листа.

| Примечание:

Эта опция может быть доступна, даже если блок двусторонней печати не установлен. Тем не менее, вы не сможете использовать эту функцию.

#### Error Handling (Обработка ошибок)

##### При возникновении ошибок PostScript:

No special reporting (Не создавать специальных отчетов)
Если эта опция включена, об ошибках PostScript не сообщается.

Summarize on screen (Суммировать на экране)
Если эта опция включена, общие ошибки PostScript будут отображены на экране.

Print detailed report (Печатать подробный отчет)
Если эта опция включена, будет распечатан детальный отчет об ошибках PostScript.

#### PostScript Settings (Параметры PostScript)

##### Format (Формат)

Выберите формат файла, который должен иметь новый файл. Доступны значения PostScript Job (Задание PostScript), EPS Mac Standard Preview (Стандартный предпросмотр EPS Mac), EPS Mac Enhanced Preview (Расширенный предпросмотр EPS Mac) и EPS No Preview (Без предпросмотра EPS).

##### PostScript Level (Уровень PostScript)

Определяет используемый уровень языка PostScript. Доступны значения Level 1, 2 and 3 Compatible (Совместимый уровень 1, 2 и 3), Level 2 Only (Только уровень 2) и Level 3 Only (Только уровень 2).

##### Data Format (Формат данных)

ASCII
Включите эту опцию, если вы планируете позже редактировать документ. Файл будет сохранен в формате ASCII или как текстовый файл.

Binary (Двоичный)
Включите эту опцию, чтобы сохранить файл как двоичный файл. Двоичные файлы обычно имеют меньший размер, чем файлы ASCII.

##### Font inclusion (Включая шрифт)

Определяет тип шрифтов, которые содержит файл. Доступны значения None (Нет), All (Все), All But Standard 13 (Все стандарта 13) и All But Fonts in PPD file (Все файла PPD).

#### Print Setting (Настройка печати)

##### Resolution (Разрешение)

Выберите разрешение печати. Доступны значения Fast (Скорость) и Quality (Качество). При значении Quality (Качество) устанавливается высокое разрешение, но снижается скорость печать.

##### MediaType (Тип носителя)

Выберите желаемый тип носителя. Доступны для выбора значения Normal (Нормальная), Thick (Толстая), Extra Thick (Очень толстая) и Transparency (Прозрачная пленка). Убедитесь, что выбрали верный тип носителя, чтобы избежать смазывания и повышенного расхода чернил.

##### Density (Плотность)

Определяет плотность печати. Доступны значения Lightest (Очень светлое), Light (Светлое), Medium (Среднее), Dark (Темное) и Darkest (Очень темное).

##### Collate (Подбор)

Установите значение On (Вкл.), для печати нескольких копий полного документа. Если установлено значение None (Нет), каждая страница будет напечатана указанное количество раз, перед печатью следующей страницы.

| Примечание:

Если вы включили опцию Collate (Подбор) (установлено значение On (Вкл.)) в драйвере принтера, не включайте опцию Collate (Подбор) в используемом приложении.

##### Start Page (Начальная страница)

Эта функция определяет, будет ли печать начинаться с первой или со второй (обратной) страницы. Данная настройка доступна только если включена функция Print on Both Sides (Печать с двух сторон) на странице Layout (Макет).

##### Image Protect (Защита изображения)

Включение этой опции дает приоритет качеству печатаемого изображения. Когда эта опция включена, компрессия с потерей данных не используется. Если эта опция выключена, компрессия с потерей данных используется при снижении объема доступной памяти принтера.

##### RITech

Включает или выключает использование технологии RITech. Технология RITech улучшает качество печати линий, текста и графики.

##### Toner Save (Режим экономии тонера)

Включает или выключает использование режима экономии тонера. При включенном режиме экономии тонера, принтер использует для печати примерно на 50% меньше тонера, чем обычно.

##### Separations (Разделение)

Данная настройка определяет цвет, которым будет производиться печать разделительных линий. Доступны значения None (Нет), Cyan (Голубой), Magenta (Пурпурный), Yellow (Желтый) и Black (Черный).

[К началу]

## Использование интерактивной справочной системы

Вы можете получить доступ к интерактивной справочной системе из драйвера принтера. Интерактивная справочная система поможет вам получить информацию о настройках драйвера принтера. Справочная система устанавливается автоматически при установке драйвера принтера.

Справка Balloon содержит описание настроек драйвера принтера. Выполните следующие действия для доступа к справке Balloon из диалогового окна Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы):

| Откройте меню Help (Справка) и выберите пункт Show Balloons.

| Наведите курсор мыши на объект, о котором вы хотите получить информацию. Информация об этом объекте будет показана в всплывающем окне.

Чтобы закрыть справку Balloon, откройте меню Help (Справка) и выберите пункт Hide Balloons.

[К началу]

Предыдущая | Следующая