О вашем принтере

# Панель управления

> Световые индикаторы
> Кнопки управления (только для EPL-6200)

Панель управления принтера EPL-6200 содержит шесть световых индикаторов и три кнопки управления, в то время как панель управления принтера EPL-6200L два световых индикатора. Световые индикаторы информируют вас об основном состоянии принтера, ошибках и предупреждениях. Кнопки управления дают вам возможность управлять основными операциями принтера.

## Световые индикаторы

EPL-6200

EPL-6200L

a | Memory (Память) | Обычно этот индикатор горит или мигает в сочетании с другими световыми индикаторами, указывая на наличие ошибки или предупредительного сообщения, связанного с проблемой памяти.
b | Toner (Тонер) | Горит, если в тонер-картридже закончился порошок. Мигает, указывая на то, что тонера осталось мало. Когда этот индикатор начнет мигать, приготовьте новый картридж для замены.
c | Paper (Бумага) | Загорается или мигает в сочетании с индикатором Error (Ошибка), обычно указывая на возникновение проблем с подачей бумаги. Непрерывно горящий индикатор указывает на наличие застрявшей бумаги, а мигающий - на наличие ошибки или на отсутствие бумаги в лотке.
d | Error (Ошибка) | Горит постоянно или мигает при обнаружении ошибки.
e | Ready (Готов) | Горит, когда принтер готов к печати, указывая на то, что принтер готов принимать и печатать данные. Когда принтер не готов к печати, этот индикатор погашен. Также, этот индикатор указывает на наличие ошибки в совокупности с другими индикаторами.
f | Данные (Data) | Горит постоянно, если данные находятся в буфере принтера (часть памяти, выделенная для приема данных), но еще не напечатаны. Мигание этого индикатора указывает на то, что принтер обрабатывает данные. Когда в буфере печати не остается данных, этот индикатор гаснет.

Для получения информации об индикации ошибок с помощью этих индикаторов, смотрите раздел Индикаторы Status (Состояние) и Error (Ошибка) (только для EPL-6200).

[К началу]

## Кнопки управления (только для EPL-6200)

a | Start/Stop (Пуск/Стоп) | Переключает принтер в состояние готовности или в автономный режим.
b | Cancel Job (Отмена задания) | Удаляет самое старое задание печати из буфера печати принтера. При однократном нажиме на эту кнопку в буфере стирается по одному заданию на печать. Удерживание этой кнопки в нажатом положении более двух секунд сотрет все данные из буфера печати, задания на печать, данные, которые принтер принимает, и те данные, которые принтер печатает в данный момент.
c | Information (Информация) | Позволяет печатать тестовую страницу, если индикатор Error (Ошибка) погашен и нет предупредительного сообщения. Удаляет предупреждение, когда на экране показано предупредительное сообщение.

[К началу]

Предыдущая | Следующая