Использование драйвера принтера / Для Windows

# Настройка для подключения по USB

Интерфейс USB установленный на вашем принтере полностью отвечает стандарту Microsoft Plug and Play (PnP) USB.

| Примечание:

Только компьютерные системы PC, оснащенные USB-разъемом и работающие в операционной системе Windows XP, Me, 98 и 2000, поддерживают USB-интерфейс.

| Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка) и откройте меню Printers (Принтеры). Для Windows XP, нажмите кнопку Start (Пуск), затем выберите пункт Printers and Faxes (Принтеры и факсы).

| Щелкните правой кнопкой мыши на значке EPSON EPL-6200/EPL-6200L Advanced и выберите пункт Properties (Свойства) из открывшегося контекстного меню.

| Откройте вкладку Details (Сведения) . Для Windows XP или 2000, откройте вкладку Ports (Порты) .

| Выберите соответствующий USB-порт в открывающемся списке Print to the following port (Печатать в порт). В Windows Me или 98, выберите пункт EPUSB1: (EPSON EPL-6200/EPL-6200L). В Windows XP или 2000, выберите пункт USB001 из списка в меню Ports (Порты).

|  | Примечание:

Этот пример приведен для Windows 98.

| Нажмите кнопку OK для сохранения сделанных изменений.

[К началу]

Предыдущая | Следующая