Установка и обслуживание / Установка и удаление дополнительного оборудования (только для EPL-6200)

# Блок двусторонней печати

> Установка блока двусторонней печати
> Удаление дополнительного блока для бумаги

Блок двусторонней печати позволяет вам автоматически печатать на обеих сторонах листа. С его помощью вы можете печатать двусторонние документы профессионального качества. Используйте эту возможность при выполнении любых работ для снижения расходов и экономии ресурсов. В этом разделе описывается как устанавливать и удалять этот блок двусторонней печати.

| Примечание:

Блок двусторонней печати может быть установлен если установлена нижняя кассета на 500 листов формата A4.

## Установка блока двусторонней печати

Выполните следующие действия для установки блока двусторонней печати. Описанные ниже действия включают в себя установку нижней кассеты на 500 листов формата A4.

| Удалите винты, как это показано на рисунке, и снимите заднюю крышку нижней кассеты на 500 листов формата A4.

| Выключите принтер и отключите сетевой кабель и все интерфейсные кабели.

| Поднимите принтер, затем выровняйте углы принтера так, чтобы они совпадали с углами блока, затем опустите принтер на кассетный блок, чтобы он надежно установился на принтере

|  | Примечание:

Убедитесь, что принтер и нижняя кассета расположены одинаково.

Пропустите этот шаг, если нижней кассеты на 500 листов уже установлена.

| Удалите крышку на задней стороне принтера, чтобы открыть разъем фиксации блока двусторонней печати, затем снимите крышку с разъема блока двусторонней печати.

|  | Примечание:

Чтобы снять крышку передвиньте ее вперед и назад. Края крышку могут быть неровными. Будьте осторожны не нанесите себе травму.

| Распакуйте блок двусторонней печати и удалите все защитные материалы.

| Поднимите блок двусторонней печати, осторожно вставьте его направляющие в отверстия нижней части нижней кассеты на 500 листов.

| Осторожно поднимите крышку блока. Убедитесь, что крючок, расположенный в верхнем правом углу блока, надежно зафиксирован в корпусе принтера.

|  | Примечание:

Убедитесь, что направляющие блока также надежно зафиксированы в корпусе принтера. В противном случае, вы не сможете закрыть блок двусторонней печати.

| Поддерживая блок двусторонней печати двумя руками, откройте крышку блока и зафиксируйте его с помощью двух рычагов, повернув их против часовой стрелки на 90°.

|  | Примечание:

Удостоверьтесь, что блок надежно закреплен с помощью рычагов фиксации.

| Закройте крышку блока двусторонней печати, и затем откройте крышку разъема блока двусторонней печати, как показано ниже.

| Подключите кабель блока двусторонней печати к разъему принтера и закройте крышку разъема.

| Подключите все отключенные интерфейсные кабели.

| Убедитесь, что выключатель питания выключен, перед подключением сетевого кабеля к электрической цепи.

| Включите принтер.

Чтобы проверить, что блок двусторонней печати установлен правильно, напечатайте тестовую страницу. Смотрите раздел Печать тестовой страницы.

Для использования блока двусторонней печати установите флажок Duplex (Двусторонняя печать) в драйвере принтера или утилите Remote Control Panel.

[К началу]

## Удаление дополнительного блока для бумаги

Для удаления блока двусторонней печати выполните процедуру установки в обратном порядке.

[К началу]

Предыдущая | Следующая