Работа с бумагой

# Печать на специальных носителях

> Этикетки
> Конверты
> Толстая бумага
> Прозрачная пленка

| Примечание:

Поскольку качество любого типа бумаги может быть изменено ее производителем, фирма EPSON не может рекомендовать конкретные типы и сорта бумаги для получения высокого качества печати. Поэтому перед приобретением большой партии бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ всегда проводите тестирование образцов этой бумаги на своем принтере.

Принтеры EPL-6200 и EPL-6200L могут печатать на специальных носителях, таких как этикетки, конверты, толстая бумага и прозрачная пленка.

## Этикетки

Вы можете загрузить в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) до 10 листов этикеток одновременно. Однако, некоторые листы с наклейками, вам придется загружать вручную по одному листу.

Чтобы выступающий клей не соприкасался с деталями принтера, всегда используйте этикетки, у которых лист подложки закрывается полностью, без пробелов между соседними этикетками.

Чтобы проверить лист этикеток на вытекание клея, прижмите к нему сверху лист простой бумаги. Если листы слипнутся не используйте эти этикетками для печати на вашем принтере.

При печати на этикетках, убедитесь, что установлено значение Labels (Этикетки) (EPL-6200) или Thick Wide (Толстая широкая) (EPL-6200L) для параметра Paper Type (Тип бумаги) в драйвере принтера.

[К началу]

## Конверты

Вы можете загрузить в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) до 10 конвертов, в зависимости от толщины конвертов (от 85 до 105 г/м2). Загружайте конверты клапаном вниз и короткой стороной вперед.

EPL-6200

EPL-6200L

При печати на конвертах, установите значение Thick Narrow (Толстая узкая) (Windows) или Thick[N] (Macintosh) для параметра Paper Type (Тип бумаги) в драйвере принтера.

Качество печати на конвертах может быть неоднородным, потому что различные участки конверта имеют различную толщину. Напечатайте текст на одном или двух конвертах для проверки качества печати. Если изображение слишком светлое, отрегулируйте плотность печати, как это описано в разделе Проблемы с качеством печати.

Используйте конверты без прозрачного пластикого адресного окна (кроме случаев, когда оно специально предназначено для лазерных принтеров). Пластик у большинства конвертов с адресным окном будет оплавляться при соприкосновении с горячим термозакрепителем тонера.

[К началу]

## Толстая бумага

Вы можете загрузить в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) до 10 листов толстой бумаги одновременно. Однако, некоторые листы толстой бумаги, вам придется загружать вручную по одному листу. Используйте толстую бумагу плотностью от 90 до 163 г/м2 (от 24 до 43 lb).

При печати на толстой бумаге, убедитесь, что настроили соответствующим образом параметр Paper Type (Тип бумаги) в драйвере принтера. Установите значение Thick Narrow (Толстая узкая) (Windows) или Thick[N] (Macintosh) для печати на бумаге шириной менее 160 мм. Установите значение Thick Wide (Толстая широкая) (Windows) или Thick[W] (Macintosh) для печати на бумаге шириной более 188 мм.

[К началу]

## Прозрачная пленка

Вы можете загрузить до 5 листов прозрачной пленки МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) одновременно. Однако, некоторые листы прозрачной пленки, вам придется загружать вручную по одному листу.

Можно печатать только на диапозитивных прозрачных пленках и на самоклеющейся пленке, которые предназначены для лазерных принтеров и аппаратов для копирования на простую бумагу.

Перед печатью на прозрачных пленках установите значение Transparency (Прозрачная пленка) для параметра Paper Type (Тип бумаги) в драйвере принтера.

[К началу]

Предыдущая