# Указания по безопасности

> Предупреждения, предостережения и примечания
> Меры предосторожности
> Наиболее важные указания по технике безопасности
> Предосторожности при включении/выключении принтера

| ## Предупреждения, предостережения и примечания
| Предупреждениям
необходимо следовать во избежание получения травмы.
| Предостережения
надо соблюдать, чтобы предотвратить повреждение оборудования.
| Примечания
содержат важную информацию и полезные советы по работе с принтером.
## Меры предосторожности Обязательно примите эти меры предосторожности для безопасной и эффективной работы: Не прикасайтесь к термозакрепителю с надписью CAUTION Hot Surface (ОСТОРОЖНО, ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ) или к деталям вокруг него. Если принтер только что работал, термозакрепитель и детали около него могут быть сильно нагретыми. * CAUTION Hot Surface (ОСТОРОЖНО, ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ) Не трогайте детали внутри принтера, если только это не предписывается инструкциями данного руководства. Не устанавливайте детали принтера на место с применением больших усилий. Хотя принтер и имеет прочную конструкцию, грубое обращение может повредить его. При замене тонер-картриджей никогда не дотрагивайтесь до ролика под крышкой картриджа. Это может сильно снизить качество печати. При замене тонер-картриджей и блоков формирования изображения всегда кладите их на чистую и ровную поверхность. Не переворачивайте картридж и не ставьте его вертикально. Не пытайтесь модернизировать или разбирать картриджи. Картриджи нельзя повторно заправить тонером. Не трогайте тонер руками. Не допускайте попадания тонера в глаза. Если тонер просыпался, вытрите его влажной тряпкой. Поскольку тонер легко воспламеняем, не используйте для его уборки пылесос. При установке фотокондуктора не держите его на свету более пяти минут. Данный блок имеет светочувствительный барабан. Прямой свет может повредить барабан, стать причиной появления слишком светлых или слишком темных областей на отпечатках, снизить срок службы фотокондуктора. Не поцарапайте поверхность светочувствительного барабана. Вынутый из принтера блок формирования изображения, всегда кладите на чистую и ровную поверхность. Не трогайте барабан руками, так как жировые пятна от ваших пальцев могут повредить его поверхность и впоследствии ухудшить качество печати. Чтобы получать высокое качество печати, храните блок формирования изображения в местах, защищенных от прямых солнечных лучей, пыли, воздуха, содержащего соли, или вызывающие коррозию газы (например, аммиак). Избегайте также мест с высокой температурой и влажностью воздуха или мест с резкими переменами в температуре и влажности воздуха. Выждите не менее часа, прежде чем пользоваться тонер-картриджем или блоком формирования изображения, занесенным с холода в теплое помещение, чтобы избежать повреждений, связанных с образованием конденсата. Не бросайте отработанные картриджи, коллекторы отработанного тонера или блоки формирования изображения в огонь, так как они могут взорваться и нанести вам травму. Утилизируйте их в соответствии с местными правилами. Храните расходные материалы в местах, не доступных для детей. Не оставляйте замятой бумаги внутри принтера. Это может привести к перегреву принтера. Избегайте розеток, к которым подключены другие электроприборы. Используйте розетку, отвечающую электрическим спецификациям принтера. ## Наиболее важные указания по технике безопасности Подключайте принтер к электрической розетке, которая отвечает техническим требованиям этого принтера. Электрические параметры принтера указаны в табличке, прикрепленной к корпусу принтера. Если вам неизвестны характеристики электрического тока в вашем районе, обратитесь в местное управление электроснабжения либо проконсультируйтесь у своего дилера. Если вы не можете вставить вилку сетевого шнура принтера в розетку переменного тока, обратитесь за помощью к электрику. Изменяйте только те настройки принтера, регулировка которых описывается в инструкциях по эксплуатации принтера. Неправильная регулировка может повредить принтер. ### Соответствие принципам энергосбережения ENERGY STAR® Как член Международной организации ENERGY STAR®, фирма EPSON установила, что данный продукт отвечает принципам Международной программы ENERGY STAR® по энергосбережению. Программа International ENERGY STAR® нацелена на добровольную разработку и выпуск энергосберегающей офисной аппаратуры типа персональных компьютеров, мониторов, принтеров, факсимильных и копировальных аппаратов и сканеров, чтобы уменьшить потребление электроэнергии и тем самым снизить загрязнение атмосферы электростанциями. ## Предосторожности при включении/выключении принтера
| Предостережение:
Не выключайте принтер:
Пока индикатор Ready (Готов) (зеленый) не загорится и не перестанет мигать.
Когда индикатор Data (Данные) (индикатор Ready (Готов) для EPL-6200L) (желтый) мигает.
Во время печати.