Решатель проблем |
| Информация об изделии |
| Как сделать |

# Режим шестнадцатеричной печати Режим (называемы также дампом данных) - это специальная возможность, позволяющая опытным пользователям быстро находить причину сбоя в связи между принтером и компьютером. В режиме шестнадцатеричной печати принтер выдает точную распечатку всех получаемых им кодов.
| Проверьте, что в принтер загружена бумага и что принтер выключен.
| Придерживая в нажатом положении кнопку Form Feed (Прогон страницы), включите принтер. Удерживайте кнопку нажатой до тех пор, пока не увидите на ЖК-дисплее сообщение HEX Dump.
| Запустите любую программу, которая вызывает печать на принтере. Ваш принтер будет распечатывать все получаемые им коды в шестнадцатеричном формате.
| Чтобь выключить режим шестнадцатеричной печати, выключите принтер или сбросьте его путем одновременного нажатия кнопок ALT и Continue (Продолжить). Когда на ЖК-дисплее появится сообщение Reset All (Сброс всего), отпустите кнопки.
[К началу]
| Вверх |
| Основная страница |
| Справка |
| Предметный указатель |
| Поиск |
| Навигация |