Решатель проблем |
| Информация об изделии |
| Как сделать |

# Сброс принтера Существует два способа сброса принтера (т.е. возврата принтера к фиксированной совокупности состояний). ##### Сброс Сбросьте установки для текущего режима эмуляции и интерфейса путем одновременного удерживания в нажатом положении кнопок ALT и Reset (Сброс) до тех пор, пока на ЖК-дисплее не появится сообщение Reset (Сброс). Вы можете сбросить принтер в любой момент, когда на используемый вами интерфейс не пересылается задание на печать. ##### Сброс всего Сбросьте установки для всех режимов эмуляции и для всех интерфейсов путем одновременного удерживания в нажатом положении кнопок ALT и Reset (Сброс) до тех пор, пока на ЖК-дисплее не появится сообщение Reset All (Сброс всего). Вы также можете сбросить все режимы эмуляции и все интерфейсы, если выключите принтер и потом снова его включите.
| Примечание:
| При выполнении команды Reset All (Сброс всего) стираются все задания на печать, полученные от всех интерфейсов. Соблюдайте осторожность и не испортите чужое задание на печать.
[К началу]
| Вверх |
| Основная страница |
| Справка |
| Предметный указатель |
| Поиск |
| Навигация |