Как сделать |
| Информация об изделии |
| Решатель проблем |

# Чистка принтера Чистка внутри принтера Чистка корпуса принтера Принтер требует минимальной чистки. Если вы заметите снижение качества печати, то очистите принтер внутри, как описано ниже. Вы также должны каждые несколько месяцев чистить принтер снаружи. Эти процедуры описаны далее в этом разделе. ## Чистка внутри принтера Для чистки внутри принтера выполните указанные ниже действия.
| Убедитесь, что принтер выключен.
| Аккуратно откройте крышку А.
| Предупреждение:
| При открывании крышки принтера обнажается термозакрепляющее устройство, на котором нанесена предупредительная надпись. Если принтер только что работал, то термозакрепляющее устройство может быть очень горячим - не касайтесь его. Перед чисткой принтера внутри дайте ему остыть.
| Протрите внутри чистой мягкой тряпкой.
| Извлеките из принтера картридж, формирующий изображение.
| Тщательно вытрите всю грязь мягкой тряпкой.
| Установите картридж, формирующий изображение на место.
| Закройте крышку A.
[К началу] ## Чистка корпуса принтера Если наружные поверхности корпуса принтера загрязнены или запылены, то выключите принтер и протрите его мягкой чистой тряпкой, слегка смоченной в слабом растворе нейтрального моющего средства.
| Предостережение:
| Никогда не используйте спирт или растворитель для чистки корпуса принтера. Эти вещества могут повредить сам корпус, картридж, формирующий изображение, и его компоненты. Не допускайте попадания воды на механизм принтера и на его электронные компоненты.
[К началу]
| Вверх |
| Основная страница |
| Справка |
| Предметный указатель |
| Поиск |
| Навигация |