Как сделать |
| Информация об изделии |
| Решатель проблем |

# Дополнительные интерфейсы В этом разделе рассказывается, как устанавливать карты дополнительных интерфейсов. Перечень карт приведен ниже. Для добавления возможности прямого подключения к сети Ethernet нужно использовать дополнительную карту Ethernet Card (C82362 /C82363 ). Чтобы добавить к вашему принтеру последовательный или параллельный интерфейс, используйте одну из следующих карт: Карта последовательного интерфейса 32KB Serial Interface Card (C82307 Карта параллельного интерфейса 32KB Parallel Interface Card (C82310 Для прямого сопряжения с IBM-совместимой мини ЭВМ или с большим компьютером IBM используйте одну из следующих карт: Карта коаксиального интерфейса Coax Interface Card(C82314 Карта твинаксиального интерфейса Twinax Interface Card (C82315 И коаксиальный и твинаксиальный коннекторы каждый содержит параллельный интерфейс. Поскольку встроенный параллельный интерфейс принтера остается активным, то вы получаете два параллельный интерфейса и один коаксиальный или твинаксиальный интерфейс. Задания на печать можно посылать на любое сопрягающее устройство, а принтер сам автоматически будет переключаться между активными портами. Твинаксиальный интерфейс совместим со следующими системами IBM:: AS-400, System 36, 5251 (модель 12), System 34, System 38 и 5294. Будучи укомплектованным твинаксиальным интерфейсом EPSON, принтер можно использовать вместо следующих принтеров системы IBM: 4210, 5224 (модели 1 и 2), 5256 (модели 1, 2 и 3), 3218 (не IPDS), 4214 (модель 2), 5225 (модели 1, 2, 3 и 4) и 5219 D01 и D0 20 Коаксиальный интерфейс допускает подключение принтера к следующим управляющим устройствам или большим вычислительным системам IBM: 3174, 3276, 4274 и 3270. Для подключения принтера непосредственно к сетевой шине GPIB нужно использовать интерфейсную карту GPIB Interface Card (C82313 ). ### Установка интерфейсной карты Для установки дополнительной интерфейсной карты нужно выполнить следующие действия.
| Выключите принтер.
| Предупреждение:
| Чтобы избежать поражения электрическим током, не пытайтесь устанавливать карту, когда принтер не выключен.
| Выдерните вилку сетевого кабеля из электрической розетки.
| Поверните принтер задней стороной к себе.
| Удалите два винта, которые крепят крышку интерфейсного гнезда и снимите крышку.
| Поверните интерфейсную карту компонентной стороной вверх. Вдвиньте интерфейсную карту в пазы интерфейсного гнезда, как показано ниже. Надавите на карту, чтобы надежно зафиксировать ее по месту посадки.
| Закрепите интерфейсную карту двумя винтами.
Чтобы проверить правильность установки интерфейсной карты, напечатайте лист состояния, для чего дважды нажмите клавишу Enter (Ввод) на панели управления принтера, когда принтер находится в неавтономном состоянии. [К началу]
| Вверх |
| Основная страница |
| Справка |
| Предметный указатель |
| Поиск |
| Навигация |