Как сделать |
| Информация об изделии |
| Решатель проблем |

# Дополнительные модули памяти Установка дополнительных модулей памяти Удаление дополнительных модулей памяти ## Установка дополнительных модулей памяти Устанавливая модули памяти с двухрядным расположением выводов (DIMM), вы можете увеличивать объем памяти принтера до 256 Мб. У вас может возникнуть потребность в установке дополнительных модулей памяти, когда появляются проблемы при печати страниц с большим объемом графики, или при использовании одного из дополнительных многолотковых блоков с функцией двусторонней печати, или при использовании разнообразных загружаемых шрифтов. Вы можете приобретать модули DIMM от различных производителей, но при этом модули должны удовлетворять следующим требованиям. Модуль памяти синхронизированного ОЗУ с двухрядным расположением контактов (Synchronous Dynamic RAM Double In-line Memory Module - SDRAM DIMM) 64 разрядный, 168-контктного типа с SPD Объем памяти 16, 32, 64, 128 или 256 Мб Скорость доступа 66.66 МГц или выше (15 нсек или менее) Длина менее 40 ммю #### Перед установкой
| Выключите принтер.
| Предупреждение:
| Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь устанавливать модули DIMM, когда принтер включен.
| Выдерните вилку сетевого кабеля из электрической розетки.
| Вытащите из интерфейсных разъемов все интерфейсные кабели.
| Если у вас установлен 5- или 10-лотковый многоцелевой блок, то удалите его. Инструкции по удалению этих устройств приведены в разделах Удаление 5-лоткового многоцелевого блока или Удаление 10-лоткового многоцелевого блока
| Откройте верхнюю крышку лотка для выдачи бумаги печатной стороной вниз.
| Ослабьте два удерживающих винта и снимите пластину.
| Примечание:
| Чтобы не потерять удерживающие винты, не удаляйте их совсем из пластины.
| Предупреждение:
| Не касайтесь электрических узлов, открывшихся после снятия защитной крышки. Они могут быть очень горячими, если принтер только что работал.
#### Установка
| Гнездо для DIMM размещено, как показано на рисунке.
* Гнездо DIMM
| Разведите в стороны зажимы на концах гнезда DIMM.
| Поместите модуль памяти над гнездом DIMM в соответствии с показанной ориентацией, а потом вставьте его в гнездо. Не прилагайте излишней силы.
| Нажмите одной рукой на правый край модуля DIMM, чтобы зажим на этом краю встал на место.
| Другой рукой нажмите на левый край модуля DIMM, чтобы зажим и на этом краю встал на место, что обеспечит надежную фиксацию модуля.
#### После установки
| Верните пластину в ее исходное положение. Поместите два наружных выступа пластины под край прорези, чтобы при этом внутренние выступы оказались над краем.
| Положите пластину на место, После этого завинтите два винта, которые ранее вы не до конца отвинчивали.
| Аккуратно положите назад верхнюю крышку, пока она не встанет на место со щелчком.
Для проверки правильности установки модуля памяти распечатайте лист состояния. [К началу] ## Удаление дополнительных модулей памяти
| Выполните действия, указанные в подразделе Перед установкой , чтобы получить доступ к гнезду памяти.
| Разведите в стороны зажимы на концах гнезда DIMM, чтобы освободить модуль памяти.
| Ухватитесь за обе стороны модуля памяти и вытащите его вверх.
| Выполните шаги с 1 по 4, указанные в подразделе После установки , чтобы завершить процедуру.
[К началу]
| Вверх |
| Основная страница |
| Справка |
| Предметный указатель |
| Поиск |
| Навигация |