Как сделать |
| Информация об изделии |
| Решатель проблем |

[Продолжение с предыдущей страницы.] ## Загрузка бумаги в нижнюю кассету В нижнюю кассету можно закладывать бумагу различных форматов. Эта кассета вмещает 500 листов бумаги, что в сочетании с многоцелевым лотком позволяет в сумме загрузить 750 листов. Вы можете загружать бумагу следующих форматов. Ориентация бумаги при загрузке зависит от размера бумаги, как объяснено ниже:
Ориентация при загрузке | Формат бумаги
Вертикальная | A4, Letter, Government Letter
Горизонтальная | A3, Ledger, Legal, B4
Для уточнения размеров бумаги обратитесь к разделу Бумага Чтобы загрузить бумагу в нижнюю кассету или в дополнительную нижнюю кассету на 500 листов выполните указанные ниже действия.
| Полностью выдвиньте кассету.
| Нажмите на внутренний лоток, пока он не защелкнется в нижней части кассеты.
| Отодвиньте вертикальную направляющую бумаги в соответствии с размером бумаги.
| Вставьте горизонтальную направляющую бумаги в гнездо для такого формата бумаги, которую вы собираетесь загрузить.
| Встряхните стопу бумаги и положите ее на ровную поверхность, чтобы выровнять ее края. Вставьте бумагу в кассету, выравнивая углы бумаги в соответствии со стрелкой, нанесенной внутри кассеты.
| Примечание:
| Убедитесь, что вы не загрузили бумагу выше отметки со стрелкой.
| Если при использовании обычной бумаги ваши распечатки искривлены или не укладываются в стопу, то попробуйте перевернуть стопу и заново заправить ее.
| Предостережение:
| Убедитесь, что положение направляющих бумаги соответствует формату загрухженной вами бумаги, так как иначе принтер будет печатать неправильно.
| Установите размер бумаги с помощью диска размера бумаги.
| Закройте кассету с бумагой.
| Отделите наклейку с соответствующим размером бумаги от листа наклеек и налепите эту наклейку на кассету.
[К началу] ## Выбор формата бумаги По умолчанию принтер настроен на использование бумаги формата А4. Если вы загружаете бумагу другого формата, то нужно изменить установку формата бумаги в драйвере принтера. Это делается в меню Basic Settings (Основные установки). Дополнительная информация по использованию драйвера принтера приведена в его оперативной справке. Эту установку вы можете задать и с панели управления принтера с помощью режима OneTouch mode 1. Более подробная информация приведена в разделе OneTouch mode 1 [К началу]
| Вверх |
| Основная страница |
| Справка |
| Предметный указатель |
| Поиск |