Как сделать |
| Информация об изделии |
| Решатель проблем |

# Шрифты штриховых кодов EPSON Системные требования Установка шрифтов штриховых кодов EPSON Печать с использованием шрифтов штриховых кодов EPSON Спецификации шрифтов штриховых кодов Шрифты штриховых кодов EPSON позволяют легко создавать и печатать разнообразные типы штриховых кодов. Обычно создание штрихового кода представляет собой трудоемкий процесс, требующий от вас кроме создания собственно символов штриховых кодов, задания различных управляющих кодов, как, например, Start bar (Начать штрих), Stop bar (Остановить штрих) и OCR-B. Однако, шрифты штриховых кодов EPSON созданы специально для того, чтобы добавлять такие коды автоматически, что позволяет вам легко печатать штриховые коды, удовлетворяющие различным стандартам. Шрифты штриховых кодов EPSON поддерживают следующие типы штриховых кодов.
Стандартный штриховой код | Штриховой код EPSON | OCR-B | Контрольная цифра | Комментарии
EAN | EPSON EAN-8 | Да | Да | Создает штриховые коды EAN (сокращенная версия).
EPSON EAN-13 | Да | Да | Создает штриховые коды EAN (стандартная версия).
UPC-A | EPSON UPC-A | Да | Да | Создает штриховые коды UPC-A.
UPC-E | EPSON UPC-E | Да | Да | Создает штриховые коды UPC-E.
Code39 | EPSON Code39 | Нет | Нет | Печать OCR-B и контрольных цифр можно задать с именем шрифта.
EPSON Code39 CD | Нет | Да
EPSON Code39 CD Num | Да | Да
EPSON Code39 Num | Да | Нет
Code128 | EPSON Code128 | Нет | Да | Создает штриховые коды Code128.
Interleaved 2 of 5 (ITF) | EPSON ITF | Нет | Нет | Печать OCR-B и контрольных цифр можно задать с именем шрифта .
EPSON ITF CD | Нет | Да
EPSON ITF CD Num | Да | Да
EPSON ITF Num | Да | Нет
Codabar | EPSON Codabar | Нет | Нет | Печать OCR-B и контрольных цифр можно задать с именем шрифта.
EPSON Codabar CD | Нет | Да
EPSON Codabar CD Num | Да | Да
EPSON Codabar Num | Да | Нет
## Системные требования Для использования шрифтов штриховых кодов EPSON, ваш компьютер должен удовлетворять следующим требованиям.
Принтер | EPSON EPL-5700/EPL-N1600/EPL-N4000/EPL-C8000/EPL-N2700 или более новые изделия
Компьютер | Серия IBM PC или IBM-совместимый с центральным процессором i386SX или более новым
Операционная система | Microsoft Windows 95, 98, NT 3.5x, NT 4.0
Жесткий диск | 15-30 Кб свободного пространства (Объем зависит от шрифта.)
Драйвер притера | EPSON EPL-5700 Advanced, EPSON EPL-N1600 Advanced, EPSON EPL-N4000 Advanced, EPSON EPL-C8000 Advanced, EPSON EPL-N2700 Advanced или более новый драйвер
| Примечание:
| Шрифты штриховых кодов EPSON можно использовать только с драйвером принтера EPSON.
[К началу] ## Установка шрифтов штриховых кодов EPSON Для установки шрифтов штриховых кодов EPSON нужно выполнить следующие действия. Тут описана процедура установки для Windows NT 4.0; процедура для других операционных систем Windows почти аналогична.
| Включите компьютер и запустите Windows.
| Вставьте CD-ROM или дискету, содержащую шрифты штриховых кодов, в соответствующий дисковод.
| Щелкните на Start (Пуск), укажите на Settings (Настройка) и потом щелкните на Control Panel (Панель управления).
| Выполните двойной щелчок на Fonts (Шрифты).
| В меню File (Файл) выберите Install New Font (Установить новый шрифт).
| Выберите соответствующий CD-ROM или дисковод гибкого диска, потом в списке папок выберите папку BarCode Fonts (Шрифты штриховых кодов).
| В окне List of fonts (Список шрифтов) выберите тот шрифт штрихового кода, который вы хотите установить, или щелкните на кнопке Select All (Выбрать все), чтобы установить все шрифты штриховых кодов EPSON.
| Щелкните на OK. В папку Windows Fonts (Шрифты Windows) установятся выбранные вами шрифты штриховых кодов EPSON.
[К началу] ## Печать с использованием шрифтов штриховых кодов EPSON Для создания и печати штриховых кодов с использованием шрифтов штриховых кодов EPSON нужно выполнить следующие действия. В качестве приложения для демонстрации этих инструкций используется Microsoft WordPad. При печати из других приложений процедура может быть немного иной.
| В вашем приложении откройте документ и введите символы, которые вы хотите преобразовать в штриховой код.
| Выделите эти символы и потом в меню Format (Формат) выберите Font (Шрифт).
| Выберите тот шрифт штрихового кода, который вы хотите использовать, потом задайте размер шрифта и щелкните на OK.
| Примечание:
| В Windows NT 3.5x и NT 4.0 при печати штриховых кодов вы не можете использовать шрифты с размерами, превышающими 96 пунктов.
| Выбранные вами символы появятся на экране в виде штриховых кодов аналогично тому, что показано ниже.
| В меню File (Файл) выберите Print (Печать), потом выберите ваш принтер EPSON и щелкните на Properties (Свойства). Убедитесь, что сделаны следующие установки драйвера принтера.
| Монохромный принтер | Цветной принтер
Цвет печати | не доступен | Черный
Разрешение | 600 dpi | 600 dpi (режим высокого качества)
Режим сохранения тонера | Выкл. | Выкл.
Опция изменения размера | Нормальный | Нормальный
Графический режим (Меню Option) | Стандартный | Стандартный
| Щелкните на OK, чтобы напечатать штриховой код.
| Примечание:
| Если в строке символов штрихового кода есть ошибка, такая как неподходящие данные, то штриховой код будет напечатан так, как он выглядит на экране, но он не сможет быть прочитан устройством чтения штриховых кодов,
### Примечания по вводу и форматированию штриховых кодов При вводе и форматировании символов штриховых кодов учтите, пожалуйста, следующее. Не используйте затенение или такие специальные символы форматирования, как полужирный, курсив или подчеркивание. Печатайте штриховые коды только в черно-белом режиме. При повороте символов задавайте только следующие углы поворота: 90°, 180° и 270°. Выключите в вашем приложении все автоматические символы и настройки для пробелов между словами. Не используйте в вашем приложении возможности, позволяющие увеличивать или уменьшать размеры символов только по вертикали или по горизонтали. Выключите в вашем приложении функцию автоматической коррекции для проверки написания по буквам, грамматики, расстановки пробелов и т.п. Чтобы вам было легче отличать в документе штриховой код от остального текста, установите в вашем приложении режим, при котором показываются такие текстовые символы, как метки конца абзаца, позиции табуляции и т.п. Поскольку при выбранном шрифте штрихового кода EPSON добавляются такие специальные символы, как Start bar (Начать штрих) и Stop bar (Окончить штрих), то результирующий штриховой код может иметь больше символов, чем вы изначально ввели. Для достижения наилучших результатов используйте только те размеры шрифтов, которые рекомендованы в разделе Спецификации шрифтов штриховых кодов для используемого вами шрифта штриховых кодов EPSON. При использовании других размеров полученные штриховые коды могут не читаться некоторыми устройствами чтения штриховых кодов.
| Примечание:
| В зависимости от плотности печати или от качества или цвета бумаги штриховые коды могут не читаться некоторыми устройствами чтения штриховых кодов. Перед тем, как напечатать штриховые коды в больших количествах, напечатайте образец и проверьте его читаемость устройством чтения штрихового кода.
[К началу] ## Спецификации шрифтов штриховых кодов В этом разделе приведены подробные спецификации по символьному вводу для каждого шрифта штриховых кодов EPSON. #### EPSON EAN-8 EAN-8 является восьми цифровой сокращенной версией стандартного штрихового кода EAN. Поскольку контрольная цифра добавляется автоматически, то ввести можно только семь символов.
Тип символа | Числа (0-9)
Число символов | До семи символов
Размер шрифта | От 52 до 130 пунктов (до 96 пунктов в Windows NT.) Рекомендуемые размеры: 52 пункта, 65 пунктов (стандарт), 97.5 пунктов и 130 пунктов.
Следующие коды вставляются автоматически и не нуждаются в ручном вводе. Левое/правое поле Левый/правый ограничивающий штрих Центральный штрих Контрольная цифра OCR-B ##### Пример печати
EPSON EAN-8
#### EPSON EAN-13 EAN-13 является стандартным штриховым кодом EAN, содержащим 13 цифр. Поскольку контрольная цифра добавляется автоматически, то ввести можно только 12 символов.
Тип символа | Числа (0-9)
Число символов | До 12 символов
Размер шрифта | От 60 пунктов до 150 пунктов (До 96 пунктов в Windows NT.). Рекомендуемые размеры: 60 пунктов, 75 пунктов (стандарт), 112.5 пунктов и 150 пунктов.
Следующие коды вставляются автоматически и не нуждаются в ручном вводе. Левое/правое поле Левый/правый ограничивающий штрих Центральный штрих Контрольная цифра OCR-B ##### Пример печати
EPSON EAN-13
#### EPSON UPC-A UPC-A является стандартным штриховым кодом UPC-A (American Universal Product Code - Американский универсальный код продуктов), описанным в руководстве UPC Symbol Specification Manual. Поддерживаются только основные коды UPC. Дополнительные коды не поддерживаются.
Тип символа | Числа (0-9)
Число символов | До 11 символов
Размер шрифта | От 60 пунктов до 150 пунктов (До 96 пунктов в Windows NT.). Рекомендуемые размеры: 60 пунктов, 75 пунктов (стандарт), 112.5 пунктов и 150 пунктов.
Следующие коды вставляются автоматически и не нуждаются в ручном вводе. Левое/правое поле Левый/правый ограничивающий штрих Центральный штрих Контрольная цифра OCR-B ##### Пример печати
EPSON UPC-A
#### EPSON UPC-E UPC-E является штриховым кодом UPC-A с подавлением нулей (удаляет лишние нули) (American Universal Product Code - Американский универсальный код продуктов), описанным в руководстве UPC Symbol Specification Manual.
Тип символа | Числа (0-9)
Число символов | До шести символов
Размер шрифта | От 60 пунктов до 150 пунктов (До 96 пунктов в Windows NT.). Рекомендуемые размеры: 60 пунктов, 75 пунктов (стандарт), 112.5 пунктов и 150 пунктов.
Следующие коды вставляются автоматически и не нуждаются в ручном вводе. Левое/правое поле Левый/правый ограничивающий штрих Контрольная цифра OCR-B Числовой ноль "0" ##### Пример печати
EPSON UPC-E
#### EPSON Code39 Имеются четыре шрифта Code39, которые позволяют вам разрешать и запрещать автоматическую вставку контрольных цифр и OCR-B. Высота штрихового кода автоматически регулируется, составляя 15% или более от его общей длины, что соответствует стандартному Code39. По этой причине очень важно сохранять, как минимум, один пробел между штриховым кодом и окружающим его текстом, чтобы избежать наложения. В штриховых кодах Code39 пробелы должны вводиться как символы подчеркивания "_". При печати в одной строке двух или более штриховых кодов отделяйте коды друг от друга позициями табуляции или выбирайте шрифт, отличный от BarCode Font (шрифт штриховых кодов) и вводите пробел. Если был введен пробел при выбранном шрифте Code39, то штриховой код будет неправильным.
Тип символа | Буквенно-цифровые символы (A-Z, 0-9). Символы ( -. space $ / + %)
Число символов | Не ограничено
Размер шрифта | Когда не используется OCR-B: 26 пунктов или более (До 96 пунктов в Windows NT) Рекомендованные размеры: 26 пунктов, 52 пункта, 78 пунктов и 104 пункта. Когда используется OCR-B: 26 пунктов или более (До 96 пунктов в Windows NT) Рекомендованные размеры: 36 пунктов, 72 пункта, 108 пунктов и 144 пункта.
Следующие коды вставляются автоматически и не нуждаются в ручном вводе. Левая/правая зона успокоения Контрольная цифра Символ Запуск/Стоп ##### Пример печати
EPSON Code 39 | EPSON Code 39 CD
EPSON Code 39 Num | EPSON Code 39 CD Num
#### EPSON Code128 Шрифты Code128 поддерживают кодовые наборы A, B и C. Когда в середине строки изменяется кодовый набор строки символов, то автоматически вставляется код преобразования. Высота штрихового кода автоматически регулируется, составляя 15% или более от его общей длины, что соответствует стандартному набору Code128. По этой причине очень важно сохранять, как минимум, один пробел между штриховым кодом и окружающим его текстом, чтобы избежать наложения. Некоторые приложения автоматически удаляют пробелы в конце строк или заменяют группы пробелов на символы табуляции. Из таких приложений нельзя правильно напечатать штриховые коды, содержащие пробелы. При печати в одной строке двух или более штриховых кодов отделяйте коды друг от друга позициями табуляции или выбирайте шрифт, отличный от BarCode Font (шрифт штриховых кодов) и вводите пробел. Если был введен пробел при выбранном шрифте Code128, то штриховой код будет неправильным.
Тип символа | Все символы ASCII (всего 95)
Число символов | Не ограничено
Размер шрифта | От 26 пунктов до 104 пунктов (До 96 пунктов в Windows NT.). Рекомендуемые размеры: 26 пунктов, 52 пункта, 78 пунктов и 104 пункта.
Следующие коды вставляются автоматически и не нуждаются в ручном вводе. Левая/правая зона успокоения Символ Запуск/Стоп Контрольная цифра Символ изменения кодового набора ##### Пример печати
EPSON Code128
#### EPSON ITF Шрифты EPSON ITF соответствуют стандарту USS Interleaved 2-of-5 (США) Имеются четыре шрифта EPSON ITF, которые позволяют вам разрешать и запрещать автоматическую вставку контрольных цифр и OCR-B. Высота штрихового кода автоматически регулируется, составляя 15% или более от его общей длины, что соответствует стандартному набору Interleaved 2-of-5. По этой причине очень важно сохранять, как минимум, один пробел между штриховым кодом и окружающим его текстом, чтобы избежать наложения. Interleaved 2-of-5 рассматривает каждые два символа как один набор. Когда общее число символов нечетное, то шрифты EPSON ITF автоматически добавляют ноль в начало строки символов.
Тип символа | Числа (0-9)
Число символов | Не ограничено
Размер шрифта | Когда не используется OCR-B: 36 пунктов или более (До 96 пунктов в Windows NT) Рекомендуемые размеры: 26 пунктов, 52 пункта, 78 пунктов и 104 пункта. Когда используется OCR-B: 26 пунктов или более (До 96 пунктов в Windows NT) Рекомендуемые размеры: 36 пунктов, 72 пункта, 108 пунктов и 144 пункта.
Следующие коды вставляются автоматически и не нуждаются в ручном вводе. Левая/правая зона успокоения Символ Запуск/Стоп Контрольная цифра Ноль, добавляемый при необходимости в начало строки. ##### Пример печати
EPSON ITF | EPSON ITF CD
EPSON ITF Num | EPSON ITF CD Num
#### EPSON Codabar Имеются четыре шрифта Codabar, которые позволяют вам разрешать и запрещать автоматическую вставку контрольных цифр и OCR-B. Высота штрихового кода автоматически регулируется, составляя 15% или более от его общей длины, что соответствует стандартному набору Codabar. По этой причине очень важно сохранять, как минимум, один пробел между штриховым кодом и окружающим его текстом, чтобы избежать наложения. При вводе символа Запуск или Стоп шрифты Codabar автоматически вставляют дополняющий символ. Если не были введены ни Запуск, ни Стоп, то эти символы автоматически вводятся как буква "A".
Тип символа | Числа (0-9) Символы ( - $ : / . +)
Число символов | Не ограничено
Размер шрифта | Когда не используется OCR-B: 26 пунктов или более (До 96 пунктов в Windows NT) Рекомендуемые размеры: 26 пунктов, 52 пункта, 78 пунктов и 104 пункта. Когда используется OCR-B: 36 пунктов или более (До 96 пунктов в Windows NT) Рекомендуемые размеры: 36 пунктов, 72 пункта, 108 пунктов и 144 пункта.
Следующие коды вставляются автоматически и не нуждаются в ручном вводе. Левая/правая зона успокоения Символ Запуск/Стоп (когда не введен) Контрольная цифра ##### Пример печати
EPSON Codabar | EPSON Codabar CD
EPSON Codabar Num | EPSON Codabar CD Num
[К началу]
| Вверх |
| Основная страница |
| Справка |
| Предметный указатель |
| Поиск |
| Навигация |