Как сделать |
| Информация об изделии |
| Решатель проблем |

# 10-лотковый многоцелевой блок Установка 10-лоткового многоцелевого блока Удаление 10-лоткового многоцелевого блока Использование 10-лоткового многоцелевого блока ## Установка 10-лоткового многоцелевого блока #### Перед установкой
| Выключите принтер.
| Выдерните вилку сетевого кабеля из электрической розетки.
| Вытащите из интерфейсных разъемов все интерфейсные кабели.
| Откройте коробку сверху и выньте все ее содержимое. 10-лотковый блок сам по себе довольно тяжелый, поэтому вам потребуется помощь по меньшей мере одного человека, чтобы вытащить внутреннюю коробку, содержащую устройство, из картонной коробки и чтобы вынуть само устройство из внутренней коробки.
#### Установка 10-лоткового блока
| С помощью двух прилагаемых винтов прикрепите две металлические пластины к левой стороне принтера, как показано ниже.
| Присоедините нижний поддерживающий фиксатор к нижней части принтера, как показано ниже. Нажимайте на фиксатор в направлении вверх до тех пор, пока он со щелчком не станет на место.
| Откройте крышку на задней стороне блока и удалите изнутри все защитные материалы.
| Вставьте один конец нижнего полоза в нижний поддерживающий фиксатор на принтере, а другой конец полоза вставьте в нижний поддерживающий фиксатор 10-лоткового блока.
После этого подкатите по полозу 10-лотковый блок к принтеру таким образом, чтобы магниты, находящиеся на блоке, вошли в контакт с металлическими пластинами.
| Завинтите винт в нижней части блока, чтобы зафиксировать положение нижнего полоза.
| Удалите наклейки с отверстий на лотке для бумаги печатной стороной вниз, а потом присоедините к нему нижнюю подставку для бумаги, как показано ниже.
| Откройте крышку верхней подставки для бумаги, потом вставьте переднюю часть верхней подставки для бумаги в проем нижней подставки для бумаги и опустите подставку на крючки 10-лоткового блока. Завинтите винты по обеим сторонам подставки для бумаги, а потом закройте ее крышку.
| Подключите кабель 10-лоткового блока к принтеру и к направляющей для бумаги, как показано ниже.
| Вставьте в блок выходные лотки, начиная снизу. Все лотки имеют одинаковую форму.
| Если вам нужно отрегулировать высоту блока, то сначала снимите крышку с переднего колесика и поверните передние винты влево. Потом для регулировки высоты блока поверните верхний винт и снова завинтите передние винты для фиксации винта высоты. Наденьте крышку на место.
#### После установки
| Подключите все снятые ранее интерфейсные кабели.
| Воткните сетевой кабель в электрическую розетку.
| Включите принтер.
Чтобы проверить правильность установки этого устройства, напечатайте лист состояния, для чего дважды нажмите клавишу Enter (Ввод) на панели управления принтера, когда принтер находится в неавтономном состоянии. Если в листе состояния не появится Multibin (Многолотковый блок), то проверьте надежность подключения кабелей, соединяющих 10-лотковый блок с принтером. [К началу] ## Удаление 10-лоткового многоцелевого блока Чтобы удалить это дополнительное устройство, следуйте данным инструкциям.
| Выключите принтер. После этого выдерните вилку сетевого кабеля из электрической розетки.
| Удалите из блока все лотки.
| Отсоедините кабель от принтера и от подставок для бумаги.
| Удалите подставки для бумаги из 10-лоткового блока и из принтера.
| Откатите блок от принтера до тех пор, пока нижний полоз не выйдет из нижнего поддерживающего фиксатора принтера. Потом удалите нижний полоз.
| Удалите из принтера нижний поддерживающий фиксатор и металлические пластинки.
| Убедитесь, что принтер выключен. Воткните сетевой кабель в электрическую розетку.
| Включите принтер.
[К началу] ## Использование 10-лоткового многоцелевого блока 10-лотковый многоцелевой блок (C81321 ) можно использовать в качестве почтового ящика, сортировщика, множественного сортировщика или укладчика бумаги большой емкости. Чтобы задать режим выдачи, нужно обратиться к драйверу принтера, в меню Option (Дополнительные устройства) в списке Option Output Trays (дополнительные лотки для выдачи) выбрать 10-Bin Multi-Purpose Unit (10-лотковый многоцелевой блок). Потом нужно щелкнуть на кнопке Multibin Mode Settings (Установки для многолоткового режима) и выбрать нужный вам режим. Дополнительная информация приведена в оперативной справке драйвера принтера Если вы печатаете из приложения или из операционной системы. которая не поддерживает ваш драйвер принтера, то вы также можете изменять эти режимы выдачи с панели управления принтера. Для этого нужно использовать меню SelecType. Более подробная информация приведена в разделе Установки SelecType Общая емкость этого дополнительного устройства составляет 2000 листов. Каждая секция вмещает 200 листов.
| Примечание:
| Когда установлен этот блок, вы не можете использовать стандартный лоток с укладкой бумаги печатной стороной вниз.
| Следует избегать слишком частого изменения режима выдачи, поскольку это может привести к путанице.
| Перед изменением режима выдачи всегда советуйтесь с вашим администратором принтера и сообщайте об изменениях всем другим пользователям.
### Использование функции почтового ящика Режим почтового ящика позволяет назначать каждый лоток определенному человеку или отделу. Если задан режим почтового ящика и вам назначен лоток 1 (первая секция снизу), то при пересылке на этот принтер задания на печать вы всегда должны выбирать в драйвере принтера для своей выдачи лоток 1. Убедитесь, что все пользователи знают кому присвоен какой лоток. ### Использование функции сортировки Вы можете использовать 10-лотковый многоцелевой блок в качестве сортировщика, аналогично сортировщикам копировальных аппаратов. В этом режиме вы можете напечатать до десяти копий каждого задания на печать - по одной копии на каждый лоток. Если в вашем принтере установлено не менее 64 Мб памяти, то вы можете печатать более десяти копий за раз с помощью функции множественной сортировки, о которой речь пойдет ниже. ### Использование функции множественной сортировки Если в вашем принтере установлено не менее 64 Мб памяти, то вы можете использовать функцию множественной сортировки, которая позволяет печатать несколько копий задания на печать для каждого лотка. Это позволяет печатать более десяти копий заданий на печать за один прием, выдавая до 2000 листов.
| Примечание:
| Если в вашем принтере память менее 64 МБ, то печать в этом режиме позволит получить только одну копию вашего документа. В этом случае вы должны либо использовать функцию сортировки, либо добавить память в ваш принтер.
### Использование функции укладчика бумаги большой емкости В режиме Stacker (укладчик бумаги) данное устройство работает как выходной лоток большой емкости, что позволяет за один прием распечатывать до 2000 страниц. [К началу]
| Вверх |
| Основная страница |
| Справка |
| Предметный указатель |
| Поиск |
| Навигация |