Как сделать |
| Информация об изделии |
| Решатель проблем |

# Дополнительная нижняя кассета на 500 листов Установка дополнительной нижней кассеты на 500 листов Использование дополнительной нижней кассеты на 500 листов ## Установка дополнительной нижней кассеты на 500 листов Дополнительную нижнюю кассету лучше всего устанавливать в то время, когда вы в первый раз устанавливаете принтер. Вы можете установить одну или две нижних кассеты или одну нижнюю кассету и один дополнительный блок для бумаги большой емкости. Обязательно учтите, что вам потребуется помощь по меньшей мере еще двух человек, которые должны будут поднять принтер, когда вы будете устанавливать это устройство. Для установки дополнительной нижней кассеты следуйте данным инструкциям.
| Откройте картонную коробку с устройством..
| Удалите все вставки и прочие защитные материалы, находящиеся в коробке. Проверьте, что содержимое комплекта соответствует перечню, приведенному в документации. Удалите из нижней кассеты все упаковочные материалы и прочие предметы и сохраните их для будущего использования.
| Поднимите нижнюю кассету, выньте ее из коробки и положите рядом с принтером.
Если вы собираетесь использовать кроме нижней кассеты еще одно устройство, то состыкуйте кассеты таким образом, чтобы они были обращены своей передней частью в одну сторону. Если вы собираетесь сразу установить и блок для бумаги большой емкости, то для завершения установки этих двух устройств следуйте инструкциям, приведенным в разделе Установка блока для бумаги большой емкости .
| Удалите боковую планку, расположенную в нижней части принтера, как это показано на рисунке.
| С помощью двух или более человек расположите принтер, как показано ниже, и осторожно приподнимите его.
Вид спереди | Вид сзади
| Предостережение:
| Принтер весит около 30 кг, поэтому всегда поднимайте с помощью двух или более человек.
| Выровняйте положение принтера относительно блока с кассетами после чего опускайте принтер вниз до тех пор, пока он надежно не встанет на место.
| Убедитесь, что все углы принтера точно сидят на углах блока.
| Вытащите кассету для бумаги и зафиксируйте положение блока с помощью прилагаемых фиксаторов и винтов.
| На задней стороне принтера также зафиксируйте положение блока с помощью прилагаемых фиксаторов и винтов.
| Вытащите кассету и удалите все защитные материалы.
| Присоедините боковую планку к нижней части кассеты, как это показано на рисунке.
| К блоку кассет прилагается лист с липкими этикетками с номерами. Отделите нужные этикетки и налепите их на кассету, как это показано ниже.
[К началу] ## Использование дополнительной нижней кассеты на 500 листов Каждая дополнительная нижняя кассета на 500 листов может содержать до 500 листов обычной бумаги. Вы можете закладывать в нее бумагу указанных форматов. Ориентация бумаги при закладывании в кассету зависит от формата бумаги, как это объясняется ниже:
Ориентация при закладывании | Формат бумаги
Вертикальная | A4, Letter, Government Letter
Горизонтальная | A3, Ledger, Legal, B4
Описание форматов бумаги приведено в разделе Бумага Способ загрузки бумаги в дополнительную нижнюю кассету на 500 листов совпадает со способом загрузки в стандартную нижнюю кассету, поставляемую в комплекте с принтером. За указаниями по загрузке обратитесь к разделу Загрузка бумаги в нижнюю кассету . [К началу]
| Вверх |
| Основная страница |
| Справка |
| Предметный указатель |
| Поиск |
| Навигация |