Как сделать |
| Информация об изделии |
| Решатель проблем |

# Блок для двусторонней печати Установка блока для двусторонней печати Удаление блока для двусторонней печати Использование блока для двусторонней печати ## Установка блока для двусторонней печати #### Перед установкой
| Выключите принтер.
| Выдерните вилку сетевого кабеля из электрической розетки.
| Вытащите из интерфейсных разъемов все интерфейсные кабели.
| Распакуйте блок для двусторонней печати и удалите все защитные материалы.
| Предостережение:
| Доставая блок для двусторонней печати из коробки, не касайтесь области, обозначенной предупреждающей этикеткой, как показано на рисунке. В противном случае вы можете повредить блок.
#### Установка
| Снимите боковую крышку с принтера.
| Вставьте механизм подачи бумаги, как показано на рисунке.
| Закрепите с помощью прилагаемых винтов.
| Подсоедините кабель на правой стороне механизма подачи бумаги.
| Снимите крышку, показанную на рисунке.
| Удерживая блок для двусторонней печати под углом, вставьте два выступа, находящиеся в основании блока, в прорези (обозначенные стрелками) принтера. Нажмите на верхнюю часть блока в направлении задней стороны принтера.
| Завинтите два винта, как показано ниже. (Эти винты уже вставлены в блок для двусторонней печати.)
| Удалите защитную крышку с кабеля, присоединенного к блоку для двусторонней печати, и потом воткните концы кабеля в соответствующие разъемы на боковой стороне принтера.
| Наденьте крышку разъема и завинтите винт.
#### После установки
| После того, как вы установили блок для двусторонней печати, сдвиньте рычаг границы натяжения в позицию, показанную ниже.
| Примечание:
| Перед тем, как регулировать границу натяжения, убедитесь, что вы закрыли крышку блока для двусторонней печати.
| Подключите все снятые ранее интерфейсные кабели.
| Убедитесь, что принтер выключен. Воткните сетевой кабель в электрическую розетку.
| Включите принтер.
Чтобы проверить правильность установки блока для двусторонней печати, напечатайте лист состояния, для чего дважды нажмите клавишу Enter (Ввод) на панели управления принтера, когда принтер находится в неавтономном состоянии. Если это устройство не появилось в листе состояния, то проверьте надежность подключения кабелей блока для двусторонней печати к принтеру. [К началу] ## Удаление блока для двусторонней печати Чтобы удалить блок для двусторонней печати, следуйте данным инструкциям.
| Выключите принтер.
| Выдерните вилку сетевого кабеля из электрической розетки.
| Вытащите из интерфейсных разъемов все интерфейсные кабели.
| Откройте крышку разъема и отсоедините концы кабеля блока для двусторонней печати от разъемов.
| Ослабьте винты на блоке для двусторонней печати, потом выньте блок, потянув его за верхнюю часть в направлении от принтера. Далее поднимите блок и удалите его из принтера.
| Удалите механизм подачи бумаги.
| Поставьте крышки на принтер и завинтите винты.
| Воткните сетевой кабель в электрическую розетку.
| Включите принтер.
[К началу] ## Использование блока для двусторонней печати Блок для двусторонней печати позволяет вам печатать на обеих сторонах обычной бумаги и поддерживает бумагу следующих форматов: A3, A4, A5, B4, B5, Ledger, Legal, G-Legal, Letter, G-Letter, Executive, H-Letter Чтобы использовать блок для двусторонней печати, в меню Option (Дополнительные устройства) драйвера принтера выберите Duplex Print Unit (Печать с блоком для двусторонней печати). При использовании блока для двусторонней печати бумага автоматически подается из многоцелевого лотка, из нижней кассеты или из любой дополнительно установленной кассеты. После того, как будет выполнена печать на двух сторонах листа, блок выдаст бумагу в лоток для бумаги печатной стороной вниз или в многолотковый блок, если таковой был установлен. [К началу]
| Вверх |
| Основная страница |
| Справка |
| Предметный указатель |
| Поиск |
| Навигация |