Как сделать |
| Информация об изделии |
| Решатель проблем |

# Дополнительные устройства для принтера Вы можете расширять возможности вашего принтера, путем установки на него следующих дополнительных устройств:
| Примечание:
| Символ звездочка ( ) заменяет последнюю цифру в номере изделия, поскольку эта цифра зависит от страны покупки.
Дополнительная нижняя кассета на 500 листов (C81319 ) устанавливается прямо под принтером и может вмещать до 500 листов обычной бумаги следующих форматов: A3, A4, Ledger, Legal, B4, Letter, Government Letter Блок для бумаги большой емкости (C81322 ) устанавливается прямо под принтером и может вмещать до 2500 листов обычной бумаги формата A4. Блок двусторонней печати (C81318 ) позволяет печатать на обеих сторонах листа обычной бумаги по одному листу за раз. Блок двусторонней печати предназначен для использования бумаги следующих форматов: A3, A4, A5, B4, B5, Ledger, Legal, G-Legal, Letter, G-Letter, Executive, H-Letter 5-лотковый многоцелевой блок (C81320 ) может использоваться в качестве почтового ящика, сортировщика, множественного сортировщика, или укладчика бумаги. Емкость лотков для выдачи составляет 500 напечатанных листов обычной бумаги следующих форматов: A3, A4, A5, Ledger, Legal, GLG, Letter, HLT, GLT, Executive, F4, Monarch, Commercial 10, DL, C5 В лоток 1 можно также выдавать напечатанные прозрачные пленки и этикетки. 10-лотковый многоцелевой блок (C81321 ) может использоваться в качестве почтового ящика, сортировщика, множественного сортировщика, или укладчика бумаги. Емкость лотков для выдачи составляет 2000 напечатанных листов обычной бумаги следующих форматов: A3, A4, A5, Ledger, Legal, GLG, Letter, HLT, GLT, Executive, F4, Monarch, Commercial 10, DL, C5 В лоток 1 можно также выдавать напечатанные прозрачные пленки и этикетки. Для подключения вашего принтера к компьютеру или к сети можно использовать различные интерфейсные карты. Дополнительные модули памяти позволят расширить память вашего принтера. Модуль ПЗУ Adobe PostScript3 Kit (C83233 ) позволяет организовать вывод в формате PostScript. Перед тем, как установить дополнительное устройство, следует прочитать лист, вложенный в коробку с устройством, а также указания по установке, приведенные в этом разделе.
| Примечание:
| Помните, что следует сохранить все покрытия и винты, которые вы удалите при установке дополнительных устройств. Возможно, что они потребуются вам снова, когда вы захотите удалить эти устройства.
[К началу]
| Вверх |
| Основная страница |
| Справка |
| Предметный указатель |
| Поиск |
| Навигация |