Информация об изделии |
| Как сделать |
| Решатель проблем |

# Команды режимов ESC/P 2 и FX Режим ESC/P 2 Режим FX В этом разделе приведены команды принтера, поддерживаемые в режимах эмуляции ESC/P 2 и FX. ## Режим ESC/P 2 ### Общий принцип работы
Инициализация принтера | ESC @
Управление загрузкой и выводом бумаги | ESC EM n
### Подача бумаги
Возврат каретки | CR
Прогон страницы | FF
Перевод строки | LF
Выбрать межстрочный интервал в 1/8 дюйма | ESC 0
Выбрать межстрочный интервал в 1/6 дюйма | ESC 2
Установить межстрочный интервал в n/180 дюйма | ESC 3 n
Установить межстрочный интервал в n/360 дюйма | ESC + n
### Формат страницы
Установить формат страницы | ESC ( c nn
Установить длину страницы в определенных единицах | ESC ( C nn
Установить длину страницы в строках | ESC C n
Установить длину страницы в дюймах | ESC C 0 n
Установить нижнее поле для непрерывной бумаги | ESC N n
Отменить верхнее/нижнее поле для непрерывной бумаги | ESC O
Установить левое поле | ESC l n
Установить правое поле | ESC Q n
### Смещение позиции печати
Установить абсолютную горизонтальную позицию печати | ESC $ n1 n2
Установить относительную горизонтальную позицию печати | ESC \ n1 n2
Установить абсолютную вертикальную позицию печати | ESC ( V nn
Установить относительную вертикальную позицию печати | ESC ( v nn
Установить символы горизонтальной табуляции | ESC D nn
Установить табуляцию по горизонтали | HT
Установить символы вертикальной табуляции | ESC B nn
Установить табуляцию по вертикали | VT
Подать бумагу вперед на n/180 дюйма | ESC J n
Подать бумагу назад на n/180 дюйма | ESC j n
### Выбор шрифта
Выбрать гарнитуру | ESC k n
Выбрать шрифт по шагу и кеглю | ESC X nn
Выбрать шрифт 10.5 пункта, 10 cpi (зн/дюйм) | ESC P
Выбрать шрифт 10.5 пункта, 12 cpi (зн/дюйм) | ESC M
Выбрать шрифт 10.5 пункта, 15 cpi (зн/дюйм) | ESC g
Включить/выключить пропорциональный режим | ESC p 1/0
Выбрать режим чистовой или черновой печати | ESC x n
Выбрать курсивный шрифт | ESC 4
Отменить курсивный шрифт | ESC 5
Выбрать полужирный шрифт | ESC E
Отменить полужирный шрифт | ESC F
Выбрать шаблон | ESC ! n
Установить/удалить управляющий код | ESC I 1/0
Выбрать плотность печати | ESC c
### Расширение шрифта
Выбрать плотную печать | SI
Отменить плотную печать | DC2
Выбрать печать шрифтом двойной ширины (одна строка) | SO
Включить/выключить печать шрифтом двойной ширины | ESC W 1/0
Отменить печать шрифтом двойной ширины (одна строка) | DC4
Включить/выключить печать шрифтом двойной высоты | ESC w 1/0
Выбрать печать с двойным ударом | ESC G
Отменить печать с двойным ударом | ESC H
Выбрать надстрочную печать | ESC S 0
Выбрать подстрочную печать | ESC S 1
Отменить надстрочную/подстрочную печать | ESC T
Выбрать линию/черту | ESC ( - nn
Включить/выключить подчеркивание | ESC - 1/0
Выбрать начертание шрифта | ESC q n
### Межбуквенные пробелы
Установить межбуквенный пробел | ESC SP n
Определить единицу измерения | ESC ( U nn
### Обращение с литерами (символами)
Назначить таблицу символов (литер) | ESC ( t nn
Выбрать таблицу символов (литер) | ESC t n
Выбрать международную таблицу символов | ESC R n
Определить загружаемый символ (литеру) | ESC & nn
Скопировать содержимое ПЗУ в ОЗУ | ESC : 0 n 0
Выбрать набор, определенный пользователем | ESC % n
Включить распечатку старших управляющих кодов | ESC 6
Включить старшие управляющие коды | ESC 7
Печатать данные как символы (литеры) | ESC ( ^ nn
### Растровое изображение
Выбор и печать растрового изображения | ESC * nn
Выбрать графический режим | ESC ( G nn
Печать растровой графики | ESC . c v hm
[К началу] ## Режим FX ### Принтерные команды, распределенные по темам В следующем разделе приведены и описаны все команды классов FX и LQ по темам. ### Работа принтера
Инициализация принтера | ESC @
Управление загрузкой/выдачей бумаги | ESC EM n
### Управление данными
Возврат каретки | CR
### Вертикальное перемещение
Прогон страницы | FF
Установить длину страницы в строках | ESC C n
Установить длину страницы в дюймах | ESC C 0 n
Установить прогон через перфорацию | ESC N n
Отменить прогон через перфорацию | ESC O
Перевод строки | LF
Выбрать межстрочный интервал в 1/8 дюйма | ESC 0
Выбрать межстрочный интервал в 7/72 дюйма | ESC 1
Выбрать межстрочный интервал в 1/6 дюйма | ESC 2
Выбрать межстрочный интервал в n/216 дюйма | ESC 3 n
Установить межстрочный интервал в n/216 дюйма | ESC J
Задать вертикальную табуляцию | VT
Установить символы вертикальной табуляции | ESC B nn
| Примечание:
| Ваш принтер не будет печатать символы за пределами длины одной страницы (заданной командами ESC C или ESC C 0), тогда как принтер FX мог бы их напечатать.
### Горизонтальное перемещение
Установить абсолютную позицию печати по горизонтали | ESC $ n1 n2
Установить относительную позицию печати по горизонтали | ESC\n1 n2
Установить левое поле | ESC l n
Установить правое поле | ESC Q n
Задать горизонтальную табуляцию | HT
Расставить символы горизонтальной табуляции | ESC D nn
### Общий стиль печати
Выбрать качество чистовой или черновой печати | ESC x n
| Примечание:
| Качество и скорость печати не поддаются изменению, даже если вы пошлете команду ESC x.
Выбрать гарнитуру шрифта | ESC k n
Выбрать шаблон | ESC ! n
### Размер отпечатка и ширина символов (литер)
Выбрать шаг символов 10 cpi | ESC P
Выбрать шаг символов 12 cpi | ESC M
Включить/выключить режим пропорциональной печати | ESC p 1/0
Выбрать режим плотной печати | SI
Отменить режим плотной печати | DC2
Выбрать печать шрифтом двойной ширины (одна строка) | SO
Отменить печать шрифтом двойной ширины (одна строка) | DC4
Включить/выключить печать шрифтом двойной ширины | ESC W 1/0
Включить/выключить печать шрифтом двойной высоты | ESC w 1/0
### Расширение шрифта
Выбрать режим выделения | ESC E
Отменить режим выделения | ESC F
Выбрать режим печати двойным ударом | ESC G
Отменить режим печати двойным ударом | ESC H
| Примечание:
| Команды ESC G и ESC E производят одинаковые эффекты, поэтому вы не сможете получить более темный отпечаток сочетанием этих команд.
Выбрать режим надстрочной/подстрочной печати | ESC S 0/1
Отменить режим надстрочной/подстрочной печати | ESC T
Выбрать режим печати курсивом | ESC 4
Отменить режим печати курсивом | ESC 5
Включить/выключить режим подчеркивания | ESC - 1/0
### Редактирование текста
Установить пробел между символами | ESC SP n
Выбрать таблицы символов | ESC t n
Назначить таблицы символов | ESC ( t nn
Выбрать международный набор символов | ESC R n
Расширение поля для печати, заданного кодом | ESC 6
Задать старшие управляющие коды | ESC 7
### Литерные символы, определяемые пользователем
Определить пользовательские символы | ESC & nn
| Примечание:
| Начертание символов, определенных с помощью команды ESC &, может слегка отличаться от фактической распечатки на принтере FX.
Скопировать содержимое ПЗУ в ОЗУ | ESC : 0 n 0
Выбрать пользовательский набор | ESC % n
Расширение поля для печати, заданного кодом | ESC I n
### Растровое изображение
Выбрать графический режим | ESC * m n
Выбор и печать растрового изображения | ESC ^ m n
[К началу]
| Вверх |
| Основная страница |
| Справка |
| Предметный указатель |
| Поиск |
| Навигация |