Информация об изделии |
| Как сделать |
| Решатель проблем |

# Команды эмуляции LaserJet 4 (LJ4) Команды контекста GL/2 В этом разделе приведены команды принтера, поддерживаемые в режиме эмуляции LJ4. Для получения более подробной информации о командах принтера обратитесь к руководству пользователя по принтеру Hewlett-Packard. ### Управление заданием
Сброс | ESC E
Число копий | ESC &l#X
Язык общего выхода | ESC%#X
Регистрация смещения длинной (левой) кромки | ESC &l#U
Регистрация смещения короткой (правой) кромки | ESC &l#Z
Единица измерения | ESC &u#D
Односторонняя/Двусторонняя печать | ESC &l#S
### Управления страницей
Источник бумаги (Носителя) | ESC &l#H
Размер (формат) страницы | ESC &l#A
Выбор размера страницы | ESC &q#G
Длина страницы | ESC &l#P
Выходной лоток | ESC &l#G
Ориентация | ESC &l#O
Направление печати | ESC &a#P
Верхнее поле | ESC &l#E
Длина текста | ESC &l#F
Левое поле | ESC &a#L
Правое поле | ESC &a#M
Удалить горизонтальные поля | ESC 9
Прогон через перфорацию | ESC &l#L
Шаг перемещения по горизонтали (HMI) | ESC &k#H
Шаг перемещения по вертикали (VMI) | ESC &l#C
Межстрочный интервал | ESC &l#D
Буквенно-цифровой идентификатор (Выбор носителя только по типу) | ESC &n#W[operation] [string]
### Управление курсором
Положение по вертикали | ESC &a#R ESC *p#Y ESC &a#V
Положение по горизонтали | ESC &a#C ESC *p#X ESC &a#H
Подача бумаги на половину межстрочного интервала | ESC =
Окончание строки | ESC &k#G
Положение в стеке при проталкивании/выталкивании | ESC &f#S
### Выбор шрифта
Основной набор символов | ESC (id
Дополнительный набор символов | ESC )id
Основной интервал | ESC (s#P
Дополнительный интервал | ESC )s#P
Основной шаг | ESC (s#H
Дополнительный шаг | ESC )s#H
Режим фиксированного шага | ESC &k#S
Основная высота | ESC (s#V
Дополнительная высота | ESC )s#V
Основное начертание | ESC (s#S
Дополнительное начертание | ESC )s#S
Толщина основных штрихов | ESC (s#B
Толщина дополнительных штрихов | ESC )s#B
Основная гарнитура | ESC (s#T
Дополнительная гарнитура | ESC )s#T
Основной шрифт по умолчанию | ESC (3@
Дополнительный шрифт по умолчанию | ESC )3@
Включить подчеркивание | ESC &d#D
Выключить подчеркивание | ESC &d@
Прозрачные данные печати | ESC &p#X[данные]
### Управление шрифтами
Идентифицировать шрифт (ID) | ESC *c#D
Управление шрифтом и литерами | ESC *c#F
Установить набор символов | ESC *c#R
Определить набор символов | ESC (f#W[данные]
Управление набором символов | ESC *c#S
Выбрать основной шрифт по его номеру ID# | ESC (#X
Выбрать дополнительный шрифт по его номеру ID# | ESC )#X
### Создание непостоянных шрифтов
Описатель шрифта | ESC )s#W[данные]
Загрузить символ | ESC (s#W[данные]
Код символа | ESC *c#E
### Растровая графика
Растровое разрешение | ESC *t#R
Презентация растровой графики | ESC *r#F
Включить режим растровой графики | ESC *r#A
Смещение растра по оси Y | ESC *b#Y
Установить режим сжатия растра | ESC *b#M
Переместить растровые данные построчно | ESC *b#W[данные]
Выключить растровую графику (вариант B) | ESC *rB
Выключить растровую графику (вариант C) | ESC *rC
Высота растрового изображения | ESC *r#T
Ширина растрового изображения | ESC *r#S
### Модель печати
Выбрать текущий рисунок | ESC *v#T
Выбрать режим прозрачности источника | ESC *v#N
Выбрать режим прозрачности рисунка | ESC *v#O
Ширина прямоугольника (в единицах языка PCL) | ESC *c#A
Ширина прямоугольника (в десятичных долях пункта) | ESC *c#H
Высота прямоугольника (в единицах языка PCL) | ESC *c#B
Высота прямоугольника (в десятичных долях пункта) | ESC *c#V
Заполнить прямоугольную область | ESC *cP
### Рисунок, определяемый пользователем: управление/создание
Идентификация (ID) рисунка | ESC *c#G
Определить рисунок | ESC *c#W[данные]
Управление рисунком, определяемым пользователем | ESC *c#Q
Установить базовую точку рисунка | ESC *p#R
### Макросы
Макроидентификация | ESC &f#Y
Макроуправление | ESC &f#X
### Эхосчитывание состояния
Установить тип размещения эхосчитывания состояния | ESC *s#T
Установить размерность размещения эхосчитывания | ESC *s#U
Запросить объект эхосчитывания состояния | ESC *s#I
Подавить все страницы | ESC &r#F
Очистить область памяти | ESC *s1M
Эхопередача | ESC *s#X
### Советы по программированию
Поворот строки по достижению границы | ESC &s#C
Включить функции отображения на дисплее | ESC Y
Выключить функции отображения на дисплее | ESC Z
### Коммутация векторной графики в PCL/установка рамки рисунка
Войти в режим GL/2 | ESC %#B
Размер графика GL/2 по горизонтали | ESC*c#K
Размер графика GL/2 по вертикали | ESC*c#L
Установить точку привязки рамки рисунка | ESC*c0T
Размер рамки рисунка по горизонтали | ESC*c#X
Размер рамки рисунка по вертикали | ESC*c#Y
## Команды контекста GL/2 ### Двухконтекстные расширения
Войти в режим PCL | ESC %#A
Сброс | ESC E
Основной шрифт | FI
Дополнительный шрифт | FN
Масштабируемые или растровые шрифты | SB
### Расширения палитры
Режим прозрачности | TR
Растрированные векторы | SV
Число перьев | NP
### Векторная группа
Абсолютная дуга | AA
Относительная дуга | AR
Три точки абсолютной дуги | AT
Абсолютная кривая Безье | BZ
Относительная кривая Безье | BR
Абсолютный график | PA
Относительный график | PR
Опустить перо | PD
Поднять перо | PU
Три точки относительной дуги | RT
Кодированная полилиния | PE
### Полигонная группа
Окружность | CI
Заполнить абсолютный прямоугольник | RA
Заполнить относительный прямоугольник | RR
Обрезать абсолютный прямоугольник | EA
Обрезать относительный прямоугольник | ER
Заполнить клин | WG
Обрезать клин | EW
Режим многоугольника | PM
Заполнить многоугольник | FP
Обрезать многоугольник | EP
### Литерная (символьная) группа
Выбрать стандартный шрифт | SS
Выбрать альтернативный шрифт | SA
Абсолютное направление | DI
Относительное направление | DR
Абсолютный размер литеры (символа) | SI
Относительный размер литеры (символа) | SR
Наклон литеры (символа) | SL
Дополнительный пробел | ES
Определение стандартного шрифта | SD
Определение альтернативного шрифта | AD
Режим заполнения символа | CF
Адрес метки | LO
Метка | LB
Определить терминатор метки | DT
Чертеж литеры (символа) | CP
Прозрачные данные | TD
Определить переменный маршрут текста | DV
### Группа линий и атрибуты заполнения
Тип линии | LT
Атрибут (признак) линии | LA
Ширина пера | PW
Выбор размерности ширины пера | WU
Выбрать перо | SP
Символьный режим | SM
Тип заполнения | FT
Привязать угол | AC
Определение растра заполнения | RF
Тип линии, определяемой пользователем | UL
### Группа конфигураций и состояний
Масштаб | SC
Окно ввода | IW
Ввести P1 и P2 | IP
Ввести относительно P1 и P2 | IR
Значения параметров по умолчанию | DF
Инициализировать | IN
Система поворота осей координат | RO
Комментарий | CO
[К началу]
| Вверх |
| Основная страница |
| Справка |
| Предметный указатель |
| Поиск |
| Навигация |