Как сделать |
| Информация об изделии |
| Решатель проблем |

# Использование режима SelecType Когда использовать SelecType Как задавать установки Таблица меню SelecType ## Когда использовать SelecType В общем случае режим SelecType следует использовать только тогда, когда вы не можете задать установки в вашем программном обеспечении или в драйвере принтера, включая следующие ситуации: Изменение режимов эмуляции и выбор режима IES (Intelligent Emulation Switching - интеллектуальное переключение режимов эмуляции) Назначение канала и конфигурирование интерфейса Выбор размера буфера для приема данных. При использовании установок SelecType нужно помнить следующее: Ряд установок SelecType можно задавать непосредственно с помощью режимов OneTouch. Чтобы просмотреть текущие установки SelecType, нужно напечатать лист состояния.
| Примечание:
| Ряд установок SelecType, которые невозможно задать в вашей прикладной программе или в драйвере принтера, можно задать с помощью утилиты Панель дистанционного управления. Это будет зависеть от операционной системы вашего ПК. Дополнительную информацию можно получить в Руководстве администратора сети, находящегося на этом же CD-ROM. Это руководство должно помочь вашему администратору сети.
[К началу] ## Как задавать установки Чтобы войти в режим SelecType нужно использовать кнопки панели управления принтера. На ЖК-дисплее появятся установки SelecType. 1. Menu (Меню) 2. Item (Элемент) 3. Value (Значение) 4. Enter (Ввод)
| Примечание:
| Вы можете получить прямой доступ к некоторым элементам меню, используя режимы OneTouch. Дополнительная информация приведена в разделе Использование режимов OneTouch
| Несколько раз нажмите кнопку SelecType пока не загорится светодиодный индикатор над SelecType (ALT).
| Чтобы войти в режим SelecType, нажмите кнопку Menu (Меню).
| Для вывода установок нажимайте на кнопки Menu (Меню), Item (Элемент) и Value (Значение), как показано ниже:
Для выбора нового меню нажмите Menu (Меню). Для выбора элемента в меню нажмите Item (Элемент). Для выбора значения для элемента нажмите Value (Значение). Около текущей установки будет стоять символ звездочка ( ). Для вывода меню, элементов или значений в обратном порядке одновременно с указанными кнопками нажимайте кнопку ALT. Список меню и элементов SelecType приведен в подразделе Таблица меню SelecType .
| Для ввода новой установки нажмите на кнопку Enter (Ввод). Около установки появится звездочка ( ).
| Для выхода из режима SelecType нажмите On Line (Неавтономный) или SelecType.
Более подробное описание установок SelecType приведено в разделе Установки SelecType . [К началу] ## Таблица меню SelecType Нижеследующая таблица показывает в каком порядке меню и элементы SelecType выводятся на ЖК-дисплей. Для вывода следующего меню нужно нажать кнопку Menu (Меню). Для вывода предыдущего меню нужно одновременно нажать кнопки Alt и Menu (Меню).
Menu (Меню) | Items (Элементы)
Меню Test (Проверка) | Status Sheet (Лист состояния), Network Status Sheet (Лист состояния сети), PS3 Status Sheet (Лист состояния PS3)*, PS3 Font Sample (Образец шрифта PS3)*, LJ4 Font Sample (Образец шрифта LJ4), ESCP2 Font Sample (Образец шрифта ESCP2), FX Font Sample (Образец шрифта FX), I239X Font Sample (Образец шрифта I239X)
Меню Emulation (Эмуляция) | Parallel (Параллельный), Serial (Последовательный), Network (Сеть), AUX* (Дополнительный)
Меню Printing (Печать) | Paper Source (Источник бумаги), Page Size (Размер страницы), Wide A4 (Широкая А4), Orientation (Ориентация), Out Bin (Выходной лоток), Copies (Число копий), Manual Feed (Ручная подача), Resolution (Разрешение), Skip Blank Page (Пропуск пустых страниц), Duplex (Двусторонняя печать)*, Binding (Скрепление)*, Start Page (Страница начала печати)*, Offset Stacking (Укладка со смещением)*
Меню Tray (Лоток) | MP Mode (режим многоцелевого лотка), MP Tray Size (Размер многоцелевого лотка), LC1 Size (Размер нижней кассеты 1), LC2 Size (Размер нижней кассеты 2)*, LC3 Size (Размер нижней кассеты 3)*, MP Type (Тип многоцелевого лотка), LC1 Type (Тип нижней кассеты 1), LC2 Type (Тип нижней кассеты 2)*, LC3 Type (Тип нижней кассеты 3)*
Меню Config (Конфигурация) | RITech (Технология улучшенного разрешения), Toner Save (Экономия тонера), Density (Плотность), Top Offset (Верхний отступ), Left Offset (Левый отступ), T Offset B* (Верхний отступ на обратной стороне), L Offset B* (Левый отступ обратной стороне), Size Ignore (Игнорировать размер), Auto Cont (Автопродолжение), Page Protect (Защите страницы), Image Optimum (Оптимум изображения), Paper Type (Тип бумаги)
Меню Setup (Настройка) | Interface (интерфейс), Time Out (Тайм-аут), Standby (Ожидание), Lang (Язык), Toner (Тонер), Multibin (Многолотковое устройство)*, Page Count (Счет страниц), SelecType Init (Установить SelecType по умолчанию)
Меню Parallel (Параллельный) | Speed (Скорость), Bi-D (Двунаправленный), Buffer Size (Размер буфера)
Меню Serial (Последовательный) | Word Length (Длина слова), Baud Rate (Скорость передачи данных), Parity (Четность), Stop Bit (Стоповых битов), DTR, DSR, Xon/Xoff, Buffer Size (Размер буфера)
Меню Network (Сеть) | Get IPAddress (Дать IP-адрес), IP Byte1, IP Byte2, IP Byte3, IP Byte4, SM Byte1, SM Byte2, SM Byte3, SM Byte4, GW Byte1, GW Byte2, GW Byte3, GW Byte4, Buffer Size (Размер буфера)
Меню AUX * (Дополнительный) | Buffer Size (Размер буфера)
Меню LJ4 | Font Source (Источник шрифта), Font Number (Номер шрифта), Pitch (Шаг), Height (Высота), SymSet (Символьный набор), Form (Число строк на странице), Source SymSet (Набор исходных символов)*, Dest SymSet (НАбор адресных символов)*, CR Function (Функция Возврат каретки), LF Function (Функция Перевод строки)
Меню GL2 | GL Mode (режим GL), Scale (Масштаб), Origin (Исходное положение), Pen (Перо), End (Конец), Join (Объединить), Pen0, Pen1, Pen2 ... Pen6
Меню PS3* | Error Sheet (Лист ошибок)
Меню ESCP2 | Font (Шрифт), Pitch (Шаг), Condensed (Сжатый), T.Margin (Верхнее поле), Text (Текст), CG Table (Таблица генератора символов), Country (Страна), Auto CR (Автоматический возврат каретки), Auto LF (Автоматический перевод строки), Bit Image (Растровое изображение), ZeroChar (Перечеркнутый ноль)
Меню FX | Font (Шрифт), Pitch (Шаг), Condensed (Сжатый), T.Margin (Верхнее поле), Text (Текст), CG Table (Таблица генератора символов), Country (Страна), Auto CR (Автоматический возврат каретки), Auto LF (Автоматический перевод строки), Bit Image (Растровое изображение), ZeroChar (Перечеркнутый ноль)
Меню I239X | Font (Шрифт), Pitch (Шаг), Condensed (Сжатый), T.Margin (Верхнее поле), Text (Текст), CG Table (Таблица генератора символов), Country (Страна), Auto CR (Автоматический возврат каретки), Auto LF (Автоматический перевод строки), Bit Image (Растровое изображение), ZeroChar (Перечеркнутый ноль), CharacterSet (Литерный набор)
* Эти элементы появляются только в том случае, когда установлено соответствующее дополнительное устройство. [К началу]
| Вверх |
| Основная страница |
| Справка |
| Предметный указатель |
| Поиск |
| Навигация |