Как сделать |
| Информация об изделии |
| Решатель проблем |

# Блок для бумаги большой емкости Установка блока для бумаги большой емкости Использование блока для бумаги большой емкости ## Установка блока для бумаги большой емкости Блок для бумаги большой емкости лучше всего устанавливать в то время, когда вы в первый раз устанавливаете принтер. Обязательно учтите, что вам потребуется помощь по меньшей мере еще двух человек, которые должны будут поднять принтер, когда вы будете устанавливать это устройство. Для установки блока для бумаги большой емкости следуйте данным инструкциям.
| Откройте картонную коробку с устройством.
| Удалите все вставки и прочие защитные материалы, находящиеся в коробке. Проверьте, что содержимое комплекта соответствует перечню, приведенному в документации. Удалите из блока для бумаги большой емкости все упаковочные материалы и прочие предметы и сохраните их для будущего использования.
| С помощью двух или более человек выньте блок для бумаги большой емкости и поставьте его рядом с принтером.
| В нижней части блока вы увидите три подставки. Зафиксируйте их положение, для чего нажмите на их рычаги вниз.
| Если вы также устанавливаете дополнительную нижнюю кассету на 500 листов, то поставьте ее на блок для бумаги большой емкости. Инструкции по подготовке к установке дополнительной нижней кассеты на 500 листов приведены в разделе Установка дополнительной нижней кассеты на 500 листов.
| Удалите боковую планку, расположенную в нижней части принтера.
| С помощью двух или более человек расположите принтер, как показано ниже, и осторожно приподнимите его.
Вид спереди | Вид сзади
| Предостережение:
| Принтер весит около 30 кг, поэтому всегда поднимайте с помощью двух или более человек.
| Выровняйте положение принтера относительно блока после чего опускайте принтер вниз до тех пор, пока он надежно не встанет на место.
| Убедитесь, что все углы принтера точно сидят на углах блока. После этого вытащите кассету для бумаги и зафиксируйте положение блока с помощью прилагаемых фиксаторов и винтов.
| На задней стороне принтера также зафиксируйте положение блока с помощью прилагаемых фиксаторов и винтов.
| Вытащите кассету и удалите все защитные материалы.
| К блоку для бумаги большой емкости прилагается лист с липкими этикетками с номерами. Отделите нужные этикетки и налепите их на блок.
| Вытащите кассету и прикрепите к передней части принтера ножки принтера и крышки ножек, как это показано на рисунке. После этого прикрепите ножки принтера к задней стороне принтера.
[К началу] ## Использование блока для бумаги большой емкости В данный блок можно загружать до 2500 листов обычной бумаги, поэтому он весьма полезен в тех случаях, когда вы интенсивно используете большое количество бумаги. Для загрузки бумаги в блок для бумаги большой емкости выполните следующие действия:
| Вытащите кассету для бумаги.
| Встряхните стопу бумаги и положите ее на ровную поверхность, чтобы подровнять края стопы. Уложите бумагу в лоток таким образом, чтобы углы бумаги попали на метки в виде стрелок, расположенные внутри кассеты.
| Примечание:
| Если при использовании обычной бумаги ваши отпечатки покороблены или неправильно уложены, то попробуйте повернуть стопу и заново уложить ее.
| Задвиньте кассету на место.
[К началу]
| Вверх |
| Основная страница |
| Справка |
| Предметный указатель |
| Поиск |
| Навигация |