Информация об изделии |
| Как сделать |
| Решатель проблем |

# Глоссарий ASCII American Standard Code for Information Interchange (Американский стандартный код для обмена информацией). Стандартизованная система кодирования, в которой всем буквам, символам и управляющим кодам присвоены числовые значения. Эта система широко используется производителями компьютеров, принтеров и программного обеспечения. auto line feed (автоматический перевод строки) Функция принтера, которая к каждому коду возврата каретки (CR) автоматически добавляет код перевода строки (LF). bitmap font (растровый шрифт) Поточечное представление шрифта. Растровые шрифты выводятся на экраны компьютеров и печатаются на матричных принтерах. См. outline font (контурный шрифт). buffer (буфер) См memory (память). character set (набор символов) Набор букв, цифр и специальных символов, используемых в конкретном языке. cpi (characters per inch - символов на дюйм) Шаг моноширинных текстовых литер (символов), характеризующий плотность печати в строке. default (по умолчанию) Значение или установка, которые вступают в действие, когда принтер только что включен, сброшен или инициализирован. dots per inch (dpi - точек на дюйм) Число точек на дюйм - размерность разрешения принтера. Чем больше число точек на дюйм, тем выше разрешение принтера. download (выгрузка) Передача информации из компьютера в принтер. downloaded font (выгружаемый шрифт) Шрифт, который загружается в память принтера из такого внешнего источника, как компьютер. Также называется загружаемый шрифт. dpi См. dots per inch (точек на дюйм). driver (драйвер) Часть программы, которая преобразует команды программы в команды, понимаемые принтером. Другое название драйвер принтера. drum (барабан) Часть механизма принтера, на которой изображение формируется и с которой оно переносится на бумагу. emulation (эмуляция) См. printer emulation (эмуляция принтера). fixed-width font (моноширинный шрифт) Шрифт, все литеры которого печатаются в строке с одинаковым шагом независимо от переменной ширины самих букв. Например, прописной букве M отводится тот же шаг печати, что и строчной литере l. font (шрифт) Набор литер и символов одинакового типографского рисунка и начертания. font family (шрифтовое семейство) Комплект всех размеров и начертаний одного шрифта. halftone (растровое изображение) Полутоновое изображение с передачей различных оттенков серой шкалы мелкими точками. Точки, расположенные очень близко друг к другу, передают черный цвет, а расположенные редко - серый и белый цвета. Типичным примером растрового изображения являются фотографии в газетах. imaging cartridge (картридж, формирующий изображение) Картридж, формирующий изображение, содержит фоточувствительный печатающий барабан и кассету, наполненную тонером. initialization (инициализация) Процесс возвращения принтера в его состояние по умолчанию (к фиксированному набору условий). interface (интерфейс) Связующее звено между принтером и компьютером. Параллельный интерфейс передает за один раз по одному символу или коду, а последовательный интерфейс передает данные бит за битом. landscape (альбомная ориентация) Печать с горизонтальным расположение текста на странице. При такой ориентации ширина страницы больше высоты. Ее применяют при печати электронных таблиц. memory (память) Часть электронной системы принтера, которая используется для хранения информации. Часть информации хранится постоянно и используется для управления работой принтера. Информация, посылаемая на принтер из компьютера (например, загружаемые шрифты) запоминается в памяти временно. См. также RAM (ОЗУ) и ROM (ПЗУ). orientation (ориентация) Определяет направление, в котором символы печатаются на странице. Ориентация может быть либо книжной (portrait), как, например, на этой странице, либо альбомной (landscape), при которой текст печатается вдоль широкой стороны страницы. outline font (контурный шрифт) Шрифт, очертания которого описываются математически, что позволяет бесступенчато придавать ему любой размер. PCL Командный язык, встроенный в лазерные принтеры корпорации Hewlett-Packard. photoconductor unit (фотопроводящий блок) Узел принтера, содержащий фоточувствительный печатающий барабан. pitch (шаг) Число символов (знаков) на дюйм (cpi) у моноширинных шрифтов. point size (кегль, размер в пунктах) Высота определенного шрифта, измеренная от вершины самого высокого символа (литеры) до самой нижней точки литеры, выступающей вниз. Пункт - это типографская мера длины, равная 1/72дюйма (0,353 мм.). portrait (книжная ориентация) Печать с вертикальным расположение текста на странице (в противоположность альбомной ориентации, при которой текст печатается вдоль широкой стороны страницы). Это стандартная ориентация печати деловых писем и документов. printer driver (драйвер принтера) См. driver (драйвер). printer emulation (эмуляция принтера) Набор управляющих команд, определяющий как посылаемые из компьютера данные буту интерпретироваться и выполняться принтером. Эмуляция копирует существующие принтеры, как, например, принтер HP LaserJet 4. proportional font (пропорциональный шрифт) Шрифт, печатаемый в строке с переменным шагом. Величина шага зависит от ширины литеры. Например, прописная буква M занимает намного больше места. чем строчная буква l. RAM (ОЗУ) Random Access Memory (RAM - оперативная память) - это блок, в котором запоминается временная информация reset (сброс) Команда принтера, которая очищает память принтера и удаляет все текущие задания на печать. resident font (резидентный, или встроенный шрифт) Шрифт, который постоянно находится в памяти принтера. resolution (разрешение) Показатель тонкости структуры и четкости изображения, воспроизводимого при печати или на мониторе. Разрешение принтера измеряется в точках на дюйм. Разрешение монитора измеряется в пикселах. RITech Resolution Improvement Technology (Технология улучшения разрешения). Функция сглаживания зубчатых краев линий и профилей при распечатке. ROM (ПЗУ) Read Only Memory (ROM - постоянное запоминающее устройство) - это блок, в котором хранится постоянная информация. sans serif font (шрифт без засечек) Рубленный шрифт, у литер которого отсутствуют засечки. См. также serif (шрифт с засечками). scalable font (масштабируемый шрифт) См. outline font (контурный шрифт). SelecType Функция (режим) принтера, позволяющая устанавливать различные значения параметров и управлять большинством операций принтера с его панели управления. serif (шрифт с засечками) Маленькие декоративные черточки (засечки) на концах основных линий символов. status sheet (лист состояния) Отчет, в котором содержится информация об установках принтера и прочая относящаяся к принтеру информация, symbol set (символьный набор) Набор символов и специальных литер и знаков, которые приписаны к специальным кодам в таблице символов. TrueType Тип контурного шрифта, который был разработан совместно фирмой Apple Computer и корпорацией Microsoft. Шрифты TrueType являются контурными шрифтами и могут использоваться как для вывода на экран, так и для печати. [К началу]
| Вверх |
| Основная страница |
| Справка |
| Предметный указатель |
| Поиск |
| Навигация |