Информация об изделии |
| Как сделать |
| Решатель проблем |

# Команды эмуляции I239X Формат страницы Текст Вспомогательные функции Альтернативный графический режим AGM В этом разделе приведены команды принтера, поддерживаемые в режиме эмуляции I239X. Более подробная информация по этим командам приведена в справочном руководстве 2390/2391 фирмы IBM. ## Формат страницы ### Область печати
Установить длину страницы в строках | ESC C n
Установить длину страницы в дюймах | ESC C NUL n
Установить прогон через перфорацию | ESC N n
Отменить прогон через перфорацию | ESC O
Установить поля по горизонтали | ESC X
### Межстрочный интервал
Установить межстрочный интервал в 1/8 дюйма | ESC 0
Установить межстрочный интервал в 7/72 дюйма | ESC 1
Включить межстрочный интервал для текста | ESC 2
Установить межстрочный интервал для графики (равный n/180, n/216 или n/360 дюйма) | ESC 3 n
Установить межстрочный интервал для текста (n/72 дюйма) | ESC A n
### Определение делений
Установить вертикальные деления (в 1/180, 1/216 или 1/360 дюйма) | ESC [ \
### Табуляция
Установить позиции вертикальной табуляции | ESC B
Установить позиции табуляции по умолчанию | ESC R
Установить позиции горизонтальной табуляции | ESC D
### Подача бумаги/смещение позиции печати
Возврат каретки | CR
Перевод строки | LF
Прогон страницы | FF
Сместть бумагу по вертикали (на n/180, n/216 или n/360 дюйма) | ESC J
Автоматический перевод строки | ESC 5
Обратный перевод строки | ESC ]
Возврат на одну позицию | BS
Пробел | SP
Горизонтальная табуляция | HT
Вертикальная табуляция | VT
Сместить текущую позицию печати (через интервалы в 1/120 дюйма) | ESC d
Установить начало страницы | ESC 4
[К началу] ## Текст ### Выбор шрифта
Выбрать шрифт шага 10 | DC2
Выбрать шрифт шага 12 | ESC:
Запустить печать с шагом 17 cpi | SI
Запустить печать с шагом 17 cpi | ESC SI
Пропорциональный пробел между символами | ESC P
Начать подстрочную/надстрочную печать | ESC S
Закончить подстрочную/надстрочную печать | ESC T
Выбрать шрифт и его шаг | ESC[I
Выбрать печать или шрифт | ESC I
Выбрать литерный набор 2 | ESC 6
Выбрать литерный набор 1 | ESC 7
Выбрать карту кодов | ESC[T
Напечатать один символ (литеру) | ESC ^
Напечатать символ (литеру) из таблицы кодов A | ESC \
Выбрать качество печати символа | ESC[d
### Расширение шрифта
Провести непрерывную черту сверху | ESC_
Подчеркнуть непрерывной чертой | ESC-
Выбрать черту | ESC[-
Выбрать начертание шрифта | ESC[@
Начать построчную печать шрифтом двойной ширины | SO
Начать построчную печать шрифтом двойной ширины | ESC SO
Закончить построчную печать шрифтом двойной ширины | DC4
Печать шрифтом двойной ширины | ESC W
Начать печать с полужирным выделением | ESC E
Закончить печать с полужирным выделением | ESC F
Начать печать с двойным ударом | ESC G
Закончить печать с двойным ударом | ESC H
### Растровое изображение
Растровая графика изображений нормальной плотности | ESC K
Растровая графика изображений двойной плотности (половинная скорость) | ESC L
Растровая графика изображений двойной плотности (нормальная скорость) | ESC Y
Растровая графика изображений высокой плотности | ESC Z
Графический режим печати | ESC [g
### Штриховой код
Установка штрихового кода | ESC [f
Перенос штрихового кода | ESC [P-
[К началу] ## Вспомогательные функции ### Инициализировать
Установить исходные условия | ESC [K
### Управление вводом данных
Удалить 1 строку | CAN
### Вспомогательная функция
Выбрать лоток для бумаги | ESC [F
[К началу] ## Альтернативный графический режим AGM ### Межстрочный интервал
Установить межстрочный интервал для графики (n/180, n/216 или n/360 дюйма) | ESC 3
Установить межстрочный интервал для текста (n/60 дюйма) | ESC A
### Подача бумаги/смещение позиции печати
Переместить бумагу по вертикали (n/180, n/216 или n/360 дюйма) | ESC J
Перевод строки | LF
### Растровое изображение
Растровая графика изображений нормальной плотности | ESC K
Растровая графика изображений двойной плотности (половинная скорость) | ESC L
Растровая графика изображений двойной плотности (нормальная скорость) | ESC Y
Растровая графика изображений высокой плотности | ESC Z
Графический режим печати | ESC [g
Выбрать графический режим | ESC *
[К началу]
| Вверх |
| Основная страница |
| Справка |
| Предметный указатель |
| Поиск |
| Навигация |