Как сделать |
| Информация об изделии |
| Решатель проблем |

# Использование режимов OneTouch OneTouch mode 1 OneTouch mode 2 Режимы OneTouch позволяют задавать с панели управления наиболее типичные установки принтера, когда вы печатаете из приложения или из операционной системы, которая не поддерживает драйвер вашего принтера. Для задания этих установок постарайтесь при первой же возможности использовать драйвер принтера, поскольку установки, заданные в программном обеспечении, всегда подавляют установки, заданные в режиме OneTouch. Для задания установок в режиме OneTouch нужно войти в один из таких режимов, как это описано ниже, и нажать кнопку, расположенную под той установкой, которую вы намереваетесь изменить. Нажимая на кнопку, вы циклически пройдете по всем опциям, доступным для этой кнопки. Вы можете пройти по этим опциям и в обратном направлении, для чего нужно при нажатии на эту кнопку одновременно нажимать на кнопку ALT (SelecType). ## OneTouch mode 1 Для входа в режим OneTouch mode 1 несколько раз нажмите на кнопку SelecType, пока не загорится светодиодный индикатор рядом с Paper Source (Источник бумаги). В режиме OneTouch mode 1 доступны установки Paper Source (Источник бумаги), Page Size (Размер бумаги), Manual Feed (Ручная подача) и Orientation (Ориентация). Эти установки будут поочередно в указанном порядке выводиться на ЖК-дисплее. #### Paper Source (Источник бумаги) Эта установка задает подачу бумаги в принтер из многоцелевого лотка, из стандартной или дополнительной нижней кассеты. Если вы зададите установку Auto (Автоматически), то листы будут подаваться из того источника, бумага в котором соответствует выбору установки в меню Page Size (Размер страницы). #### Page Size (Размер страницы) Задает размеры страницы. #### Manual Feed (Ручная подача) Включает и выключает ручную подачу бумаги. Дополнительная информация приведена в разделе Печать по одной странице за раз #### Orientation (Ориентация) Эта установка задает печать в книжной (portrait) или альбомной (landscape) ориентации. [К началу] ## OneTouch mode 2 Для входа в режим OneTouch mode 2 несколько раз нажмите на кнопку SelecType, пока не загорится светодиодный индикатор рядом с RITech. В режиме OneTouch mode 2 доступны установки RITech (Технология улучшенного разрешения), Copies (Число копий), MP Tray Size (Размер бумаги в многоцелевом лотке) и Toner Save Mode (Режим экономии тонера). Эти установки будут поочередно в указанном порядке выводиться на ЖК-дисплее. #### RITech (Технология улучшенного разрешения) Включает и выключает установку RITech. Технология улучшенного разрешения RITech делает линии, текст и графику сглаженными и более четкими. #### Copies (Число копий) Задает число копий печатаемого документа от 1 до 999. #### MP Tray Size (Размер бумаги в многоцелевом лотке) Позволяет вам задать размер бумаги для многоцелевого лотка. #### Toner Save Mode (Режим экономии тонера) Включает и выключает Режим экономии тонера. Когда режим включен, то принтер принтер расходует меньше тонера благодаря тому, что он внутри символов напыляет серый цвет вместо черного. Символы имеют лишь черный контур по правой и нижней кромкам. [К началу]
| Вверх |
| Основная страница |
| Справка |
| Предметный указатель |
| Поиск |
| Навигация |