Информация об изделии |
| Как сделать |
| Решатель проблем |

# Интерфейс Параллельный интерфейс Интерфейс Ethernet ## Параллельный интерфейс В приведенной ниже таблице показано закрепление сигналов за контактами разъема параллельного интерфейса (соответствует стандарту IEEE 1284-I). В колонке с заголовком "Направление" указано направление сигналов, наблюдаемое со стороны принтера.
Номер контакта. | Напрвление | Разъем IEEE 1284-B
Совместимость | Полубайтовый режим | ECP
1 | ВХОД | nStorbe | HostClk
2 | ВХОД/ВЫХОД | DATA1
3 | ВХОД/ВЫХОД | DATA2
4 | ВХОД/ВЫХОД | DATA3
5 | ВХОД/ВЫХОД | DATA4
6 | ВХОД/ВЫХОД | DATA5
7 | ВХОД/ВЫХОД | DATA6
8 | ВХОД/ВЫХОД | DATA7
9 | ВХОД/ВЫХОД | DATA8
10 | ВЫХОД | nACK | PtrClk | PeriphClk
11 | ВЫХОД | Busy | PrtBusy | PeriphAck
12 | ВЫХОД | PError | AckDataReq | nAckReverse
13 | ВЫХОД | Select | Xflag
14 | ВХОД | nAutoFd | HostBusy | HostAck
15 |  | NC
16 |  | GND
17 |  | CG
18 | ВЫХОД | PeripheralLogic High
19 - 30 |  | GND
31 | IN | nlnit | nReverse Request
32 | ВЫХОД | nFault | nDataAvail | nPeriphRequest
33 |  | GND
34 |  | NC
35 | ВЫХОД | +5V
36 | ВХОД | nSelectln | IEEE1284 Active
#### nstrobe/HostClk
Режим совместимости | Импульс фиксации, используемый при вводе данных, посылаемых на печать. Его низкий уровень указывает на то, что ДАННЫЕ правильные.
Фаза согласования | Импульс фиксации, используемый при вводе запроса значений расширяемости.
Полубайтовый режим | Всегда имеет высокий уровень.
Режим ECP | Используется для передачи данных и адресов от головного компьютера к принтеру с квитированием через PeriphAck (Busy - Занято).
#### DATA 1 to DATA 8 (Двунаправленная передача, однако может служить и вводом, если не поддерживается режим ECP или EPP)
Режим совместимости | Данные прямого канала
Фаза согласования | Значение запроса расширяемости
Полубайтовый режим | Не используется
Режим ECP | Двунаправленные данные
#### nACK/PtrClk/PeriphClk
Все режимы | DATA 8 - самый старший разряд, DATA 1 - самый младший разряд
Режим совместимости | Импульс низкого уровня подтверждает, что данные были переданы от головного компьютера.
Фаза согласования | Сигнал низкого уровня указывает, что поддерживается стандарт IEEE 1284; последующая установка высокого уровня этого сигнала указывает, что Xflag и признак "имеются данные" - правильные.
Фаза обратной передачи данных | В полубайтовом режиме сигнал низкого уровня указывает на достоверность полубайтовых данных.
Фаза обратного ожидания | При переключении с низкого уровня на высокий подается сигнал прерывания, уведомляющий головный компьютер о наличии данных.
Режим ECP | Используется для передачи данных от принтера к головному компьютеру с квитированием через HostAck (nAutoFd).
#### Busy/PtrBusy/PeriphClk
Режим совместимости | Сигнал высокого уровня указывает, что принтер не готов к приему данных.
Фаза согласования | Отображает состояние ЗАНЯТО прямого канала.
Фаза обратной передачи данных | В полубайтовом режиме этот сигнал служит битом 3, а потом битом 7 полубайтовых данных.
Фаза обратного ожидания | Отображает состояние ЗАНЯТО прямого канала.
Режим ECP | Используется для управления потоком данных прямого направления. В обратном направлении этот сигнал служит девятым битом данных, указывая на то, что сигналы данных являются командой или данными.
#### PError/AckDataReq/nAckReverse
Режим совместимости | Сигнал высокого уровня указывает на возникновение заклинивания в источнике подачи бумаги или на то, что в лотке отсутствует бумага.
Фаза согласования | Сигнал высокого уровня указывает на наличие или отсутствие поддержки IEEE 1284. Впоследствии этот сигнал соответствует nDataAvail (nFault).
Фаза обратной передачи данных | В полубайтовом режиме этот сигнал служит битом 2, а затем битом 6 полубайтовых данных.
Фаза обратного ожидания | Имеет высокий уровень до тех пор, пока головной компьютер не запросит передать данные. Впоследствии этот сигнал соответствует nDataAvail (nFault).
Режим ECP | Сигнал низкого уровня санкционирует nReverseRequest. Головной компьютер обращается к этому сигналу, чтобы получить разрешение на передачу сигналов данных.
#### Set/Xflag
Режим совместимости | Всегда имеет высокий уровень.
Фаза согласования | Xflag означает признак расширяемости. Используется для ответа на значение запроса расширяемости, посланного головным компьютером.
Фаза обратной передачи данных | В полубайтовом режиме этот сигнал служит битом 1, а затем битом 5 полубайтовых данных.
Фаза обратного ожидания | То же, что и фаза согласования.
Режим ECP | То же, что и фаза согласования.
#### nAutoFd/HostBusy/HostAck
Режим совместимости | Не используется.
Фаза согласования | Для того, чтобы запросить режим 1284, этот сигнал устанавливается на низкий уровень и задается высокий уровень IEEE 1284 active (nSelectIn). Впоследствии этот сигнал устанавливается высоким, когда PtrClk (nAck) имеет низкий уровень.
Фаза обратной передачи данных | В полубайтовом режиме установка низкого уровня этого сигнала указывает принтеру на то, что головной компьютер готов к приему данных. Когда же этот сигнал приобретает высокий уровень, это означает, что головной компьютер уже принял данные.
Фаза обратного ожидания | Этот сигнал становится высоким в ответ на низкий уровень импульса PtrClk (nAck), чтобы вернуться в фазу обратной передачи данных. Если этот сигнал стал высоким одновременно с установкой низкого уровня IEEE 1284 Active (nSelectIn), то фаза ожидания IEEE 1284 прерывается и интерфейс возвращается в режим совместимости.
Режим ECP | Используется для управления потоком данных обратного направления. Также используется для квитирования через PeriphClk (nAck).
#### NC Не используется. #### PeripheralLogicHigh Подключен к шине + 5 в через резистор 3.9 Ком #### nInit/nReverseRequest
Режим совместимости | При обнаружении сигнала низкого уровня принтер считается ЗАНЯТЫМ до тех пор, пока этот сигнал низкого уровня не будет разблокирован.
Фаза согласования | Всегда высокого уровня
Фаза обратной передачи данных | Всегда высокого уровня.
Режим ECP | Принимает низкий уровень, после переключения на обратное направление. Периферийное устройство имеет разрешение передавать сигналы данных только тогда, когда этот сигнал имеет низкий уровень, а сигнал 1284 active - высокий.
#### nFault/DataAvail/nPeriphRequest
Режим совместимости | Сигнал низкого уровня указывает на то, что произошла ошибка.
Фаза согласования | Этот сигнал получает высокий уровень, чтобы санкционировать совместимость с 1284. В полубайтовом режиме, после того, как головной компьютер установит высокий уровень сигналу HostBusy (nAutoFd), этот сигнал принимает низкий уровень, показывая, что подготовлена передача данных.
Фаза обратной передачи данных | Этот сигнал установлен на низкий уровень, указывающий головному компьютеру, находящемуся в полубайтовом режиме, что передача данных подготовлена. Впоследствии этот сигнал служит битом 0 полубайтовых данных, а затем битом 4.
Фаза обратного ожидания | Указывает на правильность или на недостоверность данных.
Режим ECP | Этот сигнал принимает низкий уровень при запросе связи с головным компьютером. Он достоверен как в прямом, так и в обратном направлении.
#### nSelectIn/IEEE1284active
Режим совместимости | Всегда имеет низкий уровень.
Фаза согласования | Этот сигнал получает высокий уровень одновременно с приданием сигналу HostBusy низкого уровня, чтобы запросить режим 1284.
Фаза обратной передачи данных | Этот сигнал становится высоким, показывая, что информационный поток по шине направлен от принтера к головному компьютеру. Этот сигнал принимает низкий уровень, чтобы прервать режим 1284 и направить информационный поток по шине от головного компьютера к принтеру.
Фаза обратного ожидания | Такая же, как фаза обратной передачи данных.
Режим ECP | Всегда имеет высокий уровень Этот сигнал принимает низкий уровень, чтобы прервать режим ECP и вернуться в режим совместимости.
#### GND Обратный сигнал витой пары проводов #### CG Подключен к шасси принтера. Этот сигнал соединен с GND (Земля). #### +5V Подключен к шине + 5 в через резистор 1 Ком. [К началу] ## Интерфейс Ethernet Вы можете использовать IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX, подсоединяемый прямоточным модульным кабелем с витыми парами проводов через разъем RJ45. [К началу]
| Вверх |
| Основная страница |
| Справка |
| Предметный указатель |
| Поиск |
| Навигация |