Как сделать |
| Информация об изделии |
| Решатель проблем |

# Работа панели управления ЖК-дисплей Светодиодные индикаторы Кнопки управления Панель управления состоит из трех элементов: жидкокристаллического дисплея (ЖК-дисплея), светодиодных индикаторов и кнопок управления. ЖК-дисплей и светодиодные индикаторы демонстрируют вам текущее состояние принтера, а с помощью кнопок управления вы можете выбирать принтерные установки и функции. Однако, настройки, заданные в прикладных программах и в драйвере принтера, обычно подавляют эти установки. 1. ЖК-дисплей 2. светодиодные индикаторы 3. кнопки управления ## ЖК-дисплей Жидкокристаллический дисплей отображает следующее: Сообщения о состоянии, как, например, Warming Up (Прогрев), указывают на текущее состояние принтера. Сообщения об ошибках, как, например, Paper Out (Нет бумаги), указывают, какую процедуру обслуживания вам следует выполнить или какую неполадку вам нужно устранить. Меню SelecType, как, например, Emulation (Эмуляция), позволяют вам управлять режимами принтера, выбором шрифта, подачей бумаги и рядом других функций принтера. Информация о решении возникающих проблем и о процедурах обслуживания приведена в разделах Проблемы, связанные с принтером и Обслуживание и транспортировка . Дополнительная информация по SelecType приведена в разделе Настройки SelecType [К началу] ## Светодиодные индикаторы
1 | On line (Неавтономный режим) | Горит, когда принтер работает в неавтономном режиме и может получать и печатать данные. Когда принтер находится в автономном режиме, то этот индикатор погашен. Индикатор мигает, когда система переключается между автономным и неавтономным состоянием.
2 | Form Feed (Подача страницы) | Горит, когда данные получены и хранятся в буфере принтера (оперативная память принтера для приема данных), но еще не напечатаны. Мигание этого индикатора указывает на то, что принтер обрабатывает данные. Когда в буфере принтера не осталось данных, то этот индикатор гаснет.
3 | Continue (Продолжить) | Мигает при обнаружении ошибки или когда требуется техническое обслуживание. При мигании этого индикатора нужно обратиться к ЖК-дисплею, на котором будет выведено сообщение об ошибке или о техническом обслуживании.
4 | OneTouch mode 1 | Горит, когда принтер находится в режиме OneTouch mode 1. Более подробная информация приведена в разделе Использование режимов OneTouch
5 | OneTouch mode 2 | Горит, когда принтер находится в режиме OneTouch mode 2. Более подробная информация приведена в разделе Использование режимов OneTouch
6 | SelecType | Горит, когда принтер находится в режиме SelecType. Более подробная информация о режиме SelecType приведена в разделе Настройки SelecType
[К началу] ## Кнопки управления В этом разделе рассказывается как использовать кнопки панели управления.
1 | On Line (Неавтономный) | Переключает принтер из автономного состояния в неавтономное и обратно.
2 | Подача страницы | Когда принтер находится в автономном состоянии и в памяти принтера остались данные, (горит индикатор Form Feed), нажатие на эту кнопку приводит к печати данных и к очистке буфера.
3 | Continue (Продолжить) (Reset) (Сброс) | Позволяет принтеру возобновить печать после ситуации, потребовавшей обслуживания, или после устранения ошибок. Если мигает индикатор Continue (Продолжить), то прочтите на ЖК-дисплее сообщение о текущем состоянии принтера или об ошибке и устраните проблему, как это рекомендуется в разделе Сообщения о состоянии принтера и об ошибках . При нажатии на эту кнопку в сочетании с кнопкой ALT, принтер возвращается в исходное состояние.
4 | SelecType (ALT) | Включает режим OneTouch или SelecType. Чтобы перейти в режим OneTouch mode 1, нажмите эту кнопку один раз. Нажмите эту кнопку снова, чтобы перейти в режим OneTouch mode 2. Следующее нажатие этой кнопки осуществляет вход в режим SelecType. При нажатии этой кнопки в режиме SelecType принтер переходит в неавтономный режим. Дополнительная информация приведена в разделе Настройки SelecType .
5 | Menu (Меню) | Если вы находитесь в режиме OneTouch mode 1 или 2, то можете выбрать соответствующие настройки режима OneTouch, которые приведены над этой кнопкой. Если вы находитесь в режиме SelecType, то вы можете выбрать меню SelecType. Нажмите эту кнопку, когда принтер находится в неавтономном режиме, чтобы перейти в режим SelecType.
6 | Item (Элемент) | Задает настройку соответствующего режима OneTouch из списка, расположенного над этой кнопкой, если принтер находится в режиме OneTouch mode 1 или 2, или, после входа в режим SelecType, выбирает в меню одну из доступных функцию.
7 | Value (Значение) | Задает опцию соответствующего режима OneTouch из списка, расположенного над этой кнопкой, или выбирает значение для текущего элемента после входа в меню режима SelecType.
8 | Enter (Ввести) (Status Sheet) (Лист состояния) | Задает опцию соответствующего режима OneTouch из списка, расположенного над этой кнопкой, или активирует установку, которая показана в данный момент на ЖК-дисплее, когда принтер находится в режиме SelecType, Чтобы напечатать лист состояния, нажмите эту кнопку дважды, когда принтер находится в неавтономном режиме.
ALT + Menu, Item, Value или Enter | Перемещает отображенный параметр или установку на следующую ступень значений в каждой группе. Нажатие этой кнопки в сочетании с кнопкой ALT, когда принтер находится в режиме SelecType, возвращает отображенный параметр или установку к предыдущему значению.
[К началу]
| Вверх |
| Основная страница |
| Справка |
| Предметный указатель |
| Поиск |
| Навигация |