Как сделать |
| Информация об изделии |
| Решатель проблем |

# 5-лотковый многоцелевой блок Установка 5-лоткового многоцелевого блока Удаление 5-лоткового многоцелевого блока Использование 5-лоткового многоцелевого блока ## Установка 5-лоткового многоцелевого блока Для установки или удаления этого дополнительного устройства следуйте инструкциям, приведенным в этом разделе. #### Перед установкой
| Выключите принтер.
| Выдерните вилку сетевого кабеля из электрической розетки.
| Вытащите из интерфейсных разъемов все интерфейсные кабели.
| Откройте коробку сверху и выньте все ее содержимое.
#### Установка 5-лоткового блока
| Удалите крышки принтера, показанные ниже.
| Поднимите устройство из коробки и поставьте его на принтер, как показано ниже. Соблюдайте осторожность и не уроните устройство.
| Прикрепите винт в передней части блока.
| Прикрепите винт в задней части блока, а потом присоедините кабель к разъему, расположенному на задней стороне принтера, как показано ниже.
| Поставьте назад крышки принтера, снятые на шаге 3.
| Установите лоток, показанный ниже в секцию 1. (Этот лоток имеет номер 1, нанесенный в правом верхнем углу.) Обратите внимание, что данный лоток отличается по форме от лотков других секций.
| Установите лотки, показанные ниже в секции со 2 по 4-ю, начиная снизу (Эти лотки имеют номера со 2 по 4-й.) Обратите внимание, что эти лотки отличаются по форме от лотков для секций 1 и 5.
| Установите лоток, показанный ниже в секцию 5. (Этот лоток имеет номер 5, нанесенный в правом верхнем углу.) Обратите внимание, что данный лоток отличается по форме от лотков других секций.
#### После установки
| Откройте заднюю крышку блока и удалите все защитные материалы.
| Подключите все снятые ранее интерфейсные кабели.
| Воткните сетевой кабель в электрическую розетку.
| Включите принтер.
Чтобы проверить правильность установки этого дополнительного устройства, напечатайте лист состояния, для чего дважды нажмите клавишу Enter (Ввод) на панели управления принтера, когда принтер находится в неавтономном состоянии. Если в листе состояния не появится Multibin (Многолотковый блок), то проверьте надежность подключения кабелей, соединяющих блок с принтером. [К началу] ## Удаление 5-лоткового многоцелевого блока Чтобы удалить это дополнительное устройство, следуйте данным инструкциям.
| Выключите принтер.
| Выдерните вилку сетевого кабеля из электрической розетки.
| Выньте все лотки из блока.
| Снимите крышку разъема и отсоедините кабель блока.
| Удалите винт крышки принтера на передней стороне принтера, а потом удалите винты с передней и задней части блока и осторожно снимите устройство с принтера.
| Поставьте крышки на принтер.
| Воткните сетевой кабель в электрическую розетку.
| Включите принтер.
[К началу] ## Использование 5-лоткового многоцелевого блока 5-лотковый многоцелевой блок (C81320 ) можно использовать в качестве почтового ящика, сортировщика, множественного сортировщика или укладчика бумаги большой емкости. Это устройство можно также использовать для укладки бумаги со смещением в секции 1. Чтобы задать режим выдачи, нужно обратиться к драйверу принтера, в меню Option (Дополнительные устройства) в списке Option Output Trays (дополнительные лотки для выдачи) выбрать 5-Bin Multi-Purpose Unit (5-лотковый многоцелевой блок). Потом нужно щелкнуть на кнопке Multibin Mode Settings (Установки для многолоткового режима) и выбрать нужный вам режим. Для использования функции Offset Stacking (Укладка со смещением) нужно в списке Option Output Trays (дополнительные лотки для выдачи) выбрать Face-down (Bin 1) (Печатной стороной вниз, секция 1) и поставить флажок в клетке Offset Stacking (Укладка со смещением). Дополнительная информация приведена в оперативной справке драйвера принтера. Если вы печатаете из приложения или из операционной системы. которая не поддерживает ваш драйвер принтера, то вы также можете изменять эти режимы выдачи с панели управления принтера. Для этого нужно использовать меню SelecType. Более подробная информация приведена в разделе Установки SelecType Общая емкость 5-лоткового многоцелевого блока составляет 500 листов. В лотке 1 помещается 250 листов, в лотках со 2 по 4-й помещается по 50 листов в каждом и в лотке 5 помещается 100 листов.
| Примечание:
| Когда установлен этот блок, вы не можете использовать стандартный лоток с укладкой бумаги печатной стороной вниз.
| Следует избегать слишком частого изменения режима выдачи, поскольку это может привести к путанице.
| Перед изменением режима выдачи всегда советуйтесь с вашим администратором принтера и сообщайте об изменениях всем другим пользователям.
### Использование функции почтового ящика Режим почтового ящика позволяет назначать каждый лоток определенному человеку или отделу. Если задан режим почтового ящика и вам назначен лоток 1 (первая секция снизу), то при пересылке на этот принтер задания на печать вы всегда должны выбирать в драйвере принтера для своей выдачи лоток 1. Убедитесь, что все пользователи знают кому присвоен какой лоток. ### Использование функции сортировки Вы можете использовать 5-лотковый многоцелевой блок в качестве сортировщика, аналогично сортировщикам копировальных аппаратов. В этом режиме вы можете напечатать до пяти копий каждого задания на печать - по одной копии на каждый лоток. Если в вашем принтере установлено не менее 64 Мб памяти, то вы можете печатать более пяти копий за один прием с помощью функции множественной сортировки, о которой речь пойдет ниже. ### Использование функции множественной сортировки Если в вашем принтере установлено не менее 64 Мб памяти, то вы можете использовать функцию множественной сортировки, которая позволяет печатать несколько копий задания на печать для каждого лотка. Это позволяет печатать более пяти копий заданий на печать за один прием, выдавая до 500 листов.
| Примечание:
| Если в вашем принтере память менее 64 МБ, то печать в этом режиме позволит получить только одну копию вашего документа. В этом случае вы должны либо использовать функцию сортировки, либо добавить память в ваш принтер.
### Использование функции укладчика бумаги большой емкости В режиме Stacker (укладчик бумаги) данное устройство работает как выходной лоток большой емкости, что позволяет за один прием распечатывать до 500 страниц. ### Использование функции укладки бумаги со смещением Режим укладки бумаги со смещением позволяет разделять задания на печать или множественные копии вашего документа путем изменения их позиции в лотке 1.
| Примечание:
| В режиме укладки бумаги со смещением вы не можете использовать лотки со 2 по 5-й.
[К началу]
| Вверх |
| Основная страница |
| Справка |
| Предметный указатель |
| Поиск |
| Навигация |