Как сделать |
| Информация об изделии |
| Решатель проблем |

# Действия при обычной печати Загрузка бумаги в многоцелевой лоток Загрузка бумаги в нижнюю кассету Выбор формата бумаги В этом разделе описано, как печатать на бумаге стандартных форматов (размеров), используя стандартные источники бумаги и выходной лоток. Информация об использовании дополнительных источников бумаги и выходных лотков приведена в разделе Обращение с дополнительными устройствами . О печати на бумаге нестандартного, или пользовательского размера и о печати по одной странице рассказывается в разделе Действия при специальной печати ## Загрузка бумаги в многоцелевой лоток В многоцелевой лоток можно загружать бумагу различных размеров и типов, а также конверты. Он вмещает 250 листов, что в сочетании с нижней кассетой позволяет всего загружать до 750 листов. Вы можете загружать бумагу следующих форматов. Ориентация бумаги при загрузке зависит от размера бумаги, как объяснено ниже:
Ориентация при загрузке | Формат бумаги
Вертикальная | A4, A5, Executive, Letter, B5, G-Letter, HTL
Горизонтальная | A3, Ledger, Legal, B4, F4, G-Legal
Для уточнения размеров бумаги обратитесь к разделу Бумага
| Примечание:
| При загрузке бумаги форматов Executive, G-letter, HTL, Ledger, B4, G-Legal и прочих нестандартных, или пользовательских форматов выберите размер бумаги в драйвере принтера, а потом с помощью меню Tray (Лоток) в режиме SelecType задайте размер бумаги для многоцелевого лотка. Инструкции приведены в разделе Меню Tray (Лоток)
Для загрузки бумаги в многоцелевой лоток выполните указанные ниже действия.
| Вытащите кассету для бумаги.
| Нажмите на внутренний лоток, пока он не защелкнется в нижней части кассеты.
| Раздвиньте вертикальные и горизонтальные направляющие бумаги, чтобы можно было поместить туда вашу бумагу.
| Встряхните стопу бумаги и положите ее на ровную поверхность, чтобы выровнять ее края. Вставьте бумагу в кассету, выравнивая углы бумаги в соответствии со стрелкой, нанесенной внутри кассеты.
| Примечание:
| Убедитесь, что вы не загрузили бумагу выше отметки со стрелкой.
| Если при использовании обычной бумаги ваши распечатки искривлены или не укладываются в стопу, то попробуйте перевернуть стопу и заново заправить ее.
| Выровняйте вертикальные и горизонтальные направляющие бумаги в соответствии с ее размерами.
| Предостережение:
| Убедитесь, что вы выровняли положение направляющих бумаги в соответствии с ее размерами, так как иначе принтер будет печатать неправильно.
| Закройте кассету с бумагой.
| Отделите наклейку с соответствующим размером бумаги от листа наклеек и налепите эту наклейку на кассету.
[К началу] | [Продолжение]
| Вверх |
| Основная страница |
| Справка |
| Предметный указатель |
| Поиск |
| Навигация |