# Указания по безопасности

> Меры предосторожности
> Наиболее важные указания по технике безопасности
> Предосторожности при включении/выключении принтера
> Предупреждения, предостережения и примечания

| ## Меры предосторожности Обязательно примите эти меры предосторожности для безопасной и эффективной работы: Поскольку принтер весит около 28.0 кг (61.7 фунта) без установленного картриджа изображения, не рекомендуется поднимать и переносить его в одиночку. Принтер должны переносить два человека, подхватывая его в определенных местах, как показано ниже. Не прикасайтесь к термозакрепителю с надписью CAUTION HOT SURFACE (ОСТОРОЖНО, ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ) или к деталям вокруг него. Если принтер только что работал, термозакрепитель и детали около него могут быть сильно нагретыми. a. Блок термозакрепления b. Ролик переноса Не засовывайте руки внутрь блока термозакрепления, некоторые детали принтера острые и вы можете нанести себе травму. Не трогайте детали внутри принтера, если только это не предписывается инструкциями данного руководства. Не устанавливайте детали принтера на место с применением больших усилий. Хотя принтер и имеет прочную конструкцию, грубое обращение может повредить его. При замене картриджа изображения всегда кладите его на чистую и ровную поверхность. Не пытайтесь модернизировать или разбирать картриджи. Картриджи нельзя повторно заправить. Не трогайте тонер руками. Не допускайте попадания тонера в глаза. Не бросайте отработанные картриджи изображения в огонь, так как они могут взорваться и нанести вам травму. Утилизируйте их в соответствии с местными правилами. Если тонер просыпался, вытрите его влажной тряпкой. Поскольку тонер легко воспламеняем, не используйте для его уборки пылесос. Выждите не менее часа, прежде чем пользоваться картриджем изображения, занесенным с холода в теплое помещение, чтобы избежать повреждений, связанных с образованием конденсата. Храните расходные материалы в местах, не доступных для детей. Не оставляйте замятой бумаги внутри принтера. Это может привести к перегреву принтера. Избегайте розеток, к которым подключены другие электроприборы. Используйте розетку, отвечающую электрическим спецификациям принтера. ## Наиболее важные указания по технике безопасности Подключайте принтер к электрической розетке, которая отвечает техническим требованиям этого принтера. Электрические параметры принтера указаны в табличке, прикрепленной к корпусу принтера. Если вам неизвестны характеристики электрического тока в вашем районе, обратитесь в местное управление электроснабжения либо проконсультируйтесь у вашего поставщика. Если вы не можете вставить вилку сетевого шнура принтера в розетку переменного тока, обратитесь за помощью к электрику. Изменяйте только те настройки принтера, регулировка которых описывается в инструкциях по эксплуатации принтера. Неправильная регулировка может повредить принтер. ### Соответствие принципам энергосбережения ENERGY STAR® Как член Международной организации ENERGY STAR®, фирма EPSON установила, что данный продукт отвечает принципам Международной программы ENERGY STAR® по энергосбережению. Программа International ENERGY STAR® нацелена на добровольную разработку и выпуск энергосберегающей офисной аппаратуры типа персональных компьютеров, мониторов, принтеров, факсимильных и копировальных аппаратов и сканеров, чтобы уменьшить потребление электроэнергии и тем самым снизить загрязнение атмосферы электростанциями. ## Предосторожности при включении/выключении принтера Не выключайте принтер в следующих случаях: После включения принтера, подождите около 70 секунд, пока на ЖК-панели не появится сообщение Ready (Готов). Пока мигает индикатор Ready (Готов) Пока мигает или горит индикатор Data (Данные) Во время печати ## Предупреждения, предостережения и примечания
| Предупреждениям
необходимо следовать во избежание получения травмы.
| Предостережения
надо соблюдать, чтобы предотвратить повреждение оборудования.
| Примечания
содержат важную информацию и полезные советы по работе с принтером.