Установка и обслуживание / Установка дополнительного оборудования

# Накопитель на жестком диске

> Форматирование накопителя на жестком диске

Дополнительный накопитель на жестком диске (C12C824061) позволяет вам увеличить объем внутреннего буфера принтера при использовании интерфейса Ethernet, и дает вам дополнительную память для графики, форм, быстрой многостраничной печати, многостраничной сортировки.

### Установка накопителя на жестком диске

Выполните следующие действия для установки накопителя на жестком диске:

| Предостережение:

Перед установкой накопителя на жестком диске обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Предупреждение:

Будьте осторожны при работе внутри принтера, так как некоторые из его деталей острые и могут нанести вам травму.

| Примечание:

Если вы в это же время устанавливаете 4-бункерный лоток, установите накопитель на жестком диске перед установкой 4-бункерного лотка.

Если на вашем принтер уже установлен 4-бункерный лоток, сначала удалите блок 4-бункерный лоток, установите накопитель на жестком диске, и затем переустановите 4-бункерный лоток.

| Выключите принтер и отключите сетевой кабель.

| Затем отключите все интерфейсные кабели от всех интерфейсных разъемов.

| Отодвиньте фиксирующий рычаг вправо, затем откройте переднюю крышку принтера.

| Открутите два винта, расположенные в верхнем правом углу принтера.

| Открутите два винта, расположенные в нижнем правом углу принтера.

| Снимите правую крышку.

|  | Предупреждение:

При удалении других винтов и крышек, вы попадаете в зону высокого напряжения.

| Найдите на плате разъем накопителя на жестком диске. Его расположение показано ниже.

> * разъем накопителя на жестком диске

| Подсоедините один конец кабеля накопителя на жестком диске к накопителю на жестком диске.

|  | Примечание:

В комплекте с накопителем находится два кабеля. Используйте короткий кабель.

| Подсоедините другой конец кабеля накопителя на жестком диске к монтажной плате.

| Прикрутите накопитель винтами из комплекта принтера.

| Предостережение:

Будьте осторожны, не повредите кабель при закручивании винтов.

Не снимайте никаких модулей с монтажной платы, иначе принтер не будет работать..

| Установите правую крышку, как показано ниже. Вставьте две направляющие, расположенные в нижней части крышки, в пазы с правой стороны принтера, затем вставьте три выступающих части с левой стороны крышки в соответствующие пазы корпуса принтера. Убедитесь, что верхний край крышки совмещен с верхней частью корпуса принтера.

| Прикрепите правую крышку с помощью винтов.

> В нижней части правой крышки

> В верхней части правой крышки

| Закройте переднюю крышку и защелкните ее.

| Подключите сетевой кабель и все интерфейсные кабели.

| Подключите сетевой кабель к электрической розетке.

| Включите принтер.

Чтобы проверить, что накопитель на жестком диске установлен правильно, с помощью панели управления принтера напечатайте тестовую страницу. Смотрите раздел Печать тестовой страницы . Если накопитель на жестком диске отсутствует в списке установленных устройств тестовой страницы, попробуйте переустановить его. Убедитесь, что кабель накопителя на жестком диске надежно вставлен в соответствующий разъем принтера.

| Примечание:

Если вы используете Windows, и утилита EPSON Status Monitor 3 не установлена, вам необходимо вручную настроить соответствующие параметры драйвера принтера. Нажмите на кнопку Update the Printer Option Info Manually (Обновлять информацию об опциях вручную) на вкладке Optional Settings (Установленные опции) и нажмите кнопку Settings (Настройка). Затем установите флажок Optional HDD (Дополнительный HDD) на вкладке Optional Settings (Установленные опции) и нажмите кнопку OK.

### Удаление накопителя на жестком диске

Для удаления накопителя на жестком диске выполните процедуру установки в обратном порядке.

## Форматирование накопителя на жестком диске

Выполните следующие действия для форматирования накопителя на жестком диске:

| Убедитесь, что принтер выключен. Отключите все интерфейсные кабели.

| Включите принтер, удерживая кнопку Down (Вниз) на панели управления.

| Когда на ЖК-панели принтера появится сообщение Support Mode (Режим поддержки), нажимайте на кнопку Down (Вниз) или Up (Вверх) до тех пор пока не появится сообщение HDD Format (Формат HDD). Затем нажмите кнопку Enter (Ввод). Принтер автоматически начнет форматирование накопителя на жестком диске.

| Примечание:

После окончания процедуры форматирования, принтер автоматически перезагрузится.

Все шрифты, сохраненные на накопителе на жестком диске, включая шрифты PostScript 3, будут стерты.

Если вы хотите удалить только шрифты установленные в режиме PostScript 3, выполните вышеописанные шаги 1 и 3. Выберите пункт PS3 HDD Init вместо пункта HDD Format (Формат HDD) в шаге 3.

При установке накопителя на жестком диске с другого принтера, переформатируйте его с помощью этой функции.

[К началу]

Предыдущая | Следующая