Работа с бумагой

# Источники бумаги

> МЦ-лоток (Многоцелевой лоток)
> Стандартная нижняя кассета
> Универсальная кассета на 500 листов формата A3
> Выбор источника бумаги

В этом разделе описаны источники подачи бумаги и типы бумаги, которые вы можете использовать.

## МЦ-лоток (Многоцелевой лоток)

Тип бумаги | Размер бумаги | Вместимость
Простая бумага Плотность: от 60 до 90 г/м2 | A3, A4, A5, B4, B5, F4, Letter (LT), Half-Letter (HLT), Legal (LGL), Executive (EXE), Government Legal (GLG), Government Letter (GLT), B (Ledger) Пользовательский размер бумаги: 86.0 x 139.7 мм минимум 297.0 x 432.0 мм максимум | До 250 листов (64 г/м2) До 200 листов (75 г/м2)
Конверты Плотность: от 70 до 105 г/м2 | Monarch (MON), C10, DL, C5, C6, ISO-B5 Пользовательский размер конверта: 86.0 x 139.7 мм минимум 297.0 x 432.0 мм максимум | До 20 листов
Этикетки, Прозрачная пленка | A4, Letter (LT) | До 20 листов
Толстая бумага Плотность: от 90 до 163 г/м2 | A3, A4, A5, B4, B5, F4, Letter (LT), Half-Letter (HLT), Legal (LGL), Executive (EXE), Government Legal (GLG), Government Letter (GLT), B (Ledger) Пользовательский размер бумаги: 86.0 x 139.7 мм минимум 297.0 x 432.0 мм максимум | До 20 листов

[К началу]

## Стандартная нижняя кассета

Тип бумаги | Размер бумаги | Вместимость
Простая бумага Плотность: от 60 до 90 г/м2 | A3, A4, B4, B5, Letter (LT), Legal (LGL), Government Letter (GLT), B (Ledger) | До 550 листов (64 г/м2) До 500 листов (75 г/м2) (Общая толщина: менее 57 мм)

[К началу]

## Универсальная кассета на 500 листов формата A3

Тип бумаги | Размер бумаги | Вместимость
Простая бумага Плотность: от 60 до 90 г/м2 | A3, A4, B4, B5, Letter (LT), Legal (LGL), Government Letter (GLT), B (Ledger) | До 550 листов (64 г/м2) До 500 листов (75 г/м2) (Общая толщина: менее 57 мм)

[К началу]

## Выбор источника бумаги

Вы можете вручную выбрать источник бумаги или указать принтеру автоматически выбирать источник бумаги.

### Выбор вручную

Вы можете использовать драйвер принтера или панель управления принтера для выбора источника бумаги вручную.

- Выбор с помощью драйвера принтера

> Для Windows, откройте диалоговое окно драйвера принтера, откройте вкладку Basic Settings (Главное) и выберите источник бумаги, который вы хотите использовать, из меню Paper Source (Источник бумаги). Затем нажмите на кнопку OK.

- Выбор с помощью панели управления принтера

> Войдите в меню Setup (Настройка) и выберите Paper Source (Источник бумаги), который вы хотите использовать. Для получения дополнительной информации смотрите раздел Меню Setup (Настройка).

### Автоматический выбор

Если в драйвере принтера установлен флажок Auto Selection (Автовыбор) или выбран пункт Auto (Авто) меню панели управления принтера, будет использован тот источник бумаги, который содержит бумагу, соответствующую установке размера страницы.

Когда в выбранном источнике бумаги нет бумаги, принтер будет искать источник с бумагой того же размера в следующем порядке.

#### Стандартная конфигурация:

##### МЦ-лоток (Многоцелевой лоток)
Нижняя кассета 1

| Примечание:

Если вы установите размер бумаги или выберите источник бумаги из вашего приложения, эти установки могут иметь приоритет перед установками драйвера принтера.

Когда вы выбираете конверт в качестве параметра Paper Size (Размер бумаги), то бумагу можно будет подавать только из МЦ-лотка (Многоцелевого лотка) независимо от установки параметра Paper Source (Источник бумаги).

Вы можете изменить очередность МЦ-лотка (Многоцелевого лотка), используя режим MP Mode (Режим MP) в меню Setup (Настройка). Для получения более детальной информации, смотрите Меню Setup (Настройка).

#### С установленной дополнительной универсальной кассетой для бумаги на 500 листов A3:

##### МЦ-лоток (Многоцелевой лоток)
Нижняя кассета 1
Нижняя кассета 2
Нижняя кассета 3
Нижняя кассета 4

| Примечание:

Если вы установите размер бумаги или выберите источник бумаги из вашего приложения, эти установки могут иметь приоритет перед установками драйвера принтера.

Когда вы выбираете конверт в качестве параметра Paper Size (Размер бумаги), то бумагу можно будет подавать только из МЦ-лотка (Многоцелевого лотка) независимо от установки параметра Paper Source (Источник бумаги).

Вы можете изменить очередность МЦ-лотка (Многоцелевого лотка), используя режим MP Mode (Режим MP) в меню Setup (Настройка). Для получения более детальной информации, смотрите Меню Setup (Настройка).

### Ручная подача бумаги

Ручная подача бумаги похожа на обычную подачу бумаги, исключая того, что вам необходимо нажать на кнопку Start/Stop (Старт/Стоп) для начала печати.

Вы можете выбрать, нажать кнопку Start/Stop (Старт/Стоп) один раз для печати всех страниц, или нажимать кнопку Start/Stop (Старт/Стоп) для печати каждой страницы.

Для ручной подачи бумаги выполните следующие действия:

| Откройте диалоговое окно драйвера принтера, используя один из нижеперечисленных способов:

> - Для доступа к драйверу принтера из вашего приложения выберите пункт Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы) из меню File (Файл). Возможно, вам придется нажать кнопку Setup (Установка), Options (Опции), Properties (Свойства) или комбинацию этих кнопок.

> - Для доступа к драйверу принтера из Windows Me, 98, 95, XP, 2000 или NT 4.0, нажмите кнопку Start (Пуск), откройте меню Settings (Настройка) и выберите пункт Printers (Принтеры). Затем, правой кнопкой мыши нажмите на иконке EPSON EPL-N7000 Advanced и выберите пункт Properties (Свойства) (для Windows Me, 98 или 95), Printing Preferences (Настройка печати) (для Windows XP или 2000) или Document Defaults (Настройка печати) (для Windows NT 4.0).

| Откройте вкладку Basic Settings (Главное) и установите флажок Manual Feed (Ручная подача).

| Установите флажок Each Page (Каждая страница), чтобы печатать страницы по одной. Если вы хотите подавать вручную только первую страницу, не устанавливайте этот флажок.

| Выберите необходимый размер бумаги из меню Paper Size (Размер бумаги).

| Если бумага выбранного размера уже загружена, переходите к следующему шагу. В противном случае, удалите любую бумаги, оставшуюся в податчике. Загрузите лист или стопку листов выбранного размера, печатной стороной вверх. Выровняйте направляющие бумаги, по размерам загруженной бумаги.

|  | Примечание:

Убедитесь, что загрузили бумагу печатной стороной вверх.

| Напечатайте документ из вашего приложения. На экране жидкокристаллического дисплея появится надпись Manual Feed (Ручная подача) и выбранный размер бумаги.

| Нажмите кнопку Start/Stop (Старт/Стоп) для начала печати.

> Если вы установили флажок Each Page (Каждая страница) в шаге 3, нажимайте кнопку Start/Stop (Старт/Стоп) для печати каждой страницы.
> В противном случае, все страницы будут печататься автоматически.

[К началу]

Следующая