Установка и обслуживание / Чистка и транспортировка принтера

# Транспортировка принтера

### На большие расстояния

Если вам необходимо перевезти принтер на большие расстояния, тщательно упакуйте его, используя сохраненные упаковочные материалы.

Выполните следующие действия для упаковки принтера:

| Выключите принтер.

| Выньте вилку сетевого шнура из розетки.

| Удалите картридж изображения. Для получения информации об удалении картриджа изображения, смотрите раздел Замена картриджа изображения. Затем упакуйте его в оригинальную упаковку, используя сохраненные упаковочные материалы.

| Снимите все установленное дополнительное оборудование. Для получения информации об удалении установленного дополнительного оборудования смотрите соответствующий подраздел раздела "Установка дополнительного оборудования".

| Прикрепите все защитные материалы к принтеру, после чего упакуйте принтер в его оригинальную коробку.

### На небольшие расстояния

Обязательно соблюдайте следующие меры предосторожности, когда перемещаете принтер на короткие расстояния:

- Если принтер необходимо переметить, его должны переносить не менее двух человек.

#### Перемещение принтера

Выполните следующие действия для перемещения принтера на небольшие расстояния:

| Выключите принтер и удалите следующие элементы:

> - Сетевой шнур

> - Интерфейсный кабель

> - Бумага

| Поднимите принтер, подхватывая его, как показано ниже.

| При переносе принтера сохраняйте его в горизонтальном положении.

### Выбор места для принтера

При перемещении принтера, всегда выбирайте место, обеспечивающее достаточное количество свободного пространства для использования и обслуживания принтера. Используйте нижеследующие иллюстрации для определения количества свободного места необходимого для нормальной эксплуатации и обслуживания принтера. Все размеры на нижеследующей иллюстрации указаны в сантиметрах.

| * 300 мм при установленном блоке двусторонней печати, и 450 мм при установленном дополнительном 4-бункерном лотке.

| * 800 мм при установленном дополнительном 4-бункерном лотке.

С установленным универсальной кассетой для бумаги на 500 листов A3 понадобится дополнительно 133 мм (5.2 дюйма) в нижней части принтера. Вы можете установить до трех блоков.

Кроме пространственных требований всегда соблюдайте следующие правила при размещении принтера:

- Устанавливайте принтер так, чтобы вы могли легко вынимать вилку его сетевого шнура из розетки.

- Располагайте всю систему подальше от потенциальных источников помех таких, как громкоговорители и базовые блоки радиотелефонов.

- Избегайте сетевой розетки, которая управляется настенным выключателем или автоматическим таймером. Случайное размыкание цепи электропитания может стереть ценную информацию из памяти компьютера и принтера.

| Предостережение:

Оставляйте вокруг принтера свободное пространство для нормальной вентиляции.

Избегайте мест, на которые падают прямые солнечные лучи, или мест, подвергаемых чрезмерному нагреву, увлажнению или запылению.

Избегайте розеток, к которым подключены другие электроприборы.

Пользуйтесь заземленной розеткой, соответствующей вилке сетевого шнура принтера. Не пользуйтесь переходником.

Используйте розетку, которая отвечает электрическим параметрам принтера.

[К началу]

Предыдущая