Установка и обслуживание / Установка дополнительного оборудования

# Модули памяти

Вы можете увеличить объем памяти до 544 MB, установив дополнительные модули Dual In-line Memory Module (DIMM). Увеличивать объем памяти рекомендуется если вы печатаете документы насыщенные графикой.

| Примечание:

Вы можете увеличить память до 544 MB.

### Установка модулей памяти

Выполните следующие действия для установки дополнительного модуля памяти:

| Предупреждение:

Будьте осторожны при работе внутри принтера, так как некоторые из его деталей острые и могут нанести вам травму.

| Предостережение:

Перед установкой модуля памяти обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Примечание:

Если вы в это же время устанавливаете 4-бункерный лоток, установите дополнительный модуль памяти перед установкой 4-бункерного лотка.

Если на вашем принтер уже установлен 4-бункерный лоток, сначала удалите блок 4-бункерный лоток, установите дополнительный модуль памяти, и затем переустановите 4-бункерный лоток.

| Выключите принтер и выньте сетевой и интерфейсные кабели.

| Отодвиньте фиксирующий рычаг вправо, затем откройте переднюю крышку принтера.

| Открутите два винта, расположенные в верхнем правом углу принтера.

| Открутите два винта, расположенные в нижнем правом углу принтера.

| Снимите правую крышку.

|  | Предупреждение:

При удалении других винтов и крышек, вы попадаете в зону высокого напряжения.

| Найдите слот модуля памяти. Его расположение показано ниже.

> * слот модуля памяти

| Нажмите на защелки, которые находятся по бокам слота, и раскройте их.

| Сориентируйте слот памяти относительно слота, как показано ниже.

| Вставьте один угол модуля памяти в слот и защелкните его.

| Вставьте другой угол модуля памяти в слот, и защелкните его.

|  | Предостережение:

Не вдавливайте модуль в слот с большим усилием.

Не снимайте никаких модулей с монтажной платы, иначе принтер не будет работать.

| Установите правую крышку, как показано ниже. Вставьте две направляющие, расположенные в нижней части крышки, в пазы с правой стороны принтера, затем вставьте три выступающих части с левой стороны крышки в соответствующие пазы корпуса принтера. Убедитесь, что верхний край крышки совмещен с верхней частью корпуса принтера.

| Прикрепите правую крышку с помощью винтов.

> В нижней части правой крышки

> В верхней части правой крышки

| Закройте переднюю крышку и защелкните ее.

| Подключите сетевой кабель и все интерфейсные кабели.

| Подключите сетевой кабель к электрической розетке.

| Включите принтер.

Чтобы проверить, что модуль памяти установлен правильно, с помощью панели управления принтера напечатайте тестовую страницу. Смотрите раздел Печать тестовой страницы. Если модуль памяти отсутствует в списке установленных устройств тестовой страницы, попробуйте переустановить его. Убедитесь, что модуль памяти надежно вставлен в слот принтера.

### Удаление модуля памяти

Для удаления модуля памяти выполните процедуру установки в обратном порядке.

[К началу]

Предыдущая | Следующая