# Примечание для пользователей Windows XP

Для использования данного продукта с компьютером под управлением Windows XP Service Pack 2 выполните следующие рекомендации по настройке брандмауэра Windows.

### Примечание.

Если вы зарегистрируете в брандмауэре Windows исключаемые программы, то порты, используемые данными программами, будут открыты для получения данных из внешней сети. Каждое пополнение списка исключаемых программ подвергает ваш компьютер дополнительному риску. Если указать много исключений и открыть много портов, то компьютер может стать жертвой неизвестных взломщиков или вирусов. Epson не несет ответственности за повреждения, вызванные расширением списка исключаемых программ в брандмауэре Windows.

Настройка сетевого интерфейса с помощью EpsonNet WinAssist

Если вы планируете настроить сетевой интерфейс с компьютера под управлением Windows XP Service Pack 2, выполните следующие шаги для регистрации программы настройки сети (EpsonNet WinAssist) в качестве исключения в брандмауэре Windows; иначе вы не сможете настроить сетевой интерфейс, так как он не будет отображаться на экране этой программы.

После установки EpsonNet WinAssist с компакт-диска программного обеспечения выполните следующие настройки перед настройкой сетевого интерфейса.

1. Щелкните Start (Пуск), выберите Control Panel (Панель управления), затем выберите Security Center (Центр безопасности) . Щелкните Windows Firewall (Брандмауэр Windows) .
2. Перейдите на вкладку Exceptions (Исключения) и щелкните кнопку Add Program (Добавить программу).
3. В списке Programs (Программы) выберите EpsonNet WinAssist и щелкните OK .
4. Убедитесь, что в списке Programs and Services (Программы и службы) установлен флажок рядом с EpsonNet WinAssist, и щелкните OK .

Для пользователей EpsonNet WebManager

Если EpsonNet WebManager установлен на компьютере под управлением Windows XP Service Pack 2, выполните следующие настройки; иначе клиентские компьютеры не смогут получить доступ к EpsonNet WebManager.

1. Щелкните Start (Пуск), выберите Control Panel (Панель управления), затем выберите Security Center (Центр безопасности) . Щелкните Windows Firewall (Брандмауэр Windows) .
2. Перейдите на вкладку Exceptions (Исключения), затем щелкните кнопку Add Port (Добавить порт).
3. В текстовом поле Name (Имя) введите имя порта, а в текстовом поле Port number (Номер порта) введите 8090, затем щелкните переключатель TCP.

#### Примечание.

Если необходимо, щелкните кнопку Change scope (Изменить область), а затем укажите IP-адреса клиентских компьютеров, для которых будет открыт этот порт.

1. Щелкните OK .

Для пользователей лазерных принтеров

Если в сети на компьютере под управлением Windows XP Service Pack 2 присутствуют общие лазерные принтеры, то перечисленные ниже клиентские компьютеры не смогут контролировать принтеры с помощью EPSON Status Monitor 3:

- клиентские компьютеры под управлением Windows Me/98/95
- клиентские компьютеры, расположенные в другом сегменте сети

## Решение

1. Щелкните Start (Пуск), выберите Control Panel (Панель управления), затем выберите Security Center (Центр безопасности) . Щелкните Windows Firewall (Брандмауэр Windows) .
2. Перейдите на вкладку Exceptions (Исключения) и щелкните кнопку Add Program (Добавить программу).
3. Щелкните кнопку Browse (Обзор).
4. В раскрывающемся списке Look (Поиск) выберите программу, которая находится в следующей папке.

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\EEBAgent.exe

#### Примечание.

- Подставьте букву диска, на котором установлена операционная система.
- Если вы установили EPSON Status Monitor 3 поверх EPSON Status Monitor 2, выберите папку, в которой установлена программа EPSON Status Monitor 2.
- Убедитесь, что файл EEBAgent.exe зарегистрирован в списке Programs (Программы), и щелкните OK .
- Убедитесь, что в списке Programs and Services (Программы и службы) установлен флажок рядом с EEBAgent.exe, и щелкните OK .